主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [经典风格]-[扫描/传真] > 应用

## 应用

### [混合原稿]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[混合原稿]

即使对于具有不同尺寸页面的原稿，通过使用ADF，也可以在检测各页尺寸的同时扫描数据。如果原稿宽度相同，请选择[相同宽度]。如果原稿宽度不同，请选择[不同宽度]。

### [薄纸原稿]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[薄纸原稿]

指定[薄纸原稿]扫描比使用ADF普通纸更薄纸张的原稿时，系统会降低原稿进纸速度以防薄纸造成卡纸。

### [Z-折原稿]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[Z-折原稿]

如果将折叠原稿装入ADF，可能无法准确检测出原稿尺寸。指定[Z-折原稿]时，对折叠的原稿纸张甚至也可以准确地检测出原稿尺寸。

备注

- 将折叠原稿页装入ADF前打开折叠。如果在扫描之前没有将折叠的原稿展开，可能会发生卡纸或可能无法正确检测出其尺寸。

### [长原稿]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[长原稿]

将稿台上无法放入的长原稿以及在进纸方向上比完整标准尺寸(A3或11 e 17)大的原稿装入ADF。选择[长原稿]时，即使没有预先指定原稿尺寸，ADF也会自动检测尺寸。

### [消斑]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[消斑]

使用ADF指定[消斑]扫描原稿时，扫描原稿和从狭长扫描玻璃除尘是交替进行的，这样可保证总是使用清洁的狭长扫描玻璃扫描原稿。

### [删除空白页面]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[删除空白页面]

指定[删除空白页面]使用ADF扫描包括空白页的原稿时，会从扫描目标中排除空白页。检测到的空白页都不会被当做原稿页计数。

相关设置

- [机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[空白检测等级调整]

提示

- [删除空白页面]功能无法同时与无法指定纸张尺寸的功能([长原稿]、[Z-折原稿]、[混合原稿]功能)一起使用。
- 使用传真或网络传真时，当发送传真或网络传真时会自动指定[混合原稿]，并且[删除空白页面]设置将会被取消。

### [装订位置]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[装订位置]

指定适合目标原稿方向的装订位置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动] | 自动配置原稿的装订位置。 当原稿较长一侧为297 mm (11-11/16 inches)或以下时，装订位置将被设置到纸张的较长一侧。当原稿较长一侧超过297 mm (11-11/16 inches)时，装订位置将被设置到纸张的较短一侧。
[左装订] | 当装订位置设置为原稿左侧时选择该选项。
[顶部装订] | 当装订位置设置为原稿顶部时选择该选项。

### [原稿方向]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[原稿方向]

当扫描双面原稿时，指定原稿加载方向，保证扫描原稿的垂直方向设置正确。

### [多张进纸检测]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[多张进纸检测]

当机器检测到原稿在ADF上多重处理，将[多张进纸检测]选择为开启可停止扫描。

可以在双重进纸错误画面上检查已完成扫描原稿的预览，因此可以从那时重新开始扫描。

### [书本原稿]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[原稿]-[书本原稿]

可以将两页展开的书本和目录等分别扫描为左页和右页，或者将其扫描为一页。如果将书本或目录放在稿台上，则不需要关上ADF进行扫描。

设置 | 说明
--- | ---
[开]/[关] | 选择[开]，指定书本原稿。
[输出方式] | 指定扫描双页展开页的方法。 [书本展开]：将双页展开页作为一页扫描。 [分离]：按照页码顺序分别扫描两页展开页的右页和左页。 [封面]：根据原稿的页码顺序扫描封面和双页展开页(按照封面和双页展开页的顺序扫描)。 [封面&封底]：根据原稿的页码顺序扫描封面、封底和双页展开页(按照封面、封底和双页展开页的顺序扫描)。
[装订位置] | 如果将[输出方式]选择为[分离]、[封面]或[封面&封底]，请选择双页展开装订位置。 为左侧装订的两页展开原稿选择[左侧装订]，为右侧装订的两页展开原稿选择[右侧装订]。 请注意，如果未正确指定装订位置，那么双页展开页的页面顺序会在左页和右页之间反转。
[边框消除] | 消除由于原稿厚度过大而导致无法正确关闭原稿盖板而在四周形成的阴影。 您可以以相同宽度消除原稿的四边。另外，可以将原稿的四边消除到不同的宽度。 [边框]：以相同宽度消除原稿的四边。在[消除量]中，指定要消除的宽度。 [顶部]/[下]/[左]/[右]：对原稿各边指定不同宽度以消除某一个边。取消[边框]设置，选择消除框架的边，然后在[消除量]中指定要消除的宽度。如果不想消除某一个边，可以取消[消除]。
[中央消除] | 指定要消除的折叠宽度。该功能可消除由于原稿厚度过大而导致无法正确关闭原稿盖板而在中央形成的阴影。

### [原稿类型]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[图像画质/浓度]-[原稿类型]

为原稿选择适当的图像质量等级并以图像质量的最佳等级扫描。

设置 | 说明
--- | ---
[文本] | 以最佳的图像质量扫描主要包含文字的原稿。 此功能锐化了每个字符的边缘，使图像易于辨识。
[文本/照片打印] | 以最佳图像质量水平扫描主要包含文本和照片的原稿。 此功能使每个字符的边缘更加清晰，可得到较平滑的照片。 选择该选项扫描像宣传手册和目录等打印原稿。
[文本/照片 照片纸] | 以最佳图像质量水平扫描主要包含文本和照片的原稿。 此功能使每个字符的边缘更加清晰，可得到较平滑的照片。 选择该选项扫描包含在照片纸上所打印照片的原稿。
[照片 照片打印] | 以最佳图像质量水平扫描仅包含照片的原稿。选择该选项扫描像宣传手册和目录等打印原稿。
[照片 照片纸] | 以最佳图像质量水平扫描仅包含照片的原稿。选择该选项扫描在照片纸上打印的原稿。
[点矩阵原稿] | 将主要包含小或浅字符等文本的原稿以最佳图像质量等级扫描。 此功能使用高像素浓度重现文字，可扫描出易于辨识的文字。
[复印原稿] | 以最佳的图像质量扫描从复合机或打印机输出的浓度均衡的原稿。
[条形码 合同] | 减小扫描原稿(如合同或黑白色的条形码)时的文件大小。 如果选择了[条形码 合同]，[色彩]会同时更改为[黑色]。 当文件类型设置为TIFF、PDF或XPS时，此选项可用。

### [浓度]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[图像画质/浓度]-[浓度]

调整扫描原稿的浓度(明暗)。

### [背景去除]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[图像画质/浓度]-[背景去除]

可以调整彩色背景原稿(新闻纸、再生纸等)或可以扫描到背面文字或图像的较薄原稿的背景区域浓度。

设置 | 说明
--- | ---
[背景消除] | 以最佳的图像质量扫描较薄的双面原稿或彩色背景原稿。 [透印去除]：选择此选项可防止打印双面原稿时由于原稿太薄而导致其背面的内容被扫描而产生渗色的情况发生。 [变色调整]：选择此选项扫描具有彩色背景的原稿(例如，地图)。
[背景消除等级] | 调整带有彩色背景的原稿的背景颜色浓度。选择[自动]可自动确定背景颜色的浓度，并以最佳背景浓度级别扫描原稿。

### [日期/时间]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[印记/排版]-[日期/时间]

向第一页或所有页添加发送日期/时间。

设置 | 说明
--- | ---
[开]/[关] | 选择[开]添加日期/时间。
[日期格式] | 选择日期打印格式。
[时间格式] | 选择时间打印格式。如果不想打印时间，请选择[否]。
[页] | 选择打印页的范围。
[文本详情] | 如有必要，可选择文本打印格式。
[打印位置] | 如有必要，可选择文本的打印位置。可以更加精确地调整[调整位置]中的打印位置。

### [页码]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[印记/排版]-[页码]

在打印页上添加页码和章节号。页码和章节号打印在所有页上。

设置 | 说明
--- | ---
[开]/[关] | 选择[开]设置页码。
[页码格式] | 选择页码的格式。
[开始页码] | 在第一页上指定要打印的起始页码。 例如，如需从文件的第三页开始打印页码，可输入"-1"。文件的第一页将被计为"-1"，第二页将被计为"0"，第三页将被计为"1"。在[开始页码]中，页码将被打印到第一页和其它页面上。如果输入了"2"，页码将从文件的第一页开始按顺序打印，如"2、3"。每次触摸[*]时，"-"(负号)会切换“+”和“-”。
[开始章节编号] | 如果文件分为不同章节，并且想从第二章打印章节号，请指定起始章节编号。在[页码格式]中选择了[章节页]时可以指定起始章节编号。 例如，若要从第三章开始打印章节号，可输入"-1"。文件的第一章将被计为"-1"，第二章被计作"0"，第三章被计作"1"。在[开始章节编号]中，章节号将被打印到计为1和其它数字的章节上。如果输入了"2"，章节号将从文件第一章的第一页开始打印，如"2-1、2-2"。每次触摸[*]时，"-"(负号)会切换“+”和“-”。
[文本详情] | 如有必要，可选择文本打印格式。
[打印位置] | 如有必要，可选择文本的打印位置。可以更加精确地调整[调整位置]中的打印位置。

### [印记]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[印记/排版]-[印记]

"请回复"或"禁止复制"等文本打印在第一页或所有页上。可以从注册的固定印记和任意注册的印记中选择要添加的文字。

设置 | 说明
--- | ---
[开]/[关] | 选择[开]可以指定印记。
[印记文本] | 选择想打印的印记。
[页] | 选择打印页的范围。
[文本详情] | 如有必要，可选择文本打印格式。
[打印位置] | 如有必要，可选择文本的打印位置。可以更加精确地调整[调整位置]中的打印位置。

### [页眉/页脚]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[印记/排版]-[页眉/页脚]

在指定页的顶部和底部页边距(页眉/页脚)添加日期、时间和所需文字。但必须事先在本机上注册要添加到页眉和页脚的信息。

设置 | 说明
--- | ---
[开]/[关] | 选择[开]可打印页眉/页脚。
[调用页眉/页脚] | 选择要打印的页眉/页脚。从事先已注册的信息中选择页眉/页脚。
[查看/临时更改] | 如有必要，可检查或临时更改已在[调用页眉/页脚]中选择的程序的细节。 [页眉设置]：更改页眉的内容。 [页脚设置]：更改页脚的内容。 [页]：更改需要打印的页的范围。 [文本详情]：更改打印尺寸和字体。

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[系统设置]-[印记设置]-[页眉/页脚注册]

### [TX印记]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[印记/排版]-[TX印记]

使用ADF扫描原稿时，TX印记会打印在扫描原稿上以证明原稿已被扫描。发送传真时使用。

提示

- 若要使用此功能，需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 印记使用的墨水为消耗品。如果墨水变淡，请与维修人员联系。
- 如果指定[混合原稿]扫描原稿，TX印记可能不会打印在指定位置上。

### [边框消除]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[应用]-[边框消除]

沿着原稿四边消除特定宽度。可以指定每边要消除的宽度。

设置 | 说明
--- | ---
[开]/[关] | 选择[开]设置边框消除。
[边框] | 以相同宽度消除原稿的四边。在[消除量]中，指定要消除的宽度。
[顶部]/[下]/[左]/[右] | 对原稿各边指定不同宽度以消除某一个边。取消[边框]设置，选择消除框架的边，然后在[消除量]中指定要消除的宽度。如果不想消除某一个边，可以取消对[消除]的设置。

### [锐度]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[应用]-[锐度]

指定[锐度]锐化图形和表格中的文字等图像的边缘以增加易读性。该功能也会使图像的粗糙轮廓平滑或者使模糊的图像锐化。

### [注释用户Box]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[应用]-[注释用户Box]

注释用户Box具有可对各作业或各页向保存的原稿数据添加归档号码的功能。

如果选择了注释用户Box，添加归档号码后发送原稿。

### [保存&打印]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[应用]-[保存&打印]

可以在使用扫描或传真发送的同时打印数据。

设置 | 说明
--- | ---
[开]/[关] | 选择[开]同时执行发送和打印。
[副本数量] | 如有必要，请输入要打印的份数。
[单面/双面] | 选择[双面]可打印到纸张的双面。
[装订] | 选择纸张装订的装订位置。 [角]：将每套打印件进行(左上或右上)角装订再输出。 [2点]：将每套打印件进行两点(上、左或右)装订再输出。 [位置设置]：选择装订位置。如果将装订位置指定为[自动]，装订位置将自动确定。

### [URL目的地设置]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[应用]-[URL目的地设置]

SMB发送、FTP发送、WebDAV发送或保存到用户Box结束后，将包含指定保存原稿数据位置目的地的E-mail发送到任意E-mail地址。

### [邮件加密]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[应用]-[邮件加密]

可以加密E-mail以防止发送过程中的第三方窃听。

提示

- 当配置[机器设置]-[管理员]-[网络]-[电子邮件设置]-[S/MIME]时，会显示此设置。

### [数字签名]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[应用]-[数字签名]

MFP发送E-mail时，可以为邮件添加数字签名以证明发送者的真实性，而且接收者可以确认数据没有被篡改。

提示

- 当配置[机器设置]-[管理员]-[网络]-[电子邮件设置]-[S/MIME]时，会显示此设置。
- 如果无法更改[开]或[关]状态，则会由管理员指定数字签名是否始终添加。

### [传真页眉设置]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[应用]-[传真页眉设置]

正常情况下，会添加默认发送者名称。但是，可以根据需要使用不同的发送者名称。

如果想要使用与默认名称不同的发件人名称，请选择想要更改的发件人名称，然后触摸[/]。

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[页眉/页脚位置]

### [选择线路]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[传真设置]-[选择线路]

指定如何根据线路状况发送传真。

设置 | 说明
--- | ---
[TX方式] | 根据线路状况更改通讯模式。 [海外TX]：选择此选项可以将传真发送到通信条件较差的地区。传真发送速度较慢。 [ECM]：ECM是ITU-T (国际电联电信标准组织)定义的错误修正模式。配备ECM功能的传真机可彼此通讯，并确认发送的数据没有错误。这将避免电话线噪音导致的图像模糊。 将发送的ECM设置为关闭后，可减少通信时间。但是，取决于指定的通信时间值，可能会发生图像错误或通信错误，因此应将数值更改为适合状况。 [V.34]：V.34是一种用于Super G3传真通讯的通讯模式。远程机器或本机通过PBX连接到电话线时，您可能无法建立Super G3模式的通讯，具体取决于电话线情况。在这种情况下，建议您关闭V.34模式发送数据。
[检查目的地并发送] | 对照目的地传真号码(CSI)检查准备发送的传真号码，只有当两者匹配时才发送传真。
[选择线路] | 如果使用多条线路，选择用于发送传真的线路。 正常使用时，请使用[线路1]。如果选择了[无]，不处于忙线状态的线路会用于发送。

### [快速记忆发送]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[传真设置]-[快速记忆发送]

扫描一页时，传真发送开始。一般情况下，发送会在扫描完所有页并保存在内存(内存TX)后开始。使用快速内存TX后，可以传真许多页而不造成内存溢出。

设置 | 说明
--- | ---
[开]/[关] | 选择[开]指定快速内存TX。
[页数] | 如果想在发送者信息的相关栏中显示总页数，请选择该选项并输入页数。通过该信息，目的地可以看到要接收的剩余页数。

### [轮询TX]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[传真设置]-[轮询TX]

使用轮询TX功能注册使用本机的轮询TX用户Box轮询的文件。

设置 | 说明
--- | ---
[开]/[关] | 选择[开]指定轮询TX。
[一般] | 选择该选项在轮询TX用户Box中注册用于轮询的文件。 轮询TX用户Box只能有一个文件。
[公告] | 选择该选项在公告板用户Box中注册用于轮询的文件。输入想注册公告板用户Box的用户box号码。 公告板用户Box只能有一个文件。最多可以创建10个公告板用户Box。可根据所需用途使用。

### [轮询RX]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[传真设置]-[轮询RX]

在从本机接收到请求后调用保存在目的地机器中的文件(轮询请求)。

设置 | 说明
--- | ---
[开]/[关] | 选择[开]指定轮询RX。
[一般] | 选择该选项接收保存用于轮询的文件。
[公告] | 选择该选项接收保存在公告板用户Box中的文件。输入保存所需文件的目的地机器中公告板用户Box的用户Box号码。

### [定时TX]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[传真设置]-[定时TX]

指定开始传真发送的时间。传真将在指定时间自动发送。

设置 | 说明
--- | ---
[开]/[关] | 选择[开]设置定时TX。
[当前时间] | 显示当前时间。
[开始时间] | 指定开始传真发送的时间。

### [密码TX]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[传真设置]-[密码TX]

使用密码将传真发送到传真目的地用密码限制(启用了闭合网络接收)的设备。

设置 | 说明
--- | ---
[开]/[关] | 选择[开]设置密码TX。
[密码] | 输入目的地的闭合网络接收的密码。

### [F-代码TX]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[应用]-[传真设置]-[F-代码TX]

若要使用机密TX或中继分布，请输入F编码(SUB地址和发送者ID)并发送。

如果远程机器支持F编码通信，则机密TX和中继分布可用。

设置 | 说明
--- | ---
[开]/[关] | 选择[开]设置F编码发送功能。
[SUB地址] | 输入SUB地址。 若要使用机密TX，请输入为目的地预设的机密用户Box号码。 若要使用中继分布，请输入为目的地预设的中继用户Box号码。
[密码] | 输入发送者ID。 若要使用机密接收，请输入为目的地预设的机密接收的通信密码。 若要使用中继分布，请输入为目的地预设的中继用户Box密码。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。