主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[管理员] > [维修]

## [维修]

### [计数器]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[计数器]

可以查看多种类型计数器的信息，如总计数器和相应功能的计数器。

### [ROM版本]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[ROM版本]

查看本机的ROM版本。

### [状态通知设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[状态通知设置]

配置当本机发生更换碳粉或卡纸警告时提示已注册E-Mail地址所需的设置。

若要注册通知目的地，请在通知目的地列表中指定IP地址或E-mail地址，然后选择[编辑]。

若要通知到IP地址，请配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[通知地址] | 输入目的地E-Mail地址(最多可使用253个单字节字符)。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6b.:fe10:2f16"
[端口号] | 如有必要，请更改端口号。
[组群名称] | 输入组群名称(最多可使用15个单字节字符) (默认值为[public])。
[警告] | 选择要自动通知的项目。选择要通知项目的复选框。 如果选择以下项目的复选框，将有助于您理解并降低本机的安全风险。 [惩罚锁定]：通知用户认证流程已失败指定次数并且系统处于访问锁定状态。 [检测禁止复制原稿]：通知已打印了禁止复印的文档。 [禁止发送的域]：通知已检测到向受限制域的发送请求。 [USB端口连接]：通知一台设备已连接到本机的USB 端口。 [导入]：通知设置信息的导入已执行。 [导出]：通知设置信息的导出已执行。 [Box安全更改操作]：通知用户Box密码已更改或者用户Box中的文档已删除。 [服务模式登录]：通知某人已登录到本机的服务模式。

若要通知到E-mail地址，请配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[通知地址] | 输入目的地E-Mail地址(最多可使用320个单字节字符，不含空格)。
[警告] | 选择要自动通知的项目。选择要通知项目的复选框。 如果选择以下项目的复选框，将有助于您理解并降低本机的安全风险。 [惩罚锁定]：通知用户认证流程已失败指定次数并且系统处于访问锁定状态。 [检测禁止复制原稿]：通知已打印了禁止复印的文档。 [禁止发送的域]：通知已检测到向受限制域的发送请求。 [USB端口连接]：通知一台设备已连接到本机的USB 端口。 [导入]：通知设置信息的导入已执行。 [导出]：通知设置信息的导出已执行。 [Box安全更改操作]：通知用户Box密码已更改或者用户Box中的文档已删除。 [服务模式登录]：通知某人已登录到本机的服务模式。

提示

- 若要编辑注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]。
- 若要删除注册的目的地，选择Web Connection。

### [总计数器通知设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[总计数器通知设置]

配置向已注册E-Mail地址发送本机管理的计数器信息所需的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[机种名] | 输入在通知邮件信息中包含的型号名称(最多可使用20个单字节字符)。
[设置完成后发送通知。] | 发出测试通知时，设置为开启(默认值为关闭)。 如果选择了开启，测试通知会发送到设置完成后注册的E-mail地址。
[日程表1]/[日程表2] | 按[每日]、[每周]或[每月]指定提醒时间表。此处指定的时间表可以用于不同目的。
[地址1]/[地址2]/[地址3] | 注册目的地E-Mail地址。选择要应用的提醒时间表。 [电子邮件地址]：输入目的地E-Mail地址(最多可使用320个单字节字符，不含空格)。 [Eco相关信息通知]：通知Eco信息时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [用日程表1通知]或[用日程表2通知]：从配置的时间表中选择一个适用于目的地的时间表。

### [日期/时间设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[日期/时间设置]

指定本机的当前日期和时间。

### [手动设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[日期/时间设置]-[手动设置]

指定本机的当前日期和时间以及时区。

设置 | 说明
--- | ---
[日期] | 指定本机的当前日期。 [年]：输入年份。 [月]：输入月份。 [日]：输入日期。
[时间] | 指定本机的当前时间。 [小时]：输入小时。 [分钟]：输入分钟。
[时区] | 选择符合所在环境的时区(与世界标准时间的时差)。

### [时间调整设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[日期/时间设置]-[时间调整设置]

配置设置以使用NTP (网络时间协议)服务器自动调节本机的日期和时间。

设置 | 说明
--- | ---
[时间调整设置] | 连接到NTP服务器调整本机的日期和时间时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[自动IPv6检索] | 使用DHCPv6自动指定NTP服务器地址时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[NTP 服务器地址] | 输入NTP服务器地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[端口号] | 如有必要，更改NTP服务器端口号(默认值为[123])。
[自动时间调整] | 连接到NTP服务器自动调整本机的日期和时间时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [查询间隔]：指定自动调节日期和时间的间隔(默认值为[24]小时)。
[调整] | 连接NTP服务器，然后调节本机的日期和时间。

### [夏令时]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[夏令时]

配置设置将夏令时应用到本机。

设置 | 说明
--- | ---
[夏令时] | 将夏令时应用到本机时，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 另外，对夏令时输入将时钟向前移动的时间。当前时间向前移动以反映夏令时。
[指定方式] | 选择指定开始和结束夏令时功能的日期和时间的方法。 [星期/日设置]：使用星期或星期几指定开始日期或结束日期。 [天设定]：使用日期指定开始日期和结束日期。
[开始日期]/[结束日/时] | 分别选择开始和结束夏令时功能的日期和时间。

### [计时器设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[计时器设置]

配置使用本机电源按键的设置或者与节能功能相关的设置。

### [电源设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[计时器设置]-[电源设置]

配置如何在节能模式下使用电源键以及本机操作的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[低耗电模式设置] | 更改本机无人操作时自动转入低功耗模式所需的时间(默认值为[15]分钟，可用范围：[1]至[60]分钟)。 在低功耗模式中，关闭触摸屏的显示以节约功耗。
[睡眠模式设置] | 更改本机无人操作时自动转入睡眠模式所需的时间(默认值为[15]分钟，可用范围：[1]至[60]分钟)。 睡眠模式提供比低功耗模式更高的节能效果。然而，返回普通模式所需的时间比低功耗模式的恢复时间长。
[睡眠模式中的电力消耗] | 选择是否在睡眠模式中降低功耗(默认值为[高])。 [高]：在睡眠模式中进一步降低功耗。但当打开或关闭主机门时或者装入原稿时，本机无法从睡眠模式中恢复。 [启用]：降低睡眠模式下的功耗。 [禁用]：当启用[高]或[启用]期间网络通讯建立不舒畅时选择此选项。
[节能模式] | 当按下控制面板上的电源按键时选择要切换的节能模式(低耗能或睡眠) (默认值为[节能])。
[电源键设置] | 选择是否使用控制面板上的电源键作为副电源关闭键或节能键(默认值为[节能])。 [副电源关闭]：快速按电源键关闭副电源。如果按住电源键，节能模式切换至ErP电源自动关闭模式(类似主电源关闭模式)，此模式的节能效果比副电源关闭时高。 [节能]：快速地按电源键切换到节能模式。按住电源键关闭副电源。
[确定节能模式] | 当本机在节能模式中接收到打印作业时，选择打印后切换至节能模式的时间(默认值为[立刻])。 [正常]：根据[低耗电模式设置]或[睡眠模式设置]中指定的时间切换到节能模式。 [立刻]：打印作业结束后立即切换到节能模式。
[节能传真/扫描] | 选择从睡眠模式或副电源关闭模式返回复印模式之外的模式时是否首选节能模式(默认值为[标准])。 返回到不涉及打印的模式时，不调整本机上定影单元的温度也可以降低功耗。 当在[机器设置]-[管理员]-[系统设置]-[复位设置]-[系统自动复位]-[重置后的显示风格]中显示[经典风格]的情况下在[重置后启动显示屏]中选择了[复印]以外的选购件时，该项目可用。 [节能]：当机器恢复到正常模式时不调整定影单元的温度。 [标准]：当机器恢复到正常模式时调整定影单元的温度。
[触摸面板重新激活] | 如果在用户移动接近触摸屏时将机器从节能模式下恢复，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。

### [周计时器设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[计时器设置]-[周计时器设置]

配置使用周定时器功能自动在节能模式和正常模式之间切换的设置。

若要使用周定时器，请指定在节能模式和正常模式之间切换的时间表。或者，可以使用可自动设定时间表以符合您办公使用的跟踪功能。

设置 | 说明
--- | ---
[使用计时器] | 使用周定时器功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[节能模式设置] | 选择本机根据周定时器进入的节能模式(默认值为[睡眠])。 [ErP自动电源关闭]：此模式能提供更高的节能效果。在此模式中，您无法接收到全部作业。 [睡眠]：此模式的节能效果低于[ErP自动电源关闭]模式，但可以接收打印作业。当机器返回正常模式时打印已接收的作业。
[日期设置] | 配置应用周定时器的日期。指定显示日历的年份和月份，然后选择所需的日期。或者，可以使用[每天设置]对一周的每一天集体配置相应的日期。
[工作时间设置] | 指定每周的每一天中切换至节能模式([关闭时间])以及返回至正常模式([开启时间])的时间。 [批量设置]：对一周中每一天集中设置相同的时间。 选择一周的任何一天，输入[开启时间]和[关闭时间]，然后触摸[批量设置]。如果选择了一周中的很多天，则全部设置不可用。
[选择节能时间] | 当本机处于正常模式下设置周定时器时，请指定将机器临时切换到睡眠模式的时区。 [使用节能]：指定将机器临时切换到睡眠模式的时区时，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [节能开始时间]：指定机器进入睡眠模式时的时间。 [节能结束时间]：指定将机器恢复正常模式的时间。
[非工作时间密码] | 配置当本机被周定时器转移到节能模式时提示机器用户输入超时密码的设置。 [使用加班密码]：提示用户输入超时密码时，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。另外，输入向本机用户请求的超时密码(最多可使用8个单字节字符)。
[开启/关闭时间追踪数] | 配置设置，使用可自动调整周定时器的开关以适合用户操作条件或办公使用状态的跟踪功能。使用跟踪功能时，会根据机器过去四周的使用状态为每个时区计算不活动率。根据计算的不活动率，会确定机器不操作的(不活动)时区，并且该结果会反映到周定时器的开关时间上。 [启用跟踪功能]：使用跟踪功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [自动待机调整等级]：选择不操作的判断标准，其定义值应根据计算的不活动率小于机器的最小活动率要求(默认值为[等级 3])。如果不活动率超过了在特定时区内选择的值，则会判断机器在该时区不活动。 可以从以下5个级别中选择[自动待机调整等级]。级别越高，机器就越可能被判定为不活动。 [等级1]：不活动率为71%或以上。 [等级2]：不活动率为51%或以上。 [等级 3]：不活动率为41%或以上。 [等级 4]：不活动率为31%或以上。 [等级 5]：不活动率为10%或以上。 [显示开/关时间]：显示通过跟踪功能所设置的用于进入节能模式([关闭时间])和正常模式([开启时间])的切换时间。 [清除使用数据]：删除与本机使用状态相关的数据并恢复自动设置的[关闭时间]和[开启时间]的数值。

### [网络错误代码显示设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[网络错误代码显示设置]

若要在网络上发生错误时本机屏幕上显示错误代码，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。

可以通过参考错误代码列表中的代码确认要采取的操作以及错误描述。

有关错误代码的详细资料，请参见错误代码列表。

### [许可证设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[许可证设置]

发出使用高级功能，或者启用高级功能需要的请求代码。

### [获取请求代码]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[许可证设置]-[获取请求代码]

发出在许可证管理服务器(LMS)中为本机注册的请求代码。

若要启用高级选项，请访问LMS并获得功能和许可证代码。访问LMS以及请求发出功能和许可证代码需要请求代码。

### [安装许可证]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[许可证设置]-[安装许可证]

输入启用高级选项需要的信息。

设置 | 说明
--- | ---
[使用功能代码和许可证代码安装许可证] | 输入功能代码和许可证代码以启用高级选项。
[使用权限代码安装许可证] | 输入令牌证书上引用的令牌代码以启用高级选项。

### [启用功能列表]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[许可证设置]-[启用功能列表]

显示启用的高级选项列表。

### [来自U盘的安装许可证]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[许可证设置]-[来自U盘的安装许可证]

通过将含有功能代码文件的USB存储设备连接到本机并将文件导入到本机来启用高级选项。

### [远程呼叫中心]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[远程呼叫中心]

将本机的操作状态发送到远程诊断系统。

提示

- 当本机由远程诊断系统管理时显示该设置。有关远程诊断系统的详细资料，请与维修人员联系。

### [远程诊断]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[远程诊断]

配置从远程诊断系统重新写入用户数据的设置(目的地和认证信息)。

设置 | 说明
--- | ---
[覆盖用户数据] | 允许用户从远程诊断系统重新写入用户数据时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。

提示

- 当本机由远程诊断系统管理时显示该设置。有关远程诊断系统的详细资料，请与维修人员联系。

### [认证功能设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[认证功能设置]

产品出厂时，某些需要外部机构认证的功能已禁用。启用需要由外部机构认证的功能。

提示

- 有关需要外部机构认证的功能及功能代码的详细资料，请与维修人员联系。

### [安装许可证]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[认证功能设置]-[安装许可证]

输入目标功能代码以启用功能。

### [来自U盘的安装许可证]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[认证功能设置]-[来自U盘的安装许可证]

通过将含有功能代码文件的USB存储设备连接到本机并将文件导入到本机来启用功能。

### [认证功能列表显示]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[认证功能设置]-[认证功能列表显示]

显示本机上需要外部机构认证的功能中已启用功能的列表。

### [备份设置信息]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[备份设置信息]

配置将本机的设置数据备份到服务器的设置或者将其恢复。

### [服务器备份设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[备份设置信息]-[服务器备份设置]

配置将设置数据备份到服务器的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[备份功能使用设置] | 将设置数据备份到服务器时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[发送协议] | 选择与服务器通信的协议，然后指定参数。 [SMB]：选择此项可将数据备份到SMB服务器。在[SMB 设置]中，输入服务器的主机名、共享文件夹的路径以及具有访问权限的用户的用户名和密码。 [HTTP]：选择此项可将数据备份到WebDAV服务器。在[HTTP设置]中，输入WebDAV文件夹的URL以及具有访问权限的用户的用户名和密码。此外，选择是否使用代理服务器。
[自动备份设置] | 配置定期生成备份副本的设置。 [自动备份设置]：选择是否定期生成备份副本(默认值为[无引语])。 [日间隔]：指定进行备份复制的天数间隔，然后在[备份时间]中指定时间(默认值为[1]天、[0]小时[0]分)。 [周频率]：指定进行备份复制的星期几，然后在[备份时间]中指定时间(默认值为星期[日]、[0]小时[0]分)。
[备份目标] | 选择备份数据。
[加密密码] | 输入密码以加密备份数据(最多可使用32个字符)。
[最后备份日期] | 执行服务器备份后，会显示最新的日期。还会显示备份结果历史记录。
[即时备份] | 手动执行服务器备份。

### [从服务器恢复]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[备份设置信息]-[从服务器恢复]

从服务器恢复设置数据。

设置 | 说明
--- | ---
[恢复设置] | 指定获得要恢复数据的方法。 [从备份获取]：获取要从[服务器备份设置]中指定的服务器恢复的数据。 [编辑恢复路径]：手动指定服务器获得要恢复的数据。
[编辑恢复路径] | 在[恢复设置]中选择[编辑恢复路径]时，配置与服务器通信的设置。 [下载协议]：选择与服务器通信的协议，然后指定参数。 [SMB]：选择此项可从SMB服务器恢复数据。在[SMB 设置]中，输入服务器的主机名、共享文件夹的路径以及具有访问权限的用户的用户名和密码。 [HTTP]：选择此项可从WebDAV服务器恢复数据。在[HTTP设置]中，输入WebDAV文件夹的URL以及具有访问权限的用户的用户名和密码。此外，选择是否使用代理服务器。
[加密密码] | 输入备份数据时指定的密码。
[最后恢复] | 执行恢复后，会显示最新的日期。
[开始] | 开始恢复设置数据。

### [PING TX地址]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[维修]-[PING TX地址]

配置设置，将ping命令发送到与本机通信的设备以检查是否正确设置了连接。

设置 | 说明
--- | ---
[主机地址] | 输入用于发送ping命令的地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6b.:fe10:2f16"
[检查连接] | 发送ping命令检查本机是否正确连接。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。