主屏幕 > 网页管理工具 > 配置扫描发送环境 > 配置WebDAV发送环境

## 配置WebDAV发送环境

### 设置流程

WebDAV传输功能可以将本机扫描的原始数据发送至WebDAV服务器的特定文件夹。

WebDAV是HTTP规范的一个扩展，提供等同于HTTP的安全技术。使用SSL加密与WebDAV服务器之间的通信；您可以更安全地发送文件。

使用WebDAV传输时，请按照以下步骤配置设置。

1
网络设置
2
配置用于WebDAV传输的基本设置
3
请根据您的环境配置设置

- 使用代理服务器

- 使用SSL通信

### 配置用于WebDAV传输的基本设置

配置使用WebDAV发送功能的设置。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[WebDAV设置]-[WebDAV客户端设置]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[WebDAV发送设置] | 使用WebDAV TX功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[块传送] | 将数据分割为多块发送时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 如果您的WebDAV服务器支持块传送，请配置此设置。
[连接超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与WebDAV服务器之间的通信(默认值为[60]秒)。
[服务器验证字符代码] | 选择在WebDAV服务器执行认证的字符代码(默认值为[UTF-8])。
[HTTP版本设置] | 选择HTTP通信的协议版本(默认值为[HTTP/1.1])。 [HTTP/1.1]：仅使用HTTP/1.1。 [HTTP/2,HTTP/1.1]：连接到HTTP/2时使用HTTP/2。在其它情况下，使用HTTP/1.1。

### 使用代理服务器

当在您的环境中安装了代理服务器时，请注册代理服务器。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[WebDAV设置]-[WebDAV客户端设置]-[代理设置]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[代理服务器地址] | 输入代理服务器地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[代理服务器端口号] | 如有必要，更改代理服务器端口号(默认值为[8080])。
[用户名] | 输入用于代理认证的用户名(最多可使用63个单字节字符)。
[密码] | 输入用于代理认证的密码(最多可使用63个单字节字符)。

### 使用SSL通信

如果您的环境中安装了SSL，请启用SSL。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[目的地注册]-[通讯簿]中的[WebDAV]，然后将[SSL设置]设置为开启(默认值为关闭)。

- 如需直接输入目的地WebDAV服务器，请在输入目的地时配置SSL设置。

2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[WebDAV设置]-[WebDAV客户端设置]-[证书验证等级设置]，然后指定证书验证方式。

[证书验证等级设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[有效期] | 确认证书是否仍然有效(默认值为开启)。
[CN] | 确认证书的CN (公用名)是否匹配服务器地址(默认值为关闭)。
[键使用方法] | 确认证书的使用是否符合证书发行机构的目标用途(默认值为关闭)。
[链式] | 确认证书链(证书路径)是否存在问题(默认值为关闭)。系统参照本机管理的外部证书验证证书链。
[过期确认] | 确认证书是否过期(默认值为关闭)。按照先OCSP (联机证书状态协议)服务，再CRL (证书吊销列表)的顺序执行过期确认。

参考

- 验证通讯对方的证书

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。