主屏幕 > 辅助功能 > 放大面板显示进行操作(放大显示) > 使用复印功能 > 复印设置([基本设置])

## 复印设置([基本设置])

### 调整复印浓度([浓度/背景])

调整复印图像的浓度。

选择[基本设置]-[浓度/背景]配置设置。

### 调整要扫描的原稿的背景浓度([调整背景])

复印彩色背景原稿(新闻纸、再生纸等)或可以扫描到背面文字或图像的较薄原稿时，您可以调整背景区域的浓度。

选择[基本设置]-[浓度/背景]-[调整背景]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[背景消除] | 将较薄的双面原稿或彩色背景原稿以最佳图像质量等级复印。 [透印去除]：选择此选项可防止打印双面原稿时由于原稿太薄而导致其背面的内容被扫描而产生渗色的情况发生。 [纸张变色调整]：选择此选项扫描具有彩色背景的原稿(例如，地图)。
[背景消除等级] | 调整带有彩色背景的原稿的背景颜色浓度。如果选择了[自动]，将自动确定背景颜色的浓度，且将原稿以最佳背景浓度等级复印。

### 指定纸盒([纸张])

指定装有想要用于复印的纸张的纸盒。您还可以更改装入纸盒的纸张尺寸和类型。

选择[基本设置]-[纸张]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动] | 复印时自动选择适合原稿尺寸的纸张。
纸盒 | 复印时指定在纸盒中装入的纸张。 根据本机上安装的选购件，显示的内容可能会有所不同。
[更改设置] | 必要时，可以更改所选纸盒中装入的纸张的尺寸和类型设置。 [纸张类型]：选择装入所选纸盒的纸张类型。 [纸张大小]：选择装入所选纸盒的纸张尺寸。 选择[自动检测]可自动检测所装纸张的尺寸。

纸盒中剩余纸张较少时，将出现一个图标，指示剩余纸张数量。

图标 | 说明
--- | ---
纸张将尽图标 | 表示纸盒中剩余纸张非常少。
纸张用尽图标 | 表示纸盒中没有纸张。

普通纸或再生纸之外的其他类型纸张装入纸盒时，将出现指示纸张类型的图标。

图标 | 纸张类型
--- | ---
| 仅限单面
| 薄纸
| 特殊纸张
| 普通纸+
| 厚纸1
| 厚纸1+
| 厚纸2
| 厚纸3
| 厚纸4
| 透明胶片
| 信头纸
| 彩色纸
| 信封
| 索引纸
| 用户纸张1
| 用户纸张2
| 用户纸张3
| 用户纸张4
| 用户纸张5
| 用户纸张6
| 用户纸张7
| 标准(双面第二面)
| 标准+ (双面第二面)
| 厚纸1 (双面第二面)
| 厚纸1+ (双面第二面)
| 厚纸2 (双面第二面)
| 厚纸3 (双面第二面)
| 厚纸4 (双面第二面)
| 用户纸张1 (双面第二面)
| 用户纸张2 (双面第二面)
| 用户纸张3 (双面第二面)
| 用户纸张4 (双面第二面)
| 用户纸张5 (双面第二面)
| 用户纸张6 (双面第二面)
| 用户纸张7 (双面第二面)

提示

- 用户纸张是已注册了重量和介质调整设置的特殊纸张。有关详细资料，请与维修人员联系。

### 放大或缩小原稿图像([缩放])

以任意缩放比率扩印或缩印原稿图像。

您可以根据原稿尺寸和纸张尺寸自动指定缩放比率，方法是从已注册缩放比率中进行选择，或手动输入任意缩放比率。

选择[基本设置]-[缩放]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动] | 自动用最佳缩放比率复印，以让原稿图像与纸张尺寸匹配。该设置使用起来很方便，您不需要指定缩放比率。
[满幅] | 以与原稿相同的尺寸(x1.0)复印原稿图像。
[放大] | 将标准尺寸原稿放大复印到标准尺寸的纸张时，选择预设缩放。
[缩小] | 将标准尺寸原稿缩小复印到标准尺寸的纸张时，选择预设缩放。
[最小] | 复印时略微缩小原稿尺寸，将原稿图像复印在纸张中心。 复印整个原稿图像(包括其边缘)时选择此选项。
[手动] | 在垂直和水平方向上手动指定不同的缩放比率。
[设置缩放倍率] | 以注册的缩放比率进行复印。

### 使用双面/合并功能([双面/合并])

将原稿复印到纸张的两面。两页的原稿将缩小复印到单个纸张的同一面上。

选择[基本设置]-[双面/合并]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[原稿 > 复印] | 选择原稿扫描面(单面/双面)和原稿打印面(单面/双面)的组合。 若要扫描双面原稿，在[原稿装订方向]中指定将原稿设置为顶部装订还是左/右装订。若要进行双面复印，在[输出装订方向]中指定将复印件设置为顶部装订还是左/右装订。
[N合1] | 选择是否将两页原稿缩小复印在单个纸张的同一面。
[原稿方向] | 指定所装入原稿的方向。
[原稿装订方向] | 装入双面原稿时选择原稿装订位置。 [自动]：自动指定原稿的装订位置。当原稿较长一侧为297 mm (11-11/16 inches)或以下时，装订位置将被设置到纸张的较长一侧。当原稿较长一侧超过297 mm (11-11/16 inches)时，装订位置将被设置到纸张的较短一侧。 [上]：当装订位置设置为原稿顶部时选择该选项。 [左]：当装订位置设置为原稿左侧时选择该选项。 [右]：当装订位置设置为原稿右侧时选择此选项。
[输出装订方向] | 进行纸张双面打印时选择装订位置。 [自动]：自动指定复印件的装订位置。当原稿较长一侧为297 mm (11-11/16 inches)或以下时，装订位置将被设置到纸张的较长一侧。当原稿较长一侧超过297 mm (11-11/16 inches)时，装订位置将被设置到纸张的较短一侧。 [上]：装订位置设为复印件顶部时选择此选项。 [左]：装订位置设为复印件左侧时选择此选项。 [右]：装订位置设为复印件右侧时选择此选项。

### 设置复印排纸处理([正在完成])

指定如何输出纸张的复印页。

选择[基本设置]-[正在完成]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[分组/分页] | 选择复印多套时的输出方法。 [自动]：根据装入原稿的页数和份数自动切换分组和分页。如果装入多页原稿并指定打印多份，模式将自动切换为分页来处理输出。如果设置了其他条件，输出处理将以分组模式执行。 [分页(按套)]：逐个分开输出复印件，如"12345"、"12345"和"12345"。 [组(按页)]：复印件页码分批出纸，例如"111"、"222"、"333"、"444"和"555"。
[偏移] | 按复印份数或页面排序输出纸张时，选择[是]。 如果安装像排纸处理器等输出选项时设置了[偏移]，打印纸张会偏移并按套或按页输出。 即使未安装输出选购件，当指定了[偏移]时，如果满足下列条件，会按轮流交叉方式排列打印件并按套或按页输出。 使用A4、B5或8-1/2 e 11纸张 将同样大小和类型的纸张按w和v方向装入。 纸张尺寸设置时指定自动选纸
[装订/打孔] | [装订]：选择装订纸张的装订位置。 [角]：将每套打印件进行(左上或右上)角装订再输出。 [2点]：将每套打印件进行两点(上、左或右)装订再输出。 [位置设置]：选择装订位置和原稿装入方向。如果为装订位置指定了[自动]，将根据所装入原稿的方向自动确定装订位置。 [打孔]：选择打孔时的装订位置。 [位置设置]：选择打孔位置和原稿装入方向。如果为打孔位置指定了[自动]，将根据所装入原稿的方向自动确定打孔位置。
[折叠/装订] | 选择如何折叠或装订纸张。 [中央折叠]：将复印件对折后输出。 [中央装订和折叠]：将复印件对折后装订并输出。 [三折]：将复印件折成三折后输出。 [Z折]：将复印件长边Z折后输出。在A3 w、B4 w、11 e 17 w、8-1/2 e 14 w或8K w纸张上打印时，该选项可用。对折8-1/2 e 14 w，而并不Z型折叠。

提示

- 使用[装订/打孔]或[折叠/装订]需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### 旋转原稿图像以适应纸张方向([自动旋转])

正常使用时，本机会根据纸张方向自动旋转原稿图像以进行复印。根据需要关闭[自动旋转]可让您在不旋转原稿图像的情况下进行复印。此功能仅在想要复印部分原稿时可用。

选择[基本设置]-[自动旋转]配置设置。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。