主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [经典风格]-[复印] > 基本设置

## 基本设置

### [原稿类型]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[原稿类型]

选择原稿的最佳设置，以最佳图像质量进行复印。

设置 | 说明
--- | ---
[文本] | 将主要包含文字的原稿以最佳图像质量等级复印。 此功能锐化了每个字符的边缘，使图像易于辨识。
[文本/照片打印] | 将包含文字和照片的原稿以最佳图像质量等级复印。 此功能使每个字符的边缘更加清晰，可得到较平滑的照片。 选择该选项扫描像宣传手册和目录等打印原稿。
[文本/照片 照片纸] | 将包含文字和照片的原稿以最佳图像质量等级复印。 此功能使每个字符的边缘更加清晰，可得到较平滑的照片。 选择该选项扫描包含在照片纸上所打印照片的原稿。
[照片 照片打印] | 将仅包含照片的原稿以最佳图像质量等级复印。 选择该选项扫描像宣传手册和目录等打印原稿。
[照片 照片纸] | 将仅包含照片的原稿以最佳图像质量等级复印。 选择该选项扫描在照片纸上打印的原稿。
[点矩阵原稿] | 将主要包含小或浅字符等文本的原稿以最佳图像质量等级复印。 此功能使用高像素浓度重现文字，可扫描出易于辨识的文字。
[复印原稿] | 将以均匀浓度从复合机或打印机输出的原稿以最佳图像质量等级复印。
[调用图像调整程序] | 调用图像质量调整程序。会应用程序中所注册的内容。 对于图像调整程序，您可以注册[原稿类型]、[浓度]、[背景去除]、[文本增强]、[负/正反转]、[图像放大输出调整]和[镜像]的设置。

### [浓度]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[浓度]

调整复印图像的浓度。

### [背景去除]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[背景去除]

可以调整彩色背景原稿(新闻纸、再生纸等)或可以扫描到背面文字或图像的较薄原稿的背景区域浓度。

设置 | 说明
--- | ---
[背景消除] | 以最佳的图像质量复印较薄的双面原稿或彩色背景原稿。 [透印去除]：当要防止纸张反面透印(如双面原稿的纸张过薄以至于反面的文字或图像也被扫描)时，选择此选项。 [变色调整]：选择此选项扫描具有彩色背景的原稿(例如，地图)。
[背景消除等级] | 调整带有彩色背景的原稿的背景颜色浓度。如果选择了[自动]，将自动确定背景颜色的浓度，且将原稿以最佳背景浓度等级复印。

### [纸张]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[纸张]

指定纸盒。也可以更改纸盒中装入的纸张的尺寸和类型设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动] | 复印时自动选择适合原稿尺寸的纸张。
纸盒 | 复印时指定在纸盒中装入的纸张。 根据本机上安装的选购件，显示的内容可能会有所不同。
[更改纸盒设置] | 必要时，可以更改所选纸盒中装入的纸张的尺寸和类型设置。

### [更改纸盒设置]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[纸张]-[更改纸盒设置]

可以更改所选纸盒中装入的纸张的尺寸和类型设置。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张类型] | 选择装入所选纸盒的纸张类型。
[纸张尺寸] | 选择装入所选纸盒的纸张尺寸。 选择[自动检测]可自动检测所装纸张的尺寸。 选择[指定纸张尺寸]可以指定由本机测量的尺寸。有关详细资料，请参见将自定义尺寸纸张注册在内存中。

提示

- 使用60 g/m2至70 g/m2 (15-15/16 lb至18-5/8 lb)的普通纸时，触摸[更改纸张厚度]。选中了[更改纸张厚度]的纸盒将设置为比装有普通纸的纸盒更低的优先顺序。但是，如果对所有纸盒选择了[更改纸张厚度]，会根据[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[自动纸盒选择设置]中指定的优先顺序选择适当的纸盒。

### [标准尺寸]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[纸张]-[更改纸盒设置]-[标准尺寸]

当将标准尺寸纸张装入纸盒时，选择纸张尺寸。

设置 | 说明
--- | ---
[公制尺寸] | 当将公制尺寸纸张装入纸盒时，选择纸张尺寸。
[英制尺寸] | 当将英制尺寸纸张装入纸盒时，选择纸张尺寸。
[信封/明信片]([信封/4 e 6]、[信封/A6卡片]) | 将明信片(4 e 6或A6卡片)或标准尺寸信封装入纸盒时，请选择纸张尺寸。
[其他] | 将像照片大小的纸张装入纸盒时，选择纸张尺寸。

### [自定义尺寸]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[纸张]-[更改纸盒设置]-[自定义尺寸]

当将自定义尺寸纸张装入纸盒时，输入纸张的长度(X)和宽度(Y)。

可以手动输入尺寸，或从存储器的注册尺寸中选择。

设置 | 说明
--- | ---
[自定义尺寸设置] | 输入纸张的长度(X)和宽度(Y)。 输入尺寸后，在[注册尺寸]中选择一个按键([memory1]至[memory5])，然后触摸[注册]。输入的尺寸即注册到存储器中。可以在以后调用注册的尺寸。
[注册尺寸] | 显示存储器中注册的自定义尺寸。 当从存储器调用注册的尺寸时，触摸所需注册名对应的键，然后触摸[调用]。 若要更改注册名，选择所需的键，然后触摸[编辑名称]。

### [宽纸]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[纸张]-[更改纸盒设置]-[宽纸]

当将宽纸装入纸盒时选择此选项。

设置 | 说明
--- | ---
[公制尺寸] | 将公制尺寸的宽纸装入纸盒时，选择纸张尺寸。
[英寸] | 将英制尺寸的宽纸装入纸盒时，选择纸张尺寸。
[纸张尺寸] | 显示指定的纸张尺寸。 选择[更改尺寸]可以将纸张尺寸更改为所需尺寸。

### [缩放]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[缩放]

以任意缩放比率扩印或缩印原稿图像。

设置 | 说明
--- | ---
[自动] | 自动用最佳缩放比率复印，以让原稿图像与纸张尺寸匹配。该设置使用起来很方便，您不需要指定缩放比率。
[+]/[-] | 手动输入缩放比率。
固定缩放 | 在标准尺寸纸张上复印标准尺寸原稿时选择预设缩放比率。 会根据所选缩放比率自动切换纸盒。
[最小] | 复印时略微缩小原稿尺寸，将原稿图像复印在纸张中心。 复印整个原稿图像(包括其边缘)时选择此选项。
[手动] | 分别对纵向和横向指定复印的缩放比率。 选择[X]或[Y]，然后输入缩放比率。
[缩放倍率] | 以注册的缩放比率进行复印。 如果触摸[设置缩放]，可以更改注册的缩放比率。

### [原稿 -> 输出]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[双面/组合]-[原稿 -> 输出]

将原稿复印到纸张的两面。

设置 | 说明
--- | ---
[原稿 -> 输出] | 选择要装入的原稿(单面原稿或双面原稿)和复印方法的组合(单面复印件或双面复印件)。 如果选择了[单面 > 单面]以外的项目，还要指定[装订位置]和[原稿方向]。
[装订位置] | 选择原稿和复印件的装订位置。
| [原稿] | 装入双面原稿时选择原稿装订位置。 [自动]：自动指定原稿的装订位置。当原稿较长一侧为297 mm (11-11/16 inches)或以下时，装订位置将被设置到纸张的较长一侧。当原稿较长一侧超过297 mm (11-11/16 inches)时，装订位置将被设置到纸张的较短一侧。 [左侧装订]：当装订位置设置为原稿左侧时选择该选项。 [右侧装订]：当装订位置设置为原稿右侧时选择此选项。 [顶部装订]：当装订位置设置为原稿顶部时选择该选项。
[输出] | 当在纸张双面打印时，选择装订位置。 [自动]：自动指定复印件的装订位置。当原稿较长一侧为297 mm (11-11/16 inches)或以下时，装订位置将被设置到纸张的较长一侧。当原稿较长一侧超过297 mm (11-11/16 inches)时，装订位置将被设置到纸张的较短一侧。 [左侧装订]：装订位置设为复印件左侧时选择此选项。 [右侧装订]：装订位置设为复印件右侧时选择此选项。 [顶部装订]：装订位置设为复印件顶部时选择此选项。
[原稿方向] | 指定所装入原稿的方向。

### [合并]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[双面/组合]-[合并]

选择在一页上复印的原稿页数。

如果选择了[4合1]或[8合1]，可以从[水平]或[垂直]选择合并页面布局。

### [分组/分页]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[排纸处理]-[分组/分页]

选择复印多套时的输出方法。

设置 | 说明
--- | ---
[自动] | 根据每套的打印页数自动在分页和分组之间切换并输出。如果每套的打印页数为1，则会应用分组功能。如果页数为2或以上，则会应用分页功能。
[组] | 复印件页码分批出纸，例如"111"、"222"、"333"、"444"和"555"。
[分页] | 逐个分开输出复印件，如"12345"、"12345"和"12345"。

### [偏移]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[排纸处理]-[偏移]

当按副本或页分页时选择此项送出纸张。

如果安装像排纸处理器等输出选购件，复印页会被偏移并按份或按页输出。

如果没有安装排纸处理器等输出选购件，则在满足下列条件时本机将按轮流交叉方式送出复印件并进行排序。

- 使用A4、B5或8-1/2 e 11纸张

- 将同样大小和类型的纸张按w和v方向装入。

- 纸张尺寸设置时指定自动选纸

### [装订]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[排纸处理]-[装订]

选择纸张装订的装订位置。

设置 | 说明
--- | ---
[角] | 将每套打印件进行(左上或右上)角装订再输出。
[2点] | 将每套打印件进行两点(上、左或右)装订再输出。
[位置设置] | 选择装订位置和原稿装入方向。如果为装订位置指定了[自动]，将根据所装入原稿的方向自动确定装订位置。

提示

- 若要使用此功能，需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能列表以及所需选购件"。

### [打孔]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[排纸处理]-[打孔]

选择打孔时的装订位置。

设置 | 说明
--- | ---
[位置设置] | 选择打孔位置和原稿装入方向。如果为打孔位置指定了[自动]，将根据所装入原稿的方向自动确定打孔位置。

提示

- 若要使用此功能，需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能列表以及所需选购件"。

### [中央折叠]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[排纸处理]-[折叠/装订]-[中央折叠]

将复印件对折后输出。此外，从[通过复印作业(多张)]、[1个单位]和[页单位]中选择纸张折叠单元。设置[页单位]时，应指定一次折叠的页数。

提示

- 若要使用此功能，需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能列表以及所需选购件"。
- 如果启用了对折，[小册子]会自动设置为[开]。

### [中央装订和折叠]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[排纸处理]-[折叠/装订]-[中央装订和折叠]

将复印件对折后装订并输出。

提示

- 若要使用此功能，需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能列表以及所需选购件"。
- 如果启用了中央装订，[小册子]会自动设置为[开]。

### [三折]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[排纸处理]-[折叠/装订]-[三折]

输出前将复印件折成三折。此外，从[通过复印作业(多张)]、[1个单位]和[页单位]中选择纸张折叠单元。设置[页单位]时，应指定一次折叠的页数。

提示

- 若要使用此功能，需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能列表以及所需选购件"。

### [Z折]

显示方式：[经典风格]-[复印]-[排纸处理]-[折叠/装订]-[Z折]

输出前将复印件的长边Z型折叠。在A3 w、B4 w、11 e 17 w、8-1/2 e 14 w或8K w纸张上打印时，该选项可用。对折8-1/2 e 14 w，而并不Z型折叠。

提示

- 若要使用此功能，需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能列表以及所需选购件"。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。