主屏幕 > 网页管理工具 > 配置打印环境 > 配置E-mail接收打印环境

## 配置E-mail接收打印环境

### 设置流程

E-mail接收打印功能可将机器所接收E-mail附加的文件打印。

如果将附加有目标文件的E-mail发送至本机的E-mail地址，则可以在本机上打印文件而无需使用打印机驱动程序。如有必要，可以将E-mail附件保存在机器的用户Box中。

使用E-mail接收打印功能时，请按照以下步骤配置设置。

1
网络设置
2
配置本机的E-mail地址

- 注册本机的信息

3
配置通过本机接收E-mail的设置
4
配置打印已接收的E-mail附件的设置
提示

- 若要使用此功能，需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### 配置通过本机接收E-mail的设置

配置启用本机接收E-mail所需的设置。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[电子邮件设置]-[邮件接收 (POP)]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[电子邮件接收设置] | 在本机上收到E-mail时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[POP服务器地址] | 输入您的邮件服务器(POP)地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[登录名] | 输入用于POP认证的登录名(最多可使用63个单字节字符)。
[密码] | 输入用于POP认证的密码(最多可使用64个单字节字符)。
[连接超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与邮件服务器(POP)之间的通信(默认值为[30]秒)。
[端口号] | 如有必要，更改邮件服务器(POP)的端口号(默认值为[110])。
[自动接受检查] | 定期连接到邮件服务器(POP)检查是否收到E-mail时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [查询间隔]：指定检查是否收到E-mail的间隔(默认值为[15]分钟)。

### 配置打印已接收的E-mail附件的设置

配置使用E-mail接收打印功能的设置。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[电子邮件设置]-[E-mail接收打印]，然后配置设置。有关详细资料，请参见[E-mail接收打印]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。