主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[管理员] > [打印机设置]

## [打印机设置]

### [PCL 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[打印机设置]-[PCL 设置]

若要进行调整，在此处指定的调整值会被添加到从计算机打印数据时在PCL驱动程序中指定的图像质量的值中。

设置 | 说明
--- | ---
[亮度] | 调整从计算机打印数据时的亮度(默认值为[0])。 若要进行调整，在此处指定的调整值会被添加到在PCL驱动程序中指定的亮度的值中。
[对比度] | 调整从计算机打印数据时的对比度(默认值为[0])。 若要进行调整，在此处指定的调整值会被添加到在PCL驱动程序中指定的对比度的值中。

### [PS 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[打印机设置]-[PS 设置]

若要进行调整，在此处指定的调整值会被添加到从计算机打印数据时在PS驱动程序中指定的图像质量的值中。

设置 | 说明
--- | ---
[亮度] | 调整从计算机打印数据时的亮度(默认值为[0])。 若要进行调整，在此处指定的调整值会被添加到在PS驱动程序中指定的亮度的值中。
[对比度] | 调整从计算机打印数据时的对比度(默认值为[0])。 若要进行调整，在此处指定的调整值会被添加到在PS驱动程序中指定的对比度的值中。

### [安全设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[打印机设置]-[安全设置]

配置安全设置直接在本机上打印XPS或OOXML文件。

设置 | 说明
--- | ---
[打印XPS/OOXML错误] | 若要在打印XPS或OOXML (docx、xlsx或pptx)文件时如果出现错误打印错误信息，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。

### [接口设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[打印机设置]-[接口设置]

可以通过更改超时等待时间限制本机与计算机之间的通信。可以更改超时时间分别限制通过网络和USB的通信。

设置 | 说明
--- | ---
[网络超时] | 通过网络将本机连接到计算机时，请更改通信超时时间(默认值为[60]秒)。
[USB超时] | 通过USB设备将本机连接到计算机时，请更改通信超时时间(默认值为[60]秒)。

### [指定账户获取设备信息]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[打印机设置]-[指定账户获取设备信息]

您可以使用密码限制从打印机驱动程序获取设备信息。

设置 | 说明
--- | ---
[指定账户获取设备信息] | 使用密码限制从打印机驱动程序获得设备信息时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [密码]：输入用于限制获取设备信息的密码(最多可使用8个单字节字符，不包括空格和")。将您在此区域输入的密码告知需要从打印机驱动程序获取设备信息的用户。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。