主屏幕 > 网页管理工具 > 加强安全性 > 限制网络或USB连接 > 将本机连接到IEEE802.1X认证环境

## 将本机连接到IEEE802.1X认证环境

在您的环境中安装了IEEE802.1X认证时，在本机上配置使用IEEE802.1X认证的设置。

使用IEEE802.1X认证只允许经管理员授权的设备连接LAN环境。未经授权的设备无法加入网络，这样可以严格保证安全性。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[IEEE802.1X 认证设置]-[IEEE802.1X 认证设置]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[IEEE802.1X 认证设置] | 使用IEEE802.1X认证时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[认证状态] | 在本机上显示IEEE802.1X认证的状态。
[请求人设置] | 配置将本机作为请求方(接受认证的客户端)运行的设置。 有关设置的详细资料，请参见[请求人设置]设置(如下所示)。
[重置作业设置] | 复位当前设置。

[请求人设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[用户名] | 输入用户ID (最多可使用128个单字节字符)。 此用户ID用于所有EAP类型选项。
[密码] | 输入密码(最多可使用128个单字节字符)。 该密码将用于除[EAP-TLS]之外的EAP类型选项。
[EAP-类型] | 选择EAP认证方法(默认值为[关闭])。 [依靠服务器]：认证时使用认证服务器提供的EAP类型。根据认证服务器提供的EAP类型，按需要配置本机的请求方设置。 请勿选择[关闭]。
[EAP-TTLS] | 如果[EAP-类型]设置为[EAP-TTLS]或[依靠服务器]，配置EAP-TTLS设置。 [匿名]：输入用于EAP-TTLS认证的用户ID (最多可使用128个单字节字符)。 [内部认证协议]：选择EAP-TTLS内部认证协议。
[服务器ID] | 如需验证证书的CN，输入服务器ID (最多可使用64个单字节字符)。
[客户端证书] | 选择是否使用本机证书加密认证信息。 如果满足以下条件，可以配置此设置： 已在本机注册证书 从[EAP-类型]中选择[EAP-TLS]、[EAP-TTLS]、[PEAP]或[依靠服务器]。
[证书验证等级设置] | 如需验证证书，请选择需要验证的项目。 [有效期]：确认证书是否处于有效期内(默认值为开启)。 [CN]：确认证书的CN (公用名)是否匹配服务器地址(默认值为关闭)。 [链式]：确认证书链(证书路径)是否存在问题(默认值为关闭)。系统参照本机管理的外部证书验证证书链。
[网络停止时间] | 指定从认证开始至网络通信结束的持续时间时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭) [停止时间]：输入持续时间(秒)。 如果在特定时间内不继续认证过程，将停止所有网络通信。如需在网络通信停止后重新开始认证过程，需重启本机。

提示

- 可以选择[网络]-[IEEE802.1X 认证设置]-[IEEE802.1X 认证设置]，执行认证服务器的认证。
- 当[网络I/F配置]设置为[仅无线]时，该设置不会显示在Web Connection上。在仅无线环境下，如果在[无线网络设置]-[认证/加密算法]中选择了[WPA-EAP(AES)]、[WPA2-EAP(AES)]、[WPA3-EAP]或[WPA3-EAP 192位安全性]，请在本机屏幕上选择[机器设置]-[管理员]-[网络]-[IEEE802.1X 认证设置]，然后配置请求方设置。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。