主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[管理员] > [网络]

## [网络]

### [VLAN设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[VLAN设置]

配置设置将本机连接到多个网络。

设置 | 说明
--- | ---
[VLAN设置] | 启用有线网络接口的VLAN时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [网络1]：在1至4094范围内，输入要分配给网络1的VLAN ID。 [网络2]：在1至4094范围内，输入要分配给网络2的VLAN ID。

提示

- 如果[VLAN设置]设置为开启，画面显示会同步切换到经典风格。

### [TCP/IP 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]

配置在TCP/IP环境中使用本机所需的设置以及通信安全设置。

### [TCP/IP 设置1]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]

配置在TCP/IP环境中使用本机所需的设置。有关设置的详细资料，请参见[有线设置]设置(如下所示)。

如果在本机上无线网络连接功能可用，请选择网络以配置TCP/IP设置。

- [有线设置]：配置使用TCP/IP将本机连接到有线网络的所需设置。有关设置的详细资料，请参见[有线设置]设置(如下所示)。

- [无线设置]：配置使用TCP/IP将本机连接到无线网络的所需设置。有关设置的详细资料，请参见[无线设置]设置(如下所示)。

[有线设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[TCP/IP] | 启用TCP/IP时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[网络速度] | 根据您的环境选择网络速度(默认值为[自动 (10M/100M/1Gbps)])。
[IPv4] | 将本机连接到IPv4环境时，请指定IPv4地址。 [IP地址设置方式]：根据您的环境选择将IP地址指定到本机的方法(默认值为[自动设置])。如需手动指定IP地址，选择[手动设置]。如需采用DHCP自动指定IP地址，选择[自动设置]，然后指定自动设置方法。 [IP地址]：手动指定IP地址时，输入为本机分配的固定IP地址。 [子网掩码]：手动指定IP地址时，输入子网掩码。 [默认网关]：手动指定IP地址时，输入默认网关。
[IPv6] | 将本机连接到IPv6环境时，请指定IPv6地址。 [IPv6]：使用IPv6时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [自动IPv6设置]：自动指定IPv6全局地址时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。根据路由器通知的前缀长度和本机的MAC地址可以自动设置IPv6全局地址。 [DHCPv6设置]：使用DHCPv6自动指定IPv6全局地址时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [连接-本地地址]：显示链路本地地址。可从本机MAC地址自动指定链路本地地址。 [全球地址]：手动指定地址时，输入IPv6全局地址。 [前缀长度]：手动指定地址时，在1至128之间输入IPv6全局地址的前缀长度。 [网关地址]：手动指定地址时，输入网关地址。
[DNS主机] | 使用主机名连接到本机时，请注册本机的主机名。 [DNS主机名]：输入本机的主机名(最多可使用63个单字节字符，包括仅作为符号标记的-)。如果DNS服务器不支持动态DNS功能，在DNS服务器上注册本机的主机名。 [动态 DNS 设置]：使用动态DNS时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。如果您的DNS服务器支持动态DNS功能，已设置的主机名可以自动注册至DNS服务器或者更改可自动更新。 [LLMNR 设置]：使用LLMNR时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。使用LLMNR可让您在即便没有DNS服务器的环境下也能解析名称。该选项仅兼容Windows计算机。此功能可用于解析IPv6环境下的名称。
[DNS 域名设置] | 注册本机加入的域名。 [自动获取DNS域名]：使用DHCP自动指定域名时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [DNS查找域名自动获取]：使用DHCP自动指定搜索域名时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [DNS默认域名]：手动指定域名时，输入本机的默认域名(最多可使用253个字节，包括主机名、用于符号标记的-和.)。 [DNS搜索域名1]至[DNS搜索域名3]：手动指定域名时，请输入搜索域名(最多可使用63个单字节字符，仅-和.可作为符号标记)。
[DNS服务器设置 (IPv4)] | 当在您的环境中安装了DNS时，请注册DNS服务器。 [自动获取DNS服务器]：使用DHCP自动指定DNS服务器地址时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [主DNS服务器]：手动指定地址时，输入主DNS服务器地址。 [备用 DNS 服务器1]/[备用 DNS 服务器2]：手动指定地址时，输入备用DNS服务器地址。
[DNS服务器设置 (IPv6)] | 当在您的环境中安装了DNS时，请注册DNS服务器。 [自动获取DNS服务器]：使用DHCP自动指定DNS服务器地址时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [主DNS服务器]：手动指定地址时，输入主DNS服务器地址。 [备用 DNS 服务器1]/[备用 DNS 服务器2]：手动指定地址时，输入备用DNS服务器地址。

[无线设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[IPv4] | 将IPv4地址设置到本机。 [IP地址设置方式]：根据您的环境选择将IP地址指定到本机的方法(默认值为[自动设置])。如需手动指定IP地址，选择[手动设置]。如需使用DHCP自动指定IP地址，选择[自动设置]。 当在[网络I/F配置]中选择了[有线+无线 (主模式)]时不会显示[自动设置]。 [IP地址]：手动指定IP地址时，输入为本机分配的固定IP地址。 [子网掩码]：手动指定IP地址时，输入子网掩码。
[IPv6] | 显示本机的IPv6设置。 [连接-本地地址]：显示链路本地地址。可从本机MAC地址自动指定链路本地地址。

提示

- 若要使用无线网络连接功能，需要使用某种选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [TCP/IP 设置2]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置2]

设置在TCP/IP网络中使用的协议。

设置 | 说明
--- | ---
[RAW端口号] | 更改RAW端口号适合您的环境。 默认设置如下。 [端口1]：9100 [端口2]：9112 [端口3]：9113 [端口4]：9114 [端口5]：9115 [端口6]：9116
[SLP 设置] | 启用SLP时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[LPD 设置] | 启用LPD时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。

### [过滤类型]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[过滤类型]

选择限制从网络访问本机的方法(默认值为[无过滤])。

- [IP地址过滤]：根据IP地址范围限制可访问本机的设备。

- [快速IP过滤]：限制可使用IP地址(IPv4/IPv6)访问本机的设备。会自动指定限制访问的IP地址范围。

- [包过滤]：根据源地址限制发送到机器的数据包接收。根据目的地地址，该功能也会限制发送。

- [无过滤]：不执行过滤。

### [IP地址过滤]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[IP地址过滤]

根据IP地址范围限制可访问本机的设备。

设置 | 说明
--- | ---
[IPv4 过滤 (允许访问)] | 指定允许访问本机的IPv4地址。 [IPv4 过滤 (允许访问)]：指定允许访问的IPv4地址时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 范围1至范围5：使用以下格式输入允许访问的IPv4地址的范围。 输入示例："192.168.1.1 - 192.168.1.10" 如果允许一个IPv4地址访问本机，您只能在范围的一侧输入该地址。
[IPv4拒绝设置] | 指定拒绝访问本机的IPv4地址。 [IPv4拒绝设置]：指定拒绝访问的IPv4地址时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 范围1至范围5：使用以下格式输入拒绝访问的IPv4地址的范围。 输入示例："192.168.1.1 - 192.168.1.10" 若要拒绝一个IPv4地址访问本机，您只能在范围的一侧输入该地址。
[IPv6 过滤 (允许访问)] | 指定允许访问本机的IPv6地址。 [IPv6 过滤 (允许访问)]：指定允许访问的IPv6地址时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 范围1至范围5：输入IPv6地址和前缀长度以指定允许访问的IPv6地址范围。
[IPv6拒绝设置] | 指定拒绝访问本机的IPv6地址。 [IPv6拒绝设置]：指定拒绝访问的IPv6地址时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 范围1至范围5：输入IPv6地址和前缀长度以指定拒绝访问的IPv6地址范围。

### [快速IP过滤]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[快速IP过滤]

允许限制使用IP地址(IPv4/IPv6)访问本机的设备。会自动指定限制访问的IP地址范围。

选择限制访问的IP地址的指定方法(默认值为[无过滤])。

- [同步IP地址]：对于IPv4地址，该选项只允许设置到本机的IPv4地址，以及高位3字节相同的IPv4地址进行访问。
  例如：如果本机IPv4地址设为"192.168.0.134"，则允许访问的IPv4地址范围如下。
  192.168.0.0至192.168.0.255
  对于IPv6地址，该选项只允许全局单播地址(2000::/3)的访问。此外，该选项只允许设置到本机的IPv6地址，以及高位64位相同的IPv6地址进行访问。
  例如：如果本机IPv6地址设为"2345:1:2:3:4:5:6:7"，则允许访问的IPv6地址范围如下。
  2345:1:2:3::0至2345:1:2:3:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

- [同步子网掩码]：对于IPv4地址，该选项只允许属于相同网络的IPv4地址使用设置到本机和子网掩码的IPv4地址进行访问。
  如果没有设置子网掩码或指定了"0.0.0.0"，该选项允许设置到本机的IPv4地址以及只有后缀不同的IPv4地址进行访问。这样会产生与[同步IP地址]相同的操作。
  例如：如果本机IPv4地址设为"192.168.17.134"，子网掩码设为"255.255.252.0"，则允许访问的IPv4地址范围如下。
  192.168.16.***至192.168.19.***
  对于IPv6地址，该选项只允许全局单播地址(2000::/3)的访问。此外，将使用设置到本机的全局IPv6地址和前缀执行过滤。
  如果未指定前缀，将按照指定64位前缀时的方式执行过滤。
  例如：如果本机IPv6地址设为"2345:1:2:3:4:5:6:7"，前缀设为"/64"，则允许访问的IPv6地址范围如下。
  2345:1:2:3::0至2345:1:2:3:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

- [无过滤]：不使用过滤功能。

提示

- 如果使用了快速IP过滤功能，则会自动指定限制访问的IP地址范围。若要手动指定限制访问的IP地址范围，请设置[IP地址过滤]或[包过滤]，而不要使用[快速IP过滤]。
- 启用快速IP过滤时，可能无法访问Web Connection。如果无法访问Web Connection，请将快速IP过滤设置为[无过滤]。

### [包过滤]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[包过滤]

根据源地址限制发送到机器的数据包接收。根据目的地地址，该功能也会限制发送。

设置 | 说明
--- | ---
[日志设置] | 记录其接收或发送被数据包过滤功能拒绝的数据包的历史。 [日志设置]：选择是否记录数据包过滤日志(默认值为[启用])。 [行数]：指定需要写入的日志数量(默认值为[1000])。触摸[开始]开始写入。
[输入] | 从USB闪存集中导入多个过滤器。该选项可在导入过滤器前用于在计算机上编辑从机器导出的过滤器。
[输出] | 将所有注册的过滤器导出到USB闪存。
[发送/接收地址超出范围] | 选择是否允许发送或接收未应用注册过滤器的数据包(默认值为[允许])。

若要注册新过滤器，请在过滤器列表中指定未注册的号码，然后选择[编辑]。

设置 | 说明
--- | ---
[地址类型] | 选择目标数据包的地址类型。
[开始地址] | 指定要过滤的地址范围。 如果选择[地址类型]中的[IPv4]，请指定IPv4地址范围的开始地址。可以根据需要指定广播地址或多播地址。 格式："*.*.*.*" 对于"*"，请指定0至255之间的数值。 如有必要，可以根据IPv4地址和前缀长度指定地址范围。在这种情况下，与前缀部分位数匹配的地址范围是要过滤的目标。 格式："*.*.*.*/@" 对于"*"，请指定0至255之间的数值。对于"@"，请指定1至31之间的数值。 如果选择[地址类型]中的[IPv6]，可以根据IPv6地址和前缀长度指定地址范围。可以根据需要指定多播地址。 格式："****:****:****:****:****:****:****:****/@" 对于"*"，请指定十六进制数字。对于"@"，请指定1至127之间的数值。 如果选择[地址类型]中的[MAC地址]，请指定MAC地址。在这种情况下，只能指定一个地址进行过滤。无法指定地址范围。 格式："**:**:**:**:**:**" 对于"*"，请指定十六进制数字。
[结束地址] | 在[地址类型]中选择[IPv4]时，请指定要过滤的IPv4地址范围的结束地址。如果跳过[结束地址]，只能过滤在[开始地址]中指定的地址。 格式："*.*.*.*" 对于"*"，请指定0至255之间的数值。 在[开始地址]中指定IPv4地址的前缀长度时，无法指定结束地址。
[接收/发送] | 选择目标数据包的通信方向。 [接收]：根据源地址限制机器接收的数据包。 [发送]：根据目的地地址限制机器发送的数据包。 如果选择[地址类型]中的[MAC地址]，则无法设置为[发送]。
[允许/失败] | 选择允许或拒绝目标数据包的通信。

提示

- 若要编辑或删除注册的过滤器，请在过滤器列表中指定目标过滤器，然后选择[编辑]或[删除]。

### [IPsec]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[IPsec]

配置在本机启用IPsec所需的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[IPsec设置] | 指定IPsec通信所需的参数。 [IKE]：配置IKE (Internet密钥交换)的设置。 [SA]：配置SA (安全关联)的设置。 [通讯对方]：指定IPsec通讯对方。 [协议指定]：指定IPsec协议。
[IPsec使用设置] | 配置启用IPsec的设置。
[通信检查] | 在[IP地址]中输入通讯对方的IP地址，然后选择检查连接。如果连接失败，请确认通信错误日志。

### [IKE]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[IPsec]-[IPsec设置]-[IKE]

配置创建IPsec通用密钥所需的设置。选择适合您环境的IKE版本，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[加密算法] | 选择用于创建通信用通用密钥的加密算法。
[验证算法] | 选择用于创建通信用通用密钥的认证算法。
[加密密钥有效期] | 指定通用密钥的有效期，安全创建用于加密通信的通用密钥(默认值为[28800]秒)。 当超过此期限时，会创建新的密钥。这样可以保护通信安全。
[密钥交换算法组] | 选择Diffie-Hellman群组(默认值为[组 2])。
[协商模式] | 选择协商模式(默认值为[主模式])。该选项在[IKEv2]中不可用。

### [SA]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[IPsec]-[IPsec设置]-[SA]

配置加密通信所需的SA (安全关联)。最多可以为SA注册10个群组。

设置 | 说明
--- | ---
[名称] | 输入SA名称(使用1至10个单字节字符，不含双引号")。
[封装模式] | 选择IPsec操作模式(默认值为[传送])。
[安全协议] | 选择一种安全协议。
[按键更换方式] | 选择安全创建加密通信使用的通用密钥所需的密钥更换方法(默认值为[IKEv1])。
[信道终端点] | 如果在[封装模式]中选择了[通道]，请输入用作通讯对方的IPsec网关的IP地址。
[建立SA后的寿命] | 输入用于加密通信的通用密钥的有效时间(默认值为[3600]秒)。
[IKE设置] | 配置用于此SA的IKE设置。 [认证类型]：选择一种认证方法。 [本地认证方式]：当在[按键更换方式]中选择了[IKEv2]时，选择本机的认证方法。 [通信对方认证方式]：当在[按键更换方式]中选择了[IKEv2]时，选择通讯对方认证方法。 [ESN]：应用64位扩展顺序编号时，请将该选项设置为开启。 [Replay Detection]：启用播放保护时，请将该选项设置为开启。 [ESP加密算法]：如果将[安全协议]选择为[ESP]，配置ESP加密算法。 [ESP验证算法]：如果将[安全协议]选择为[ESP]，配置ESP认证算法。 [AH验证算法]：如果将[安全协议]选择为[AH]，配置AH认证算法。 [Perfect Forward Secrecy]：增大IKE强度时，请将该选项设置为开启。设置为开启可延长通信时间。

### [通讯对方]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[IPsec]-[IPsec设置]-[通讯对方]

注册使用IPsec的本机通讯对方。最多可以注册10个通讯对方。

设置 | 说明
--- | ---
[通讯对方] | 注册通讯对方时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[名称] | 输入通讯对方名称(使用1至10个单字节字符，不含双引号")。
[设置IP地址] | 选择指定通讯对方地址的方法。根据选定的方法指定通讯对方的IP地址。
[Pre-Shared Key 文本] | 输入与通讯对方共享的预共享密钥文本(使用最多128个ASCII字符或最多256个十六进制字符)。 指定与通讯对方相同的文本。
[Key-ID文本] | 输入为预共享密钥指定的密钥ID (最多可用128个字节)。

### [协议指定]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[IPsec]-[IPsec设置]-[协议指定]

指定用于IPsec通信的协议。最多可以指定10个协议。

设置 | 说明
--- | ---
[协议指定] | 注册协议设置时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[名称] | 输入指定协议的群组名称(使用1至10个单字节字符，不含双引号")。
[协议识别设置] | 选择用于IPsec通信的协议(默认值为[无])。
[端口号] | 如果已在[协议识别设置]中选择[TCP]或[UDP]，指定用于IPsec通信的端口号。
[ICMP信息类型] | 当在[协议识别设置]中选择了[ICMP]时，指定ICMP信息类型。
[ICMPv6信息类型] | 当在[协议识别设置]中选择了[ICMPv6]时，指定ICMP信息类型。

### [IPsec使用设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[IPsec]-[IPsec使用设置]

配置启用IPsec的设置。指定IPsec通信策略。

在[IPsec设置]中，注册[IKE]、[SA]、[通讯对方]和[协议指定]项目。

设置 | 说明
--- | ---
[IPsec] | 使用IPsec时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[失效对象检测] | 如果在一定时间内无法确认从通讯对方得到响应，将删除与通讯对方的SA。选择向当前无响应的通讯对方发送留存确认信息前的等待时间(默认值为[15]秒)。
[Cookies] | 选择是否启用通过Cookies防御拒绝服务攻击(默认值为[关闭])。
[ICMP通过设置] | 选择是否对Internet控制消息协议(ICMP)应用IPsec (默认值为[关闭])。选择[启用]允许ICMP数据包通行，无需对ICMP应用IPsec。
[ICMPv6通过设置] | 选择是否对用于IPv6 (ICMPv6)的Internet控制消息协议应用IPsec (默认值为[关闭])。选择[启用]允许ICMPv6数据包通行，无需对ICMPv6应用IPsec。
[默认活动] | 选择如果启用IPsec通信时没有符合[IPsec策略]的设置将采取哪些处理方式(默认值为[允许])。选择[拒绝]放弃不符合[IPsec策略]设置的IP数据包。
[证书验证等级设置] | 如需验证证书，请选择需要验证的项目。 [有效期]：确认证书是否处于有效期内(默认值为[确认])。 [键使用方法]：确认证书的使用是否符合证书发行机构的目标用途(默认值为[不确认])。 [链式]：确认证书链(证书路径)是否存在问题(默认值为[不确认])。系统参照本机管理的外部证书验证证书链。 [过期确认]：确认证书是否过期(默认值为[不确认])。按照先OCSP (联机证书状态协议)服务，再CRL (证书吊销列表)的顺序执行过期确认。
[IPsec策略] | 配置适用于IPsec通信的政策。 IP数据包条件可以指定为通过或允许满足每个条件的IP数据包。 [IPsec策略]：选择是否使用IPsec策略(默认值为关闭)。 [名称]：输入IPsec策略名称(使用1至10个单字节字符，不含双引号")。 [通讯对方]：选择通讯对方设置。从[IPsec设置]的[通讯对方]中注册的设置中选择设置。 [协议指定]：选择一种协议。从[IPsec设置]的[协议指定]中注册的设置中选择设置。 [IPsec设置]：选择SA设置。从[IPsec设置]的[SA]中注册的设置中选择设置。 [活动]：选择符合指定条件的IP数据包的操作。 [保护]：保护符合条件的IP数据包。 [允许]：不保护符合条件的IP数据包。 [拒绝]：放弃符合条件的IP数据包。

### [电子邮件设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[电子邮件设置]

配置在本机上发送和接收E-Mail的设置。

### [邮件接收 (POP)]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[电子邮件设置]-[邮件接收 (POP)]

配置启用本机接收E-mail所需的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[电子邮件接收设置] | 在本机上收到E-mail时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[POP服务器地址] | 输入您的邮件服务器(POP)地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[登录名] | 输入用于POP认证的登录名(最多可使用63个单字节字符)。
[密码] | 输入用于POP认证的密码(最多可使用64个单字节字符)。
[APOP认证] | 使用APOP认证时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[连接超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与邮件服务器(POP)之间的通信(默认值为[30]秒)。
[端口号] | 如有必要，更改邮件服务器(POP)的端口号(默认值为[110])。
[启用SSL] | 使用SSL通信时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [端口号(SSL)]：如有必要，请更改SSL通信的端口号(默认值为[995])。
[证书验证等级设置] | 如需在SSL通信中验证证书，请选择需要验证的项目。 [有效期]：确认证书是否处于有效期内(默认值为开启)。 [CN]：确认证书的CN (公用名)是否匹配服务器地址(默认值为关闭)。 [键使用方法]：确认证书的使用是否符合证书发行机构的目标用途(默认值为关闭)。 [链式]：确认证书链(证书路径)是否存在问题。系统参照本机管理的外部证书验证证书链(默认值为关闭)。 [过期确认]：确认证书是否过期(默认值为关闭)。按照先OCSP (联机证书状态协议)服务，再CRL (证书吊销列表)的顺序执行过期确认。
[自动接受检查] | 定期连接到邮件服务器(POP)检查是否收到E-mail时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [查询间隔]：指定检查是否收到E-mail的间隔(默认值为[15]分钟)。

### [邮件传送 (SMTP)]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[电子邮件设置]-[邮件传送 (SMTP)]

配置从本机发送E-Mail所需的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[电子邮件发送设置] | 从本机上发送E-mail时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[E-mail] | 使用E-mail TX功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 使用此功能可以将扫描的原始数据作为E-Mail附件发送。
[邮件通知功能] | 使用邮件通知功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 如果在本机上出现让用户添加纸张、更换碳粉或解决卡纸的警告时，可能会发送到注册的E-mail地址。
[总计数通告功能] | 使用总计数通告功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 使用此功能可以向注册的E-Mail地址发送本机管理的计数器信息。
[SMTP服务器地址] | 输入邮件服务器(SMTP)地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[SSL/TLS设置] | 选择与邮件服务器(SMTP)通信的加密方法(默认值为[关闭])。该选项支持SMTP over SSL和Start TLS。
[端口号] | 如有必要，更改邮件服务器(SMTP)的端口号(默认值为[25])。
[端口号(SSL)] | 如有必要，请更改SSL通信的端口号(默认值为[465])。 将[SSL/TLS设置]选择为[SMTP over SSL]时，此选项可用。
[证书验证等级设置] | 如需在SSL通信中验证证书，请选择需要验证的项目。 [有效期]：确认证书是否处于有效期内(默认值为开启)。 [键使用方法]：确认证书的使用是否符合证书发行机构的目标用途(默认值为关闭)。 [链式]：确认证书链(证书路径)是否存在问题(默认值为关闭)。系统参照本机管理的外部证书验证证书链。 [过期确认]：确认证书是否过期(默认值为关闭)。按照先OCSP (联机证书状态协议)服务，再CRL (证书吊销列表)的顺序执行过期确认。 [CN]：确认证书的CN (公用名)是否匹配服务器地址(默认值为关闭)。
[连接超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与邮件服务器(SMTP)之间的通信(默认值为[60]秒)。
[管理员邮件地址] | 显示本机管理员的E-mail地址。
[设备邮件地址] | 输入本机的E-Mail地址(最多可使用320个单字节字符，不含空格)。
[详情设置] | 根据您的环境配置SMTP认证或SMTP前POP认证。
| [SMTP前POP] | 使用SMTP前POP时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [SMTP前POP时间]：如有必要，更改POP认证成功后开始邮件发送的等待时间(默认值为[5]秒)。
[SMTP认证] | 使用SMTP认证时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [SMTP认证模式]：选择用于SMTP认证的认证方法。 [用户名]：输入用于SMTP认证的用户ID (最多可使用64个双字节或单字节字符)。 [密码]：输入用于SMTP认证的密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")。 [域名]：当Digest-MD5指定为SMTP认证的认证方法时，请输入域名(领域) (最多使用253个单字节字符)。 有两个或多个域(领域)时，请输入域名。如果只存在一个域(领域)，则无需输入。首次通信时将从邮件服务器(SMTP)通知域名，并自动使用该域名执行通信。 [认证设置]：选择是否将SMTP认证与本机的用户认证同步(默认值为[设置值])。当本机已安装用户认证时，必须设置此项。 [User Authentication]：将本机注册用户的用户认证作为SMTP认证的认证信息使用。 [设置值]：使用在[用户名]和[密码]中输入的值。如果由于非在[用户名]中指定的用户发送了E-mail而导致SMTP认证失败，请在[发件人地址更改设置]中选择[统一设置]，这样发件人/发送者/信封发件人会应用相同的E-mail地址。输入要在[来源地址]中应用的E-mail地址。如果在[发件人地址更改设置]中选择了[统一设置]以外的选项，相同的E-mail地址无法应用到发件人/发送者/信封发件人，因此本机管理员的E-mail地址会应用到信封发件人。
[发件人地址更改设置] | 选择是否可以让用户更改发件人E-mail地址(“发件人”地址) (默认值为[允许用户更改](无用户认证)、[用户地址优先](有用户认证))。 [管理员地址固定]：禁止更改“发件人”地址和使用管理员的E-mail地址。 [用户地址优先]：禁止更改“发件人”地址和使用用户的E-mail地址。如果未注册用户的E-mail地址，则使用管理员的E-mail地址。 [允许用户更改]：允许用户更改“发件人”地址。 [统一设置]：禁止更改“发件人”地址，并使用您输入的E-mail地址[来源地址]。该E-mail地址也会应用到发送者/信封发件人。
[来源地址] | 输入发送E-mail时的发件人E-mail地址(最多可使用128个单字节字符)。
[服务器负荷减轻传输方式] | 选择用于减少邮件服务器(SMTP)负荷的发送方法(默认值为[关闭])。 [二进制分割]：以指定大小分割E-mail。[二进制分割尺寸]：输入分割E-mail的大小。 [超上限时停止扫描发送]：当E-mail的大小超过指定的最大值时停止发送。指定最大值时，在[最大邮件尺寸]中选择[限制]，然后在[服务器容量上限]中输入邮件服务器(SMTP)允许的最大E-mail容量。 [超上限下载URL扫描TX]：当E-mail的大小超过指定的最大值时，不添加附件通知指定为下载URL目的地的E-mail地址。指定最大值时，在[最大邮件尺寸]中选择[限制]，然后在[服务器容量上限]中输入邮件服务器(SMTP)允许的最大E-mail容量。 [总是通过下载URL的方式进行扫描发送]：不添加附件通知指定为下载URL目的地的E-mail地址。

### [S/MIME]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[电子邮件设置]-[S/MIME]

如果环境中安装了S/MIME，请配置使用S/MIME的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[S/MIME通信设置] | 使用S/MIME时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 如需设置为开启，本机证书的E-Mail地址必须与管理员的E-Mail地址相匹配。
[数码签名] | 如需在发送E-Mail时添加数字签名，需选择添加方法(默认值为[不签名])。 [不签名]：不添加签名。 [签名]：始终添加签名。自动添加数字签名，无需在发送E-Mail前执行特殊设置。 [发送时选择]：用户必须在发送E-Mail前选择是否添加数字签名。
[数字签名类型] | 如需在发送E-Mail时添加数字签名，请选择其认证方法(默认值为[SHA-256])。
[E-Mail 内容加密方式] | 选择加密E-mail文字的方法(默认值为[3DES])。
[自动获得认证] | 选择是否从本机上接收到的E-mail自动获得数字签名(用户证书) (默认值为[关闭])。 所获得的证书会另外在符合证书中所描述E-mail地址的E-mail地址中注册。
[打印 S/MIME信息] | 选择当本机接收到S/MIME E-mail时是否打印S/MIME信息(默认值为[关闭])。
[证书验证等级设置] | 如果需要在[自动获得认证]设置为[开启]时验证所获得的证书，请选择需要验证的项目。 [有效期]：确认证书是否处于有效期内(默认值为开启)。 [键使用方法]：确认证书的使用是否符合证书发行机构的目标用途(默认值为关闭)。 [链式]：确认证书链(证书路径)是否存在问题(默认值为关闭)。系统参照本机管理的外部证书验证证书链。 [过期确认]：确认证书是否过期(默认值为关闭)。按照先OCSP (联机证书状态协议)服务，再CRL (证书吊销列表)的顺序执行过期确认。

### [E-mail接收打印]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[电子邮件设置]-[E-mail接收打印]

配置使用E-mail接收打印功能的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[E-mail接收打印] | 使用E-mail接收打印功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[E-mail接收允许] | 限制E-mail接收打印功能可用的E-mail地址时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [允许地址1]至[允许地址10]：输入允许E-mail接收打印功能的E-mail地址，或者输入E-mail域。
[保存方框] | 将在本机上所接收的所有E-mail附件文件保存到用户Box时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 在[用户BOX号]中，请输入用于保存E-mail附件的用户Box编号。如果没有通过E-mail指定用于保存E-mail附件的用户Box编号，文件会保存到已输入编号的用户Box中。接收作为E-mail附件的加密PDF文件时，该文件会保存到加密PDF用户Box中。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [LDAP 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[LDAP 设置]

配置搜索注册在LDAP服务器中目的地信息的设置。

### [LDAP 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[LDAP 设置]-[LDAP 设置]

指定是否搜索注册在LDAP服务器中目的地信息的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[启用LDAP] | 如需执行LDAP搜索，请选择[开启](默认值为[关闭])。
[默认查找结果显示设置] | 选择当从LDAP服务器搜索目的地时，是否优先显示E-Mail地址、传真号码或Internet传真号码作为目的地搜索结果(默认值为[E-mail])。

### [LDAP服务器注册]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[LDAP 设置]-[LDAP服务器注册]

注册用于搜索目的地的LDAP服务器。

在LDAP服务器列表中选择[编辑]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[LDAP服务器名称] | 输入LDAP服务器名称(最多可使用32个单字节字符)。
[服务器地址] | 输入LDAP服务器地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[端口号] | 如有必要，更改LDAP服务器端口号(默认值为[389])。
[启用SSL] | 使用SSL通信时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [端口号(SSL)]：如有必要，请更改SSL通信的端口号(默认值为[636])。
[证书验证等级设置] | 如需在SSL通信中验证证书，请选择需要验证的项目。 [有效期]：确认证书是否处于有效期内(默认值为开启)。 [CN]：确认证书的CN (公用名)是否匹配服务器地址(默认值为关闭)。 [键使用方法]：确认证书的使用是否符合证书发行机构的目标用途(默认值为关闭)。 [链式]：确认证书链(证书路径)是否存在问题(默认值为关闭)。系统参照本机管理的外部证书验证证书链。 [过期确认]：确认证书是否过期(默认值为关闭)。按照先OCSP (联机证书状态协议)服务，再CRL (证书吊销列表)的顺序执行过期确认。
[检索机器] | 指定搜索目的地的起始点(最多可使用255个单字节字符)。 搜索从输入的起始点开始的范围(包含以下树形结构)。 输入示例："cn=users,dc=example,dc=com"
[超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与LDAP服务器之间的通信(默认值为[60]秒)。
[最大搜索结果] | 如有必要，更改搜索结果显示的最大目的地数量(默认值为[100]个目的地)。
[认证类型] | 根据环境选择登录至LDAP服务器的认证方法(默认值为[匿名])。 [登录名]：输入用于LDAP认证的登录名(最多可使用64个双字节或单字节字符)。 [密码]：输入用于LDAP认证的密码(最多可使用64个单字节字符)。 [域名]：如果选择[GSS-SPNEGO]作为[认证类型]，输入活动目录的域名(最多可使用64个单字节字符)。
[选择服务器验证方式] | 选择是否将LDAP认证与本机的用户认证同步(默认值为[设置值])。 [设置值]：使用在[登录名]和[密码]中输入的值。 [User Authentication]：将本机注册用户的用户认证作为LDAP认证的认证信息使用。 [动态认证]：LDAP搜索时系统提示您输入用户名和密码。
[使用指南] | 选择是否使用参照功能(默认值为[开启])。
[查找条件属性] | 选择执行LDAP搜索时需要指定的属性(默认值为[名称])。设置可以在[名称](cn)和[昵称](displayName)之间切换。
[预测] | 选择为了执行LDAP搜索当输入名称的一部分时是否显示备选目的地(默认值为[关闭])。
[详细检索初始设置] | 指定每一项的默认LDAP搜索条件(默认值为[或])。 [查找属性认证]：启用搜索属性认证时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。当[认证类型]设置为[简单]并且[选择服务器验证方式]设置为[动态认证]时配置该设置。如果启用，通过LDAP服务器执行认证时用户无需输入全部DN (可分辨名称)。 [搜索性]：输入需要在用户名前面自动添加的搜索属性(最多可使用64个单字节字符)。属性值必须以单字节字母字符开头(默认值为[uid])。一般情况下，在用户名前指定"uid"，不过根据您的环境，您需要指定其它属性，例如"cn"。

提示

- 从LDAP服务器列表的[检查连接]中，可以根据已注册内容确认您是否能连接至LDAP服务器。

### [FTP TX设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[FTP TX设置]

配置设置以使用FTP客户端功能和FTP服务器功能。

### [FTP TX设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[FTP TX设置]-[FTP TX设置]

配置使用FTP发送功能的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[FTP发送] | 使用FTP发送功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[代理服务器地址] | 输入代理服务器地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[代理服务器端口号] | 如有必要，更改代理服务器端口号(默认值为[21])。
[连接超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与FTP服务器之间的通信(默认值为[60]秒)。
[端口号] | 如有必要，更改FTP服务器端口号(默认值为[21])。

### [FTP服务器设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[FTP TX设置]-[FTP服务器设置]

配置在本机启用FTP服务器功能所需的设置。

使用本机作为FTP服务器可以在本机与充当FTP客户端的应用程序之间建立关联。

设置 | 说明
--- | ---
[FTP服务器] | 使用本机的FTP服务器功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[限制数据连接命令] | 选择从FTP客户端拒绝接收作业的命令(默认值为[允许])。 设置此选项可以在从FTP客户端向本机发送PORT/EPRT命令或PASV/EPSV命令时返回错误。
[增强PORT命令安全] | 针对FTP反弹攻击启用本机的安全功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。如果[限制数据连接命令]设置为[PORT/EPRT]，该选项不可用。 当从FTP客户端发送PORT/EPRT命令时，只有同时满足以下两种条件时才能建立数据连接： 未指定低于1024的端口号。 命令指定的IP地址与建立控制连接时指定的IP地址相同。

### [SNMP 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[SNMP 设置]

配置使用简单网络管理协议(SNMP)获取本机信息或监管机器所需的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[SNMP 设置] | 启用SNMP时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [SNMP v1/v2c(IP)]：使用SNMP v1或SNMP v2时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [SNMP v3(IP)]：使用SNMP v3时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[UDP 端口设定] | 如有必要，请更改UDP端口号(默认值为[161])。
[SNMP v1/v2c 设置] | 配置SNMP v1/v2c设置。 [读取团队名字]：输入一个只读团队名称(使用1至15个单字节字符，不含空格、\、'、"和#) (默认值为[public])。 [写入团队名字]：允许读取或写入时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。另外，输入一个用于读取和写入的团队名称(可使用1至15个单字节字符，不含空格、\、'、"和#) (默认值为[private])。
[SNMP v3 设置] | 配置SNMP v3设置。 [上下文名称]：输入一个内容名称(最多可使用63个单字节字符，不含空格、\、'、"和#)。 [发现用户名]：允许检测用户时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。另外，输入一个用于检测的用户名(可使用1至32个单字节字符，不含空格、\、'、"和#) (默认值为[public])。 [读取用户名]：输入一个只读用户名(最多可使用32个单字节字符，不含空格、\、'、"和#) (默认值为[initial])。 [安全等级]：选择用户在读写激活状态下的安全级别(默认值为[认证密码/专用密码])。 [认证密码]：如果从[安全等级]选择了[认证密码]或[认证密码/专用密码]，为只读用户输入一个认证密码(可使用8至32个单字节字符，不含空格、\、'、"和#)。 [专用密码]：如果从[安全等级]选择了[认证密码/专用密码]，为只读用户的隐私(加密)输入一个认证密码(可使用8至32个单字节字符，不含空格、\、'、"和#)。 [写入用户名]：在读写激活状态下输入用户的用户名(最多可使用32个单字节字符) (默认值为[restrict])。 [安全等级]：选择用户在读写激活状态下的安全级别(默认值为[认证密码/专用密码])。 [认证密码]：如果从[安全等级]选择了[认证密码]或[认证密码/专用密码]，为启用读写的用户输入一个认证密码(可使用8至32个单字节字符，不含空格、\、'、"和#) (默认值为本机的MAC地址(字母字符全为大写，不含冒号“:”))。 [专用密码]：如果从[安全等级]选择了[认证密码/专用密码]，为启用读写的用户输入一个用于隐私(加密)的密码(可使用8至32个单字节字符，不含空格、\、'、"和#) (默认值为本机的MAC地址(字母字符全为大写，不含冒号“:”))。 [加密算法]：选择一种加密算法(默认值为[DES])。 [认证类型]：选择一种认证算法(默认值为[SHA-256])。
[TRAP功能] | 配置SNMP TRAP功能的设置。 [允许设置]：允许使用SNMP TRAP功能提示本机的状态时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [若认证失败，发送TRAP发送]：由于认证失败执行TRAP TX时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。

### [SMB 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[SMB 设置]

配置设置以使用SMB客户端功能和SMB服务器功能。

### [WINS/NetBIOS设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[SMB 设置]-[WINS/NetBIOS设置]

当在您的环境中安装了WINS时，请注册WINS服务器。

设置 | 说明
--- | ---
[WINS/NetBIOS] | 使用WINS服务器时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[自动获取设置] | 使用DHCP自动指定WINS服务器地址时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[WINS 服务器地址1]/[WINS 服务器地址2] | 手动指定时，输入WINS服务器地址。使用以下输入格式。 输入示例："192.168.1.1"
[节点类型设置] | 选择名称解析方法(默认值为[H节点])。 [B节点]：通过广播查询。 [P节点]：向WINS服务器查询。 [M节点]：先后通过广播和WINS服务器查询。 [H节点]：先后通过WINS服务器和广播查询。

### [客户端设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[SMB 设置]-[客户端设置]

配置设置以使用SMB客户端功能。

设置 | 说明
--- | ---
[SMB发送设置] | 使用SMB TX功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[SMB认证设置] | 根据您的环境选择一个用于SMB传输的认证方法(默认值为[NTLM v1/v2])。 [NTLM v1]：执行NTLM v1认证。此选项在NT域环境中可用。 [NTLM v2]：执行NTLM v2认证。此选项在NT域环境中可用。 [NTLM v1/v2]：当NTLM v2认证失败时执行NTLM v1认证。此选项在NT域环境或macOS环境中可用。 [Kerberos]：执行Kerberos认证。此选项在活动目录域环境中可用。
[Kerberos认证失败设置] | 如果在[SMB认证设置]中选择了[Kerberos]，请选择当Kerberos认证失败时是否执行NTLM认证(默认值为[禁用NTLM])。 [启用NTLMv1/v2]：当Kerberos认证失败时执行NTLM v2认证，当NTLM v2认证失败时执行NTLM v1认证。当同时指定活动目录和NT域时，此选项可用。 [禁用NTLM]：当Kerberos认证失败时，认定认证失败。
[单一签名设置] | 配置用于SMB传输的单一登录功能。 通过使用本机的用户认证信息(登录名称和密码)作为SMB目的地认证信息(用户ID和密码)，可以减少指定SMB目的地认证信息所需的步骤，让您可以配置一个用于SMB传输的单一登录环境。 [默认域名]：当活动目录以外的服务器用于外部服务器认证或者不使用外部服务器认证时，请在SMB发送时指定目的地主机属于的域名(最多可使用64个单字节字符)。 使用活动目录进行外部服务器认证时，在该步骤中指定的数值会被忽略，并且会使用用于外部服务器认证的登录目的地域名替代。 如果在[SMB认证设置]中选择了[Kerberos]，则需要输入。 [认证信息引用设置]：选择是否将本机的用户认证信息(登录名和密码)提取为SMB目的地认证信息(用户ID和密码) (默认值为[无引语])。 [认证信息注册标准]：当[认证信息引用设置]设置为[引语]时，该选项可用(默认值为[限制])。 如果选择了[限制]，则会注册SMB目的地，不包括登录时指定的用户ID和密码。但是，使用Web Connection时，将注册SMB目的地，包含用户ID和密码。 如果选择了[允许]，可以选择是否注册SMB目的地，包括还是不包括用户ID和密码。选择[删除&注册]会在SMB传输时自动添加用户ID和密码。
[用户验证(NTLM)] | 通过NTLM服务器执行用户认证时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[DFS设置] | 使用DFS时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。

### [SMB服务器设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[SMB 设置]-[SMB服务器设置]

配置使用SMB服务器的设置。指定要支持的SMB协议，或者配置SMB打印或SMB文件共享的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[SMB服务器设置] | 将本机作为SMB服务器使用时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[SMB服务器通用设置] | 配置将本机用作SMB服务器的公用设置。 [SMB主机名称]：输入本机的主机名(最多可使用15个单字节字符)。 [工作组]：输入包含本机的工作组的名称(最多可使用15个单字节字符，不包括"、\、;、:、,、*、<、>、|、+、=和?)。 [SMB认证协议]：选择要在本机中使用的SMB认证协议(默认值为[SMB1.0/SMB2.0/SMB3.0/SMB3.1])。 [SMB安全签名设置]：选择是否启用本机的SMB签名以适应您的环境(默认值为[仅限需要时])。 [关闭]：禁用本机的SMB签名。 [仅限需要时]：仅当从客户端请求SMB签名时，启用本机(服务器)的SMB签名。如果未从客户端请求SMB签名，当本机(服务器端)的SMB签名仍禁用时也可以执行操作，而且即使客户端的SMB签名禁用时也可以进行连接。 [已请求]：启用本机的SMB签名。若要建立连接，客户端也需要SMB签名。如果在客户端禁用了SMB签名，则无法进行连接。
[SMB打印设置] | 配置设置以使用SMB打印功能。 [SMB打印]：使用SMB打印功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [打印服务器名称]：以大写字母输入打印服务名称(最多可使用12个单字节字符，不含/和\)。
[共享SMB文件设置] | 使用SMB文件共享功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。

### [SMB浏览设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[SMB 设置]-[SMB浏览设置]

选择搜索网络上的SMB共享文件夹时是否检查有无子文件夹(默认值为[禁用子查找])。

- [启用子查找]：检查是否有子文件夹。如果有子文件夹，父文件夹图标上将显示"+"。

- [禁用子查找]：不检查是否有子文件夹。搜索文件夹时选择此选项可缩短显示结果所需的时间。

### [DPWS设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[DPWS设置]

WSD (设备用Web服务)是在网络上搜索WSD兼容设备的一种功能。配置使用WSD执行打印或扫描的设置。

### [DPWS通用设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[DPWS设置]-[DPWS通用设置]

配置使用WSD(设备用Web服务)检测本机的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[Friendly Name] | 输入通过计算机采用Web服务搜索本机时显示的本机名称(最多可使用62个单字节字符)。
[SSL设置] | 使用SSL通信时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[发布服务] | 在以下任何一种环境下使用本机时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 在Windows计算机上NetBIOS被禁用的环境 构建只允许使用IPv6通信的环境 发布服务最多可以检测512个目的地(包含NetBIOS检测到的数量)。
[证书验证等级设置] | 如需在SSL通信中验证证书，请选择需要验证的项目。 [有效期]：确认证书是否处于有效期内(默认值为开启)。 [键使用方法]：确认证书的使用是否符合证书发行机构的目标用途(默认值为关闭)。 [链式]：确认证书链(证书路径)是否存在问题(默认值为关闭)。系统参照本机管理的外部证书验证证书链。 [过期确认]：确认证书是否过期(默认值为关闭)。按照先OCSP (联机证书状态协议)服务，再CRL (证书吊销列表)的顺序执行过期确认。

### [高级DPWS设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[DPWS设置]-[高级DPWS设置]

配置在限制多播通信的条件下使用WS-Discovery定义的发现代理执行Web服务打印或扫描时所需的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[启用代理设置] | 使用发现代理时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[代理1]至[代理3] | 注册发现代理服务器。 [代理服务器地址]：输入发现代理服务器地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16" [文件路径]：输入在发现代理服务器发布WS-Discovery服务的URL路径下的服务名称(最多可使用255个单字节字符)。 [启用SSL]：使用SSL通信时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [代理服务器端口号]：如有必要，更改发现代理服务器的端口号(默认值为[80]/[443](使用SSL时))。

### [打印机设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[DPWS设置]-[打印机设置]

配置设置以使用WSD打印功能。

设置 | 说明
--- | ---
[打印功能] | 使用WSD打印功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[WSD Print V2.0 设置] | 使用WSD打印版本2.0的功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 从兼容版本2.0的计算机连接本机时，可以向本机发布打印预通知、发送账户信息、指定高级设备功能的参数，或获取设备能力与位置信息。
[打印机名称] | 输入采用本机作为WSD打印机时的名称(最多可使用63个单字节字符)。
[打印机位置] | 如有必要，输入打印机位置(最多可使用63个单字节字符)。
[打印机信息] | 如有必要，输入打印机信息(最多可使用63个单字节字符)。

### [扫描器设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[DPWS设置]-[扫描器设置]

配置设置以使用WSD扫描功能。

设置 | 说明
--- | ---
[扫描功能] | 使用WSD扫描功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[扫描器名称] | 输入采用本机作为WSD扫描仪时的名称(最多可使用63个单字节字符)。
[扫描器位置] | 如有必要，输入扫描仪位置(最多可使用63个单字节字符)。
[扫描器信息] | 如有必要，输入扫描仪信息(最多可使用63个单字节字符)。
[连接超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与计算机之间的通信(默认值为[120]秒)。

### [分配的扫描功能设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[分配的扫描功能设置]

将本机与Windows Server的分布扫描管理系统关联以使用扫描功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。

提示

- 启用WS扫描并事先配置SSL通信设置
- 本机必须预先加入活动目录域。

### [Bonjour 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[Bonjour 设置]

配置在macOS控制中使用本机时的Bonjour操作环境。

启用本机的Bonjour功能可以使计算机自动检测已联网的本机，并在列表中显示为可添加的打印机。

设置 | 说明
--- | ---
[Bonjour] | 使用Bonjour时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[Bonjour 名称] | 输入作为联网设备名称显示的Bonjour名称(最多可使用63个单字节字符)。
[广域Bonjour] | 使用广域Bonjour时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 当本机和计算机连接到不同的网络时，可以从计算机跨越区段检测本机。 若要使用广域Bonjour，需要指定使用的DNS服务器地址。

### [网络传真设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[网络传真设置]

配置使用网络传真功能的设置。

提示

- 若要使用IP地址传真、Internet传真或IP传真(SIP)功能，请维修人员配置设置。有关详细资料，请与维修人员联系。
- 若要使用IP地址传真和IP传真(SIP)功能，需要使用某种选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [SMTP 发送设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[网络传真设置]-[SMTP 发送设置]

若要使用IP地址传真和Internet传真，请在本机上配置SMTP发送功能的操作环境。

设置 | 说明
--- | ---
[端口号] | 如有必要，更改邮件服务器(SMTP)的端口号(默认值为[25])。
[连接超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与邮件服务器(SMTP)之间的通信(默认值为[60]秒)。

### [SMTP 接收设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[网络传真设置]-[SMTP 接收设置]

若要使用IP地址传真和Internet传真，请在本机上配置SMTP接收功能的操作环境。

设置 | 说明
--- | ---
[SMTP 接收] | 使用SMTP接收功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[端口号] | 如有必要，更改邮件服务器(SMTP)的端口号(默认值为[25])。
[连接超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与邮件服务器(SMTP)之间的通信(默认值为[300]秒)。

### [网络传真功能设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[网络传真设置]-[网络传真功能设置]

选择是否使用IP地址传真、Internet传真或IP传真(SIP)功能。

设置 | 说明
--- | ---
[IP地址传真功能设置。] | 使用IP地址传真功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[I-Fax功能设置] | 使用Internet传真时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[IP-FAX(T38)功能设置] | 使用IP传真(SIP)功能时，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。

### [IP-FAX(T38)详细设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[网络传真设置]-[IP-FAX(T38)详细设置]

指定用于建立IP传真(SIP)通信的端口号以及超时时间。

设置 | 说明
--- | ---
[端口号1]/[端口号2] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[10000])。 按可用线路编号指定端口号。
[超时] | 根据需要更改通信超时时间(默认值为[60]秒)。

### [WebDAV设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[WebDAV设置]

配置设置以使用WebDAV客户端功能和WebDAV服务器功能。

### [WebDAV客户端设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[WebDAV设置]-[WebDAV客户端设置]

配置设置以使用WebDAV客户端功能。

设置 | 说明
--- | ---
[WebDAV发送设置] | 使用WebDAV TX功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[代理设置] | 当在您的环境中安装了代理服务器时，请注册代理服务器。 [代理服务器地址]：输入代理服务器地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16" [代理服务器端口号]：如有必要，更改代理服务器端口号(默认值为[8080])。 [用户名]：输入用于代理认证的用户名(最多可使用63个单字节字符)。 [密码]：输入用于代理认证的密码(最多可使用63个单字节字符)。
[块传送] | 将数据分割为多块发送时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 如果您的WebDAV服务器支持块传送，请配置此设置。
[连接超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与WebDAV服务器之间的通信(默认值为[60]秒)。
[服务器验证字符代码] | 选择在WebDAV服务器执行认证的字符代码(默认值为[UTF-8])。
[证书验证等级设置] | 如需在SSL通信中验证证书，请选择需要验证的项目。 [有效期]：确认证书是否处于有效期内(默认值为开启)。 [CN]：确认证书的CN (公用名)是否匹配服务器地址(默认值为关闭)。 [键使用方法]：确认证书的使用是否符合证书发行机构的目标用途(默认值为关闭)。 [链式]：确认证书链(证书路径)是否存在问题(默认值为关闭)。系统参照本机管理的外部证书验证证书链。 [过期确认]：确认证书是否过期(默认值为关闭)。按照先OCSP (联机证书状态协议)服务，再CRL (证书吊销列表)的顺序执行过期确认。
[HTTP版本设置] | 选择HTTP通信的协议版本(默认值为[HTTP/1.1])。 [HTTP/1.1]：仅使用HTTP/1.1。 [HTTP/2,HTTP/1.1]：连接到HTTP/2时使用HTTP/2。在其它情况下，使用HTTP/1.1。

### [WebDAV服务器设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[WebDAV设置]-[WebDAV服务器设置]

配置在本机启用WebDAV服务器功能所需的设置。

使用本机作为WebDAV服务器可以在本机与充当WebDAV客户端的应用程序之间建立关联。

设置 | 说明
--- | ---
[WebDAV设置] | 使用本机的WebDAV服务器功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[SSL设置] | 选择通信时是否使用SSL(默认值为[仅限非-SSL])。 [仅限非-SSL]：仅允许非SSL通信。 [仅限SSL]：仅允许SSL通信。 [SSL/非-SSL]：允许SSL通信和非SSL通信。
[访问权限设置] | 指定用于限制访问本机WebDAV服务器的密码(最多可使用64个单字节字符) (默认值为[sysadm])。 [初始密码]：恢复默认密码。

### [远程诊断代理设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[WebDAV设置]-[远程诊断代理设置]

配置当使用远程诊断系统通信时使用代理服务器的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[远程诊断代理设置] | 使用代理服务器与远程诊断系统通信时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[代理设置] | 注册代理服务器以适合您的操作环境。 [WebDAV客户端设置并同步]：使用在[WebDAV客户端设置]中注册的代理服务器作为远程诊断的代理服务器时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [代理服务器地址]：输入代理服务器地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16" [代理服务器端口号]：如有必要，更改代理服务器端口号(默认值为[8080])。 [用户名]：输入用于代理认证的用户名(最多可使用63个单字节字符)。 [密码]：输入用于代理认证的密码(最多可使用63个单字节字符)。

提示

- 当本机由远程诊断系统管理时显示该设置。有关远程诊断系统的详细资料，请与维修人员联系。

### [OpenAPI 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[OpenAPI 设置]

如需使用应用程序通过OpenAPI与本机通信，请配置本机的OpenAPI设置。

### [OpenAPI 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[OpenAPI 设置]-[OpenAPI 设置]

配置OpenAPI通信端口和SSL通信设置。

设置 | 说明
--- | ---
[SSL/端口设置] | 选择通信时是否使用SSL(默认值为[仅限非-SSL])。 [仅限非-SSL]：仅允许非SSL通信。 [仅限SSL]：仅允许SSL通信。 [SSL/非-SSL]：允许SSL通信和非SSL通信。
[端口号] | 如有必要，请更改OpenAPI通信的端口号(默认值为[50001])。
[端口号(SSL)] | 如有必要，请更改SSL通信的端口号(默认值为[50003])。
[HTTP版本设置] | 选择HTTP通信的协议版本(默认值为[HTTP/1.1])。 [HTTP/1.1]：仅使用HTTP/1.1。 [HTTP/2,HTTP/1.1]：连接到HTTP/2时使用HTTP/2。在其它情况下，使用HTTP/1.1。
[代理设置] | 注册代理服务器以适合您的操作环境。 [代理服务器地址]：输入代理服务器地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16" [代理服务器端口号]：如有必要，更改用于HTTP的代理服务器端口号(默认值为[8080])。 [代理服务器端口号(HTTPS)]：如有必要，更改用于HTTPS的代理服务器端口号(默认值为[8080])。 [代理服务器端口号(FTP)]：如有必要，更改用于FTP的代理服务器端口号(默认值为[21])。 [用户名]：输入用于代理认证的用户名(最多可使用63个单字节字符)。 [密码]：输入用于代理认证的密码(最多可使用63个单字节字符)。
[证书验证等级设置] | 如需在SSL通信中验证证书，请选择需要验证的项目。 [客户端证书]：选择是否要求连接至本机的客户端提供证书(默认值为关闭)。 [有效期]：确认证书是否处于有效期内(默认值为开启)。 [CN]：确认证书的CN (公用名)是否匹配服务器地址(默认值为关闭)。 [键使用方法]：确认证书的使用是否符合证书发行机构的目标用途(默认值为关闭)。 [链式]：确认证书链(证书路径)是否存在问题(默认值为关闭)。系统参照本机管理的外部证书验证证书链。 [过期确认]：确认证书是否过期(默认值为关闭)。按照先OCSP (联机证书状态协议)服务，再CRL (证书吊销列表)的顺序执行过期确认。
[进入设置] | 当启用通过OpenAPI从应用程序访问时，将此选项设置为开启(默认值为开启)。
[认证] | 通过OpenAPI认证用户访问时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [登录名]：输入用于OpenAPI认证的登录名(最多可使用8个单字节字符)。 [密码]：输入用于OpenAPI认证的密码(最多可使用8个单字节字符)。
[外部应用程序连接] | 指定是否通过OpenAPI连接到外部应用程序(默认值为[开])。
[指定的应用程序启动设置] | 本机启动时仅启动预指定的OpenAPI应用程序时,请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [应用程序的默认启动选择]：指定要启动的OpenAPI应用程序(默认值为[不启动.])。 [基本功能设置]：使用本机的基本功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。

### [TCP 插座口设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP 插座口设置]

配置通过TCP Socket建立通信的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[TCP 插座口] | 使用TCP Socket时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [端口号]：如有必要，更换TCP Socket端口号(默认值为[59158])。
[使用SSL/TLS] | 使用SSL通信时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [端口号(SSL/TLS)]：如有必要，请更改SSL通信的端口号(默认值为[59159])。

### [IEEE802.1X 认证设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[IEEE802.1X 认证设置]

在您的环境中安装了IEEE802.1X认证时，在本机上配置使用IEEE802.1X认证的设置。

### [IEEE802.1X 认证设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[IEEE802.1X 认证设置]-[IEEE802.1X 认证设置]

配置在本机上使用IEEE802.1X认证的设置。

当[机器设置]-[管理员]-[网络]-[网络I/F配置]设置为[仅无线]以外的选项时，显示以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[IEEE802.1X 认证设置] | 使用IEEE802.1X认证时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[认证状态] | 在本机上显示IEEE802.1X认证的状态。
[重置作业设置] | 复位当前设置。

当[机器设置]-[管理员]-[网络]-[网络I/F配置]设置为[仅无线]时，显示以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[请求人设置] | 配置将本机作为请求方(接受认证的客户端)运行的设置。 有关设置的详细资料，请参见[请求人设置]设置(如下所示)。

[请求人设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[用户名] | 输入用户ID (最多可使用128个单字节字符)。 此用户ID用于所有EAP类型选项。
[密码] | 输入密码(最多可使用128个单字节字符)。 该密码将用于除[EAP-TLS]之外的EAP类型选项。
[EAP-类型] | 选择EAP认证方法(默认值为[关闭])。 [依靠服务器]：认证时使用认证服务器提供的EAP类型。根据认证服务器提供的EAP类型，按需要配置本机的请求方设置。 请勿选择[关闭]。
[EAP-TTLS 内部认证设置] | 如果[EAP-类型]设置为[EAP-TTLS]或[依靠服务器]，配置EAP-TTLS设置。 [用户名]：输入用于EAP-TTLS认证的用户ID (最多可使用128个单字节字符)。 [协议]：选择EAP-TTLS内部认证协议。
[服务器ID] | 如需验证证书的CN，输入服务器ID (最多可使用64个单字节字符)。
[客户端证书] | 选择是否使用本机证书加密认证信息。 如果满足以下条件，可以配置此设置： 已在本机注册证书 从[EAP-类型]中选择[EAP-TLS]、[EAP-TTLS]、[PEAP]或[依靠服务器]。
[证书验证等级设置] | 如需验证证书，请选择需要验证的项目。 [有效期]：确认证书是否处于有效期内(默认值为开启)。 [CN]：确认证书的CN (公用名)是否匹配服务器地址(默认值为关闭)。 [链式]：确认证书链(证书路径)是否存在问题(默认值为关闭)。系统参照本机管理的外部证书验证证书链。

### [IEEE802.1X认证试行]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[IEEE802.1X 认证设置]-[IEEE802.1X认证试行]

可以为认证服务器激活认证过程。

### [LLTD设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[LLTD设置]

启用LLTD (链接层拓扑结构发现协议)可让您在Windows计算机的网络地图上显示本机。

启用LLTD时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。

### [SSDP设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[SSDP设置]

启用SSDP (简单服务发现协议)通过网络或其它设备上的软件搜索本机可以提供的服务。还可以提示本机已开启的服务。

当使用OpenAPI等服务时，此功能可用。

设置 | 说明
--- | ---
[SSDP] | 启用SSDP时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[多点传送TTL设置] | 如有必要，更改SSDP多播信息包的TTL (存活时间) (默认值为[1])。

### [Web查看器设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[Web查看器设置]

配置设置以使用网络浏览器功能。

### [Web查看器设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[Web查看器设置]-[Web查看器设置]

使用网络浏览器功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。

提示

- 启用网络浏览器功能之前，确认本机可连接到Internet。
- 如果网络浏览器功能切换到启用或禁用，本机将自动重启。

### [文件操作许可设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[Web查看器设置]-[文件操作许可设置]

选择是否允许在网络浏览器所显示的网站中进行文件操作。

设置 | 说明
--- | ---
[上传] | 选择是否上传在本机上扫描的数据(默认值为[开启])。 若要允许将数据仅上传到指定网站，请选择[仅许可URL]，然后输入允许文件上传到网站的URL (最多可使用256个单字节字符)。
[下载] | 选择是否将文件下载到本机(默认值为[开启])。 允许仅从指定网站下载数据时，请选择[仅许可URL]，然后输入允许文件下载网站的URL (最多可使用256个单字节字符)。

### [SSL证书检验错误设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[Web查看器设置]-[SSL证书检验错误设置]

在目的地网络站点发生SSL证书验证错误时指定要执行的操作。

设置 | 说明
--- | ---
[Web查看器] | 在网络浏览器中发生SSL证书验证错误时选择要执行的操作(默认值为[弹出窗口显示 (相同证书只显示一次)])。 [连接至内容]：不显示确认信息便连接到网站。 [弹出窗口显示 (相同证书只显示一次)]：仅在各证书发生第一个错误时显示确认信息。 [弹出窗口显示 (总是显示)]：每次发生错误时显示确认信息。 [不要连接到内容]：不连接到发生错误的网站。
[OpenAPI.IWS 应用] | 在OpenAPI、IWS应用程序中发生SSL证书验证错误时选择要执行的操作。

### [单一签名设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[单一签名设置]

将机器加入活动目录域并建立单一登录环境。

提示

- 当[机器设置]-[管理员]-[用户认证/帐户监控]-[认证类型]的[一般设置]设置为[开启(外部服务器)]或[开启(MFP + 外部服务器)]时，将显示此设置。

### [加入域设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[单一签名设置]-[加入域设置]

配置将本机服务加入域所需的设置。

将本机服务加入域可以让用户只需通过一次活动目录认证即可使用这些功能。

设置 | 说明
--- | ---
[许可设置] | 使用单一登录时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[主机名] | 输入本机的主机名(最多可使用253个单字节字符)。 输入您在[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[DNS主机]中指定的主机名。
[域名] | 输入活动目录的域名(最多可使用64个单字节字符)。
[账户名] | 输入活动目录域的管理员账户名(最多可使用64个单字节字符)。
[密码] | 输入活动目录域的管理员密码(最多可使用64个单字节字符)。
[通信超时] | 如有必要，更改加入域的超时等待时间(默认值为[30]秒)。

### [维修服务列表]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[单一签名设置]-[维修服务列表]

显示加入活动目录域的本机服务列表。

当本机加入活动目录域时，显示[PRINTER]。

### [认证信息保留时间设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[单一签名设置]-[认证信息保留时间设置]

当用户使用活动目录域中的本机服务时，更改在本机上保留用户认证信息的时间(默认值为[1小时])。

由于用户可以在本机保留认证信息期间重复利用这些信息，他们可以使用本机的服务，无需再次执行认证。

### [IWS设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[IWS设置]

配置设置以使用IWS (内部Web服务器)功能。

### [IWS设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[IWS设置]-[IWS设置]

配置设置以使用IWS (内部Web服务器)功能。

设置 | 说明
--- | ---
[IWS设置] | 使用IWS功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[端口号 (网络服务器)] | 如有必要，更改用于访问上传至本机的网页内容的端口号(默认值为[8090])。
[端口号(应用程序安装)] | 如有必要，更改要用于本机动态内容的端口号(默认值为[8091])。
[Connect IWS Apps to Network] | 允许用户外部访问动态内容时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 当上传到本机的网页内容具有像脚本等动态内容，则此选项可用。
[应用程序之间的通信] | 配置设置以通过不同设备上安装的IWS应用程序或外部应用程序(如移动终端上的应用程序)操作本机上安装的IWS应用程序。 [允许访问应用程序之间的通信]：允许在外部应用程序和本机的IWS应用程序之间的通信时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [认证]：配置当外部应用程序操作本机上的IWS应用程序时用于登录到本机所需的认证信息。 [用户名]：输入用于认证的用户名(最多可使用8个单字节字符)。 [密码]：输入用于认证的密码(最多可使用8个单字节字符)。 [登录信息通知设置]：向您通知使用本机的用户的用户名和密码时，当本机上的IWS应用程序操作不同设备上的IWS应用程序时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。

### [认证屏幕设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[IWS设置]-[认证屏幕设置]

在本机上无法使用该功能。

### [管理员密码更改设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[IWS设置]-[管理员密码更改设置]

指定是否允许更改各IWS应用程序的管理员密码。

设置 | 说明
--- | ---
[编辑] | 设置是否允许从应用程序列表中所选应用程序更改管理员密码。
[错误的输入限制功能] | 如果想要在错误输入管理员密码次数达到5次时禁止更改管理员密码，请将此选项设置为开启(默认值为开启)。

### [应用程序列表]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[IWS设置]-[应用程序列表]

显示本机中已注册IWS应用程序的信息。

设置 | 说明
--- | ---
[安装的应用程序数] | 显示已注册应用程序的编号。
[应用程序的可用空间] | 显示安装应用程序可用的剩余空间量。
[详细信息] | 显示关于应用程序列表中所选应用程序的详细信息。 可以根据应用程序更改详情屏幕上的应用程序设置。

### [内存分配设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[IWS设置]-[内存分配设置]

选择优先运行IWS应用的执行环境(默认值为[Python优先])。

对所选IWS应用执行环境指定更大存储空间。

提示

- 如果不使用打印数据转换功能、后台应用功能或内部应用程序通信，可通过选择[Node.js优先]向在Node.js环境中运行的IWS应用程序分配大量内存，因此可以使用在许多Node.js环境下运行的IWS应用程序。
  若要确认目标应用程序是否在Node.js环境中运行，请检查在[网络]-[IWS设置]-[应用程序列表]的[状态]中是否显示启用/禁用。如果显示启用/禁用，则会判断目标应用程序为在Node.js环境中运行的应用程序。
- 如果启用了[打印数据转换设置]、[背景应用程序设置]或[允许访问应用程序之间的通信]，则无法选择[Node.js优先]。另外，如果选择了[Node.js优先]，则无法启用[打印数据转换设置]、[背景应用程序设置]和[允许访问应用程序之间的通信]。
- 安装了打印数据转换应用程序或后台应用程序时，设置值可能会变为[Python优先]。

### [机器更新设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[机器更新设置]

配置从外部下载机器固件和配置信息并进行升级的设置。

有关详细资料，请与维修人员联系。

### [远程面板设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[远程面板设置]

配置从另一台计算机远程控制本机屏幕的设置。

### [远程面板客户端设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[远程面板设置]-[远程面板客户端设置]

配置在其它计算机上使用专用软件操作本机屏幕的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[客户端设置] | 在其它计算机上使用专用软件操作本机屏幕时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[服务器地址] | 输入安装专用软件的服务器地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[端口号] | 如有必要，更改安装专用软件的服务器的端口号(默认值为[443])。
[HTTP版本设置] | 选择HTTP通信的协议版本(默认值为[HTTP/1.1])。 [HTTP/1.1]：仅使用HTTP/1.1。 [HTTP/2,HTTP/1.1]：连接到HTTP/2时使用HTTP/2。在其它情况下，使用HTTP/1.1。
[连接超时] | 如有必要，更改与安装专用软件的服务器通信的超时等待时间(默认值为[60]秒)。
[证书验证等级设置] | 如需在SSL通信中验证证书，请选择需要验证的项目。 [有效期]：确认证书是否处于有效期内(默认值为开启)。 [CN]：确认证书的CN (公用名)是否匹配服务器地址(默认值为关闭)。 [键使用方法]：确认证书的使用是否符合证书发行机构的目标用途(默认值为关闭)。 [链式]：确认证书链(证书路径)是否存在问题(默认值为关闭)。系统参照本机管理的外部证书验证证书链。 [过期确认]：确认证书是否过期(默认值为关闭)。按照先OCSP (联机证书状态协议)服务，再CRL (证书吊销列表)的顺序执行过期确认。
[WebDAV客户端设置并同步] | 当在您的环境中安装了代理服务器时，请注册代理服务器。 [允许同时使用]：使用[机器设置]-[管理员]-[网络]-[WebDAV设置]-[WebDAV客户端设置]中注册的代理服务器。 [单独设置]：除了[机器设置]-[管理员]-[网络]-[WebDAV设置]-[WebDAV客户端设置]中注册的代理服务器外，另注册一个所需的代理服务器。 在[代理设置]中输入所需的代理服务器地址、端口号，以及登录到代理服务器所需的用户名和密码。
[从vCare启用远程面板] | 允许用户从远程诊断系统启动远程面板时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。

### [远程面板服务器设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[远程面板设置]-[远程面板服务器设置]

配置在其它计算机上使用网络浏览器操作本机屏幕的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[服务器设定] | 在其它计算机上使用网络浏览器操作本机屏幕时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[端口号(SSL)] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[50443])。
[HTTP版本设置] | 选择HTTP通信的协议版本(默认值为[HTTP/1.1])。 [HTTP/1.1]：仅使用HTTP/1.1。 [HTTP/2,HTTP/1.1]：连接到HTTP/2时使用HTTP/2。在其它情况下，使用HTTP/1.1。
[密码认证] | 提示用户输入连接本机的密码时，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [密码已更改]：输入所需密码(最多可使用64个单字节字符)。
[IP允许设置] | 限制想要允许使用IP地址访问本机的计算机时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。输入允许访问本机的IP地址范围。

### [ThinPrint设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[ThinPrint设置]

配置设置以使用ThinPrint功能。

设置 | 说明
--- | ---
[.print client设置] | 将本机作为ThinPrint客户端(.print客户端)使用时，将此选项设置为开启(默认值为关闭)。
[端口号] | 如有必要，请更改ThinPrint引擎(.print引擎)的端口号(默认值为[4000])。
[压缩前的数据大小] | 指定在ThinPrint引擎(.print引擎)端中压缩数据的数据包最大值(默认值为[8192])。 将打印作业发送到本机前，ThinPrint引擎(.print引擎)会以该大小压缩数据。
[连接超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制从ThinPrint引擎(.print引擎)的通信(默认值为[90]秒)。
[打印机等级名称] | 输入要在ThinPrint引擎(.print引擎)中使用的本机的打印机等级名称。
[打印机名称] | 输入要在ThinPrint引擎(.print引擎)中使用的本机的打印机名称。
[证书验证等级设置] | 如需验证证书，请选择需要验证的项目。 [有效期]：确认证书是否处于有效期内(默认值为开启)。 [CN]：确认证书的CN (公用名)是否匹配服务器地址(默认值为关闭)。 [键使用方法]：确认证书的使用是否符合证书发行机构的目标用途(默认值为关闭)。 [链式]：确认证书链(证书路径)是否存在问题(默认值为关闭)。系统参照本机管理的外部证书验证证书链。 [过期确认]：确认证书是否过期(默认值为关闭)。按照先OCSP (联机证书状态协议)服务，再CRL (证书吊销列表)的顺序执行过期确认。
[Connection Service设置] | 当使用Connection Service时，将此选项设置为开启(默认值为关闭)。 [服务器地址]：输入提供Connection Service的服务器的地址。 [端口号]：输入用于Connection Service的端口号。 [AYT间隔]：以秒为单位输入检查Connection Service操作的重新连接间隔(默认值为[60])。 [客户端ID]：输入用于Connection Service的本机客户端ID (默认值为[1])。 [认证密钥]：输入用于连接Connection Service的认证密钥(默认值为[0])。
[服务器连接状态] | 显示与Connection Service的连接状态。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [远程访问设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[远程访问设置]

在本机上无法使用该功能。

### [网络I/F配置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[网络I/F配置]

为本机添加网络接口，设置网络接口配置(默认值为[仅有线])。

- [仅有线]：选择此项仅在有线LAN环境中使用本机。

- [仅无线]：选择此项仅在无线LAN环境中使用本机。在无线LAN环境中，本机将用作无线LAN适配器。

- [有线+无线 (副模式)]：选择此项在有线LAN环境和无线LAN环境中使用本机。在无线LAN环境中，本机将用作无线LAN适配器。

- [有线+无线 (主模式)]：选择此项在有线LAN环境和无线LAN环境中使用本机。在无线LAN环境中，本机将用作无线LAN接入点。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [无线网络设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[无线网络设置]

配置将本机用作无线LAN接入点或无线LAN适配器的设置。

### [主设备无线设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[无线网络设置]-[主设备无线设置]

如果在[网络I/F配置]中选择了[有线+无线 (主模式)]，配置将本机用作无线LAN接入点的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[SSID] | 输入将本机用作无线LAN接入点的SSID (最多可使用32个字节)。
[认证/加密算法] | 选择用于认证或加密的算法(默认值为[无认证/加密])。
[WEP密钥] | 在[认证/加密算法]中选择[WEP]时，请设置[WEP密钥]。 [密钥输入方式]：选择输入WEP密钥的方法。 [WEP密钥]：输入WEP密钥。 [按键选择]：选择所需的WEP密钥。
[安全密钥] | 在[认证/加密算法]中选择了[WEP]或[无认证/加密]之外的其它算法时，请指定[安全密钥]。 [密钥输入方式]：在[认证/加密算法]中选择了[WPA-PSK(AES)]或[WPA2-PSK(AES)]时，选择安全密钥输入方法。 [安全密钥]：输入安全密钥(密码)。 [安全密钥自动更新]：指定是否自动更新通信加密密钥。 [更新间隔]：输入通信加密密钥的更新间隔。
[无线线路设置] | 指定无线LAN连接所需的频段和信道。 [可用频带]：选择无线LAN连接所需的频段。 [无线线路(2.4GHz)]：选择用于2.4GHz频段的无线LAN连接的信道(默认值为[自动])。选择[自动]搜索未被其他接入点使用的信道，并将其自动分配给接入点。 [无线线路(5GHz)]：选择用于5GHz频段的无线LAN连接的信道(默认值为[自动])。选择[自动]搜索未被其他接入点使用的信道，并将其自动分配给接入点。
[ANY连接] | 选择是否允许任何人连接(默认值为[允许])。 如果选择[限制]，SSID在无线LAN适配器端将无法自动检测为接入点。
[MAC地址过滤] | 限制可以使用MAC地址连接到接入点的无线LAN适配器。 输入可以连接到接入点的无线LAN适配器MAC地址。最多可以注册16个设备的MAC地址。
[DHCP 服务器设置] | 配置设置以使用DHCP服务器。正常使用时，需要进行DHCP服务器设置。 [启用设置]：选择是否启用DHCP服务器功能(默认值为[启用])。 [IPv4租用地址]：指定要从DHCP服务器租赁的IPv4地址范围。 [子网掩码]：指定要从DHCP服务器租赁的IPv4地址的子网掩码。 [租用期]：指定要从DHCP服务器租赁的IPv4地址的租赁期。
[可同时使用设备数] | 输入可以同时连接到接入点的设备数(默认值为[16]个单元)。
[信号强度设置] | 从三个级别选择接入点的射频场强度(默认值为[高])。
[显示已连接的设备:] | 显示连接到接入点的无线LAN适配器的名称和MAC地址列表。

### [无线LAN适配器]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[无线网络设置]-[无线LAN适配器]

配置将本机用作无线LAN适配器并连接到接入点的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[直接输入] | 选择此选项可以直接输入所有设置项目(如SSID)和连接所需的加密方法。 有关设置的详细资料，请参见[直接输入]设置(如下所示)。
[WPS] | 选择此选项可以自动从接入点获取连接所需的信息。接入点必须支持WPS功能。 通过指定连接到无线网络的本机的IP地址使用Web Connection时，如果执行WPS，Web Connection将断开连接。 有关设置的详细资料，请参见[WPS]设置(如下所示)。
[连接状态] | 选择该选项可查看已连接到本机的接入点、接入点的射频场强度，以及当前的通信速度。

[直接输入]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[AP查找] | 自动搜索本机周围的接入点。从显示的列表中选择要连接到本机的接入点。
[SSID] | 输入要连接到本机的接入点的SSID (最多可使用32个字节)。
[认证/加密算法] | 选择用于认证或加密的算法(默认值为[无认证/加密])。
[WEP密钥] | 在[认证/加密算法]中选择[WEP]时，请设置[WEP密钥]。 [密钥输入方式]：选择输入WEP密钥的方法。 [WEP密钥]：输入WEP密钥。 [按键选择]：选择所需的WEP密钥。
[安全密钥] | 在[认证/加密算法]中选择了[WEP]或[无认证/加密]之外的其它算法时，请指定[安全密钥]。 [密钥输入方式]：在[认证/加密算法]中选择了[WPA-PSK(AES)]或[WPA2-PSK(AES)]时，选择安全密钥输入方法。 [安全密钥]：设置安全密钥(密码)。

[WPS]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[按钮方式] | 尝试连接到此接入点。 如果按下接入点的WPS设置按钮，可自动配置连接所需的设置(如SSID和安全设置)。 对于使用WPS按钮方法的一些接入点，连接可能会失败。如果发生这种情况，请在连接本机前在接入点上按下按钮后等待大约30秒。
[PIN方式] | 出现PIN码。 如果在接入点输入显示的PIN码，可自动配置连接所需的设置(如SSID和安全设置)。

### [设备设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[无线网络设置]-[设备设置]

允许您查看无线网络适配器的MAC地址。

### [域名发送操作限制设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[域名发送操作限制设置]

限制发送E-mail、Internet传真或IP地址传真时的收件人域。

设置 | 说明
--- | ---
[域名发送操作限制设置] | 选择是否限制收件人的域(默认值为[不限制])。
[限制类型] | 选择一种可以限制收件人域的方法。 若要指定要被允许的域，请选择[许可发送]。 若要指定要被拒绝的域，请选择[发送拒绝]。
[许可发送列表] | 当在[限制类型]中选择了[许可发送]时，请指定允许使用的收件人的域。 选择一个收件人的域键，然后输入这个域的IP地址或域名(最多可使用255个字节)。 "?"符号会被识别为任意一个字符。 "*"符号会被识别为0或以上数字的任意字符。
[发送拒绝列表] | 当在[限制类型]中选择了[发送拒绝]时，请指定拒绝使用的接收人的域。 选择一个收件人的域键，然后输入这个域的IP地址或域名(最多可使用255个字节)。 "?"符号会被识别为任意一个字符。 "*"符号会被识别为0或以上数字的任意字符。
[共享地址限制检查] | 检查禁止发送目的地是否被包括在注册到本机上的目的地中。

提示

- 如果在[限制类型]中选择了[许可发送]，将删除[发送拒绝列表]的设置。
- 如果在[限制类型]中选择了[发送拒绝]，将删除[许可发送列表]的设置。

### [SIP 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[SIP 设置]

配置设置以使用IP传真(SIP)通信的SIP功能。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [SIP基本设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[SIP 设置]-[SIP基本设置]

配置用于SIP功能的基本设置。

设置 | 说明
--- | ---
[SIP 设置] | 使用SIP功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[用户ID] | 输入本机的SIP用户ID。
[域名] | 输入本机加入的SIP域名。
[传送模式] | 选择传输协议(默认值为[UDP])。
[端口号] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[5060])。
[保持实时间隔值] | 输入会话更新间隔(默认值为[1800])。
[请求再发送间隔值] | 输入数据包重新发送间隔(默认值为[500])。

### [SIP服务器设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[SIP 设置]-[SIP服务器设置]

配置连接到SIP服务器的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[优先代理设置] | 配置连接到优先SIP代理服务器的设置。 [地址格式]：输入服务器地址。 [端口号]：如有必要，请更改端口号(默认值为[5060])。 [用户名]：输入用于登录服务器的用户名(最多可使用63个单字节字符)。 [密码]：输入用于登录服务器的密码(最多可使用63个单字节字符，不包括双引号")。
[替代代理设置] | 配置连接到其它SIP代理服务器的设置。 [地址格式]：输入服务器地址。 [端口号]：如有必要，请更改端口号(默认值为[5060])。 [用户名]：输入用于登录服务器的用户名(最多可使用63个单字节字符)。 [密码]：输入用于登录服务器的密码(最多可使用63个单字节字符，不包括双引号")。
[注册员设置] | 配置连接到SIP注册服务器的设置。 [地址格式]：输入服务器地址。 [端口号]：如有必要，请更改端口号(默认值为[5060])。 [用户名]：输入用于登录服务器的用户名(最多可使用63个单字节字符)。 [密码]：输入用于登录服务器的密码(最多可使用63个单字节字符，不包括双引号")。
[SIP服务器连接确认] | 检查使用当前设置是否可进行服务器连接。

### [SIP自动恢复设置(IPv4)]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[SIP 设置]-[SIP自动恢复设置(IPv4)]

配置在IPv4环境下使用DHCP自动获得SIP配置信息的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动获取代理地址] | 自动获得SIP代理服务器地址时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[域名自动重新获取] | 自动获得SIP域名时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。

### [SIP自动恢复设置(IPv6)]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[SIP 设置]-[SIP自动恢复设置(IPv6)]

配置在IPv6环境下使用DHCP自动获得SIP配置信息的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动获取代理地址] | 自动获得SIP代理服务器地址时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[域名自动重新获取] | 自动获得SIP域名时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。

### [HTTP 服务器设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[HTTP 服务器设置]

配置在本机使用HTTP服务器功能的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[HTTP服务器使用设置] | 使用本机的HTTP服务器功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[Web Connection设置] | 使用Web Connection时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[网络连接HTTP版本设置] | 指定适用于 Web ConnectionHTTP协议的版本(默认值为[HTTP/1.1])。 [HTTP/1.1]：仅使用HTTP/1.1。 [HTTP/2,HTTP/1.1]：连接到HTTP/2时使用HTTP/2。在其它情况下，使用HTTP/1.1。
[IPP 设置] | 启用IPP时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[IPP认证作业] | 使用IPP打印功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[IPP HTTP版本设置] | 选择适用于IPP通信的HTTP协议版本(默认值为[HTTP/1.1])。 [HTTP/1.1]：仅使用HTTP/1.1。 [HTTP/2,HTTP/1.1]：连接到HTTP/2时使用HTTP/2。在其它情况下，使用HTTP/1.1。
[支持操作] | 选择是否允许执行以下IPP操作。 [打印作业]：允许打印作业(默认值为开启)。 [有效作业]：允许检查有效作业(默认值为开启)。 [取消作业]：允许取消作业(默认值为开启)。 [打开作业属性]：允许获取作业属性(默认值为开启)。 [打开作业]：允许获取作业属性列表(默认值为开启)。 [打开打印机属性]：允许获取打印机属性(默认值为开启)。
[打印机信息] | 如有必要，输入本机打印机信息。 [打印机名称]：输入本机的打印机名称(最多可使用127个单字节字符)。 [打印机位置]：输入本机的安装位置(最多可使用127个单字节字符)。 [打印机信息]：输入本机的打印机信息(最多可使用127个单字节字符)。 [打印机URI]：显示可以采用IPP打印数据的打印机的URI。
[IPP 认证设置] | 配置使用IPP认证的设置。 [IPP 认证设置]：使用IPP认证时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [认证类型]：选择IPP认证方法(默认值为[用户名请求])。 [用户认证同步]：同步IPP认证和用户认证时，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。当本机已安装用户认证时，必须设置此项。如果选择了开启，本机注册用户的认证信息会作为IPP认证的认证信息使用。在[认证类型]中选择[用户名请求]时，无法将该选项设置为开启。 [IPP打印用户认证信息]：选择当[用户认证同步]设置为开启时用于用户认证的登录信息以在本机上管理IPP打印作业(默认值为[优先IPP认证信息])。 [优先IPP认证信息]：使用用于IPP认证的用户名和密码。 [优先PJL信息]：优先使用PJL的用户名和密码，只有在没有PJL描述时再使用IPP认证的用户名和密码。 [用户名]：输入用于IPP认证的用户名(最多可使用20个单字节字符，不包括冒号“:”)。如果您选择[基础]、[digest-MD5]或[digest-SHA2]作为[认证类型]，需要填写此项。 [密码]：输入用于IPP认证的密码(最多可使用20个单字节字符)。如果您选择[基础]、[digest-MD5]或[digest-SHA2]作为[认证类型]，需要填写此项。 [领域描述]：如果选择[digest-MD5]或[digest-SHA2]作为[认证类型]，输入域名(领域) (最多可使用127个单字节字符)。
[IPP-SSL设置] | 选择是否使用SSL通信(默认值为[仅限非-SSL])。 [仅限非-SSL]：仅允许非SSL通信。 [仅限SSL]：仅允许SSL通信。 [SSL/非-SSL]：允许SSL通信和非SSL通信。

### [MAC地址]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[MAC地址]

显示本机的MAC地址。

### [网络设置列表]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[网络设置列表]

打印网络相关设置的列表。

按需要更改打印设置，然后选择[开始]开始打印。

### [ErP恢复有效期]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[网络]-[ErP恢复有效期]

选择该方法可将本机从ErP自动电源关闭模式恢复(默认值为[使用远程数据唤醒包唤醒])。

- [使用远程数据唤醒包唤醒]：本机在接收到远程数据唤醒包时从ErP自动电源关闭模式恢复。

- [使用ARP + 单播通信唤醒]：本机在接收到单播通信唤醒包时从ErP自动电源关闭模式恢复。

- [无]：本机没有从ErP自动电源关闭模式恢复。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。