主屏幕 > 网页管理工具 > 配置打印环境 > 配置IPP打印环境

## 配置IPP打印环境

### 设置流程

IPP打印使用Internet打印协议(IPP)并通过网络打印信息。

IPP是HTTP的扩展，用于转发打印数据，使您可以通过Internet打印远程打印机上的数据。

使用IPP打印功能时，请按照以下步骤配置设置。

1
网络设置
2
配置用于IPP打印的基本设置
3
请根据您的环境配置设置

- 使用IPP认证

- 采用SSL通信(IPPS)

### 配置用于IPP打印的基本设置

配置设置以使用IPP打印功能。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[HTTP 服务器设置]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[IPP 设置] | 启用IPP时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[IPP认证作业] | 使用IPP打印功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[IPP HTTP版本设置] | 选择适用于IPP通信的HTTP协议版本(默认值为[HTTP/1.1])。 [HTTP/1.1]：仅使用HTTP/1.1。 [HTTP/2,HTTP/1.1]：连接到HTTP/2时使用HTTP/2。在其它情况下，使用HTTP/1.1。
[支持操作] | 选择是否允许执行以下IPP操作。 [打印作业]：允许打印作业(默认值为开启)。 [有效作业]：允许检查有效作业(默认值为开启)。 [取消作业]：允许取消作业(默认值为开启)。 [打开作业属性]：允许获取作业属性(默认值为开启)。 [打开作业]：允许获取作业属性列表(默认值为开启)。 [打开打印机属性]：允许获取打印机属性(默认值为开启)。
[打印机信息] | 如有必要，输入本机打印机信息。 [打印机名称]：输入本机的打印机名称(最多可使用127个单字节字符)。 [打印机位置]：输入本机的安装位置(最多可使用127个单字节字符)。 [打印机信息]：输入本机的打印机信息(最多可使用127个单字节字符)。 [打印机URI]：显示可以采用IPP打印数据的打印机的URI。

### 使用IPP认证

配置使用IPP认证的设置。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[HTTP 服务器设置]-[IPP 认证设置]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[IPP 认证设置] | 使用IPP认证时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[认证类型] | 选择IPP认证方法(默认值为[用户名请求])。
[用户认证同步] | 同步IPP认证和用户认证时，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。当本机已安装用户认证时，必须设置此项。 如果选择了开启，本机注册用户的认证信息会作为IPP认证的认证信息使用。在[认证类型]中选择[用户名请求]时，无法将该选项设置为开启。
[IPP打印用户认证信息] | 选择当[用户认证同步]设置为开启时用于用户认证的登录信息以在本机上管理IPP打印作业(默认值为[优先IPP认证信息])。 [优先IPP认证信息]：使用用于IPP认证的用户名和密码。 [优先PJL信息]：优先使用PJL的用户名和密码，只有在没有PJL描述时再使用IPP认证的用户名和密码。
[用户名] | 输入用于IPP认证的用户名(最多可使用20个单字节字符，不含冒号“:”)。 如果您选择[基础]、[digest-MD5]或[digest-SHA2]作为[认证类型]，需要填写此项。
[密码] | 输入用于IPP认证的密码(最多可使用20个单字节字符)。 如果您选择[基础]、[digest-MD5]或[digest-SHA2]作为[认证类型]，需要填写此项。
[领域描述] | 如果对[认证类型]选择[digest-MD5]或[digest-SHA2]，输入域名(领域) (最多可使用127个单字节字符)。
[有效期] | 输入IPP认证信息的有效期(默认值为[5]分钟)。如果将该值设置为[0]分钟，完成认证后将弃用认证信息。

### 采用SSL通信(IPPS)

在本机使用IPP打印时，您可以采用SSL对计算机与本机之间的通信加密，从而提高安全性。

1
注册本机证书并启用SSL通信。

- 有关详细资料，请参见使用SSL/TLS通信。

2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[HTTP 服务器设置]-[IPP-SSL设置]，然后配置IPPS设置(默认值为[仅限非-SSL])。

若要在Windows计算机上执行IPPS打印，请检查以下要点。

- 当使用IPPS在本机打印数据时，按照以下步骤配置本机设置。

  - "https://主机名.域名/ipp"
    对于主机名和域名，输入为本机的[TCP/IP 设置1]指定的[DNS主机名]和[DNS默认域名]。

- 确认是否可以通过计算机使用DNS服务器解析本机名称。预先在DNS服务器上注册本机。此外，还需在计算机上配置DNS设置。

- 如果本机的证书并非由证书颁发机构(CA)签发，您必须在计算机的[受信任的根证书颁发机构]注册本机的证书。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。