主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[机器设置] > [目的地注册]

## [目的地注册]

### [通讯簿]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[通讯簿]

注册各发送模式的目的地，如E-Mail和SMB传输。

### [电子邮件]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[通讯簿]-[电子邮件]

注册E-mail目的地。

若要注册新的目的地，请在[新注册]中配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 目的地注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。想要指定编号时，选择[直接输入]然后输入数字。
[名称] | 输入目的地名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[拼音分类方式] | 如果想使用拼音为地址簿中显示的注册名分类，请勾选此复选框。
[分类字符] | 输入注册名称的拼音(最多可使用24个单字节字符)。 可以按照注册名称排列目的地。
[索引] | 使用注册的名称选择搜索目的地的索引。 如果是常用目的地，请勾选[主要]复选框。目的地显示在目的地选择屏幕，让用户轻松选择目的地。
[电子邮件] | 输入目的地E-Mail地址(最多可使用320个单字节字符，不含空格)。

提示

- 若要编辑或删除注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]或[删除]。

### [FTP]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[通讯簿]-[FTP]

注册FTP目的地。

若要注册新的目的地，请在[新注册]中配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 目的地注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。想要指定编号时，选择[直接输入]然后输入数字。
[名称] | 输入目的地名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[拼音分类方式] | 如果想使用拼音为地址簿中显示的注册名分类，请勾选此复选框。
[分类字符] | 输入注册名称的拼音(最多可使用24个单字节字符)。 可以按照注册名称排列目的地。
[索引] | 使用注册的名称选择搜索目的地的索引。 如果是常用目的地，请勾选[主要]复选框。目的地显示在目的地选择屏幕，让用户轻松选择目的地。
[主机地址] | 输入目的地主机名或IP地址(最多可使用253个字节)。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[文件路径] | 输入在[主机地址]中指定的主机的文件夹名称(最多可使用127个字节)。不指定文件夹名称时，仅输入"/"。 输入文件夹名称的示例："scan" 在文件夹中输入文件夹名称的示例："scan/document"
[用户ID] | 如果FTP服务器要求认证，输入可用于登录的用户名(最多可使用64个双字节或单字节字符)。
[密码] | 输入密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")。
[匿名] | FTP服务器不需要认证时，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[PASV模式] | 当您的环境使用PASV模式时，请将该项目设置为开启(默认值为关闭)。
[代理] | 当您的环境使用代理服务器时，请将该项目设置为开启(默认值为关闭)。
[端口号] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[21])。

提示

- 若要编辑或删除注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]或[删除]。

### [SMB]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[通讯簿]-[SMB]

注册SMB目的地。

若要注册新的目的地，请在[新注册]中配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 目的地注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。想要指定编号时，选择[直接输入]然后输入数字。
[名称] | 输入目的地名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[拼音分类方式] | 如果想使用拼音为地址簿中显示的注册名分类，请勾选此复选框。
[分类字符] | 输入注册名称的拼音(最多可使用24个单字节字符)。 可以按照注册名称排列目的地。
[索引] | 使用注册的名称选择搜索目的地的索引。 如果是常用目的地，请勾选[主要]复选框。目的地显示在目的地选择屏幕，让用户轻松选择目的地。
[主机地址] | 输入目的地计算机名称(主机名)或计算机全称(FQDN) (最多可使用253个字节)。 如果无法指定计算机名称或计算机全称，则输入IP地址。 输入计算机名称(主机名)的示例："HOME-PC" 输入计算机全称(FQDN)的示例："host1.test.local" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[检查连接] | 检查在[主机地址]中指定的主机名是否存在。
[文件路径] | 输入在[主机地址]中指定的主机的共享文件夹名称(最多可使用255个字节)。 输入文件夹名称的示例："scan" 在文件夹中输入文件夹名称的示例："scan\document"
[主机名查找] | 搜索要应用到[主机地址]的主机名。如需搜索主机名，请指定群组名。 [群组名称]：默认显示的用户所属群组的名称。如需更改群组名称，选择[编辑]，然后输入所需的群组名称(最多可使用15个单字节字符)。输入群组名称后，指定搜索条件，然后开始搜索。 [主机名称]：输入目标主机名(最多可使用15个单字节字符)。输入主机名称后，指定搜索条件，然后开始搜索。
[用户ID] | 输入具有文件夹访问权限用户的名称(最多可使用64个双字节或单字节字符)。
[密码] | 输入密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")访问文件夹。
[参照] | 参考网络指定所需计算机的共享文件夹。 当认证画面出现时，输入有权限访问共享文件夹的用户的用户名和密码。进行验证后，将会自动设置[主机地址]或[文件路径]。 参照功能在下列条件下可能会失效。 网络(子网)上的512个或更多的工作组或计算机连接到本机。 机器连接到IPv6环境。

提示

- 若要编辑或删除注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]或[删除]。

### [WebDAV]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[通讯簿]-[WebDAV]

注册WebDAV目的地。

若要注册新的目的地，请在[新注册]中配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 目的地注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。想要指定编号时，选择[直接输入]然后输入数字。
[名称] | 输入目的地名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[拼音分类方式] | 如果想使用拼音为地址簿中显示的注册名分类，请勾选此复选框。
[分类字符] | 输入注册名称的拼音(最多可使用24个单字节字符)。 可以按照注册名称排列目的地。
[索引] | 使用注册的名称选择搜索目的地的索引。 如果是常用目的地，请勾选[主要]复选框。目的地显示在目的地选择屏幕，让用户轻松选择目的地。
[主机地址] | 输入目的地主机名或IP地址(最多可使用253个字节)。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[文件路径] | 输入在[主机地址]中指定的主机的文件夹名称(最多可使用127个字节)。 输入文件夹名称的示例："scan" 在文件夹中输入文件夹名称的示例："scan/document"
[用户ID] | 输入具有文件夹访问权限用户的名称(最多可使用64个双字节或单字节字符)。
[密码] | 输入密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")访问文件夹。
[SSL设置] | 当您的环境使用SSL时，请将该项目设置为开启(默认值为关闭)。将该选项设置为开启会将[端口号]更改为[443]。
[代理] | 当您的环境使用代理服务器时，请将该项目设置为开启(默认值为关闭)。
[端口号] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[80])。

提示

- 若要编辑或删除注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]或[删除]。

### [用户BOX]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[通讯簿]-[用户BOX]

注册要将文档保存到的用户Box。

若要注册新的Box，请在[新注册]中配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 目的地注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。想要指定编号时，选择[直接输入]然后输入数字。
[名称] | 输入目的地名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[拼音分类方式] | 如果想使用拼音为地址簿中显示的注册名分类，请勾选此复选框。
[分类字符] | 输入注册名称的拼音(最多可使用24个单字节字符)。 可以按照注册名称排列目的地。
[索引] | 使用注册的名称选择搜索目的地的索引。 如果是常用目的地，请勾选[主要]复选框。目的地显示在目的地选择屏幕，让用户轻松选择目的地。
[用户BOX号] | 在[从BOX列表中选择]中选择目的地的用户Box号码。 如果使用已知用户Box，您可以手动输入用户Box号码。

提示

- 若要编辑或删除注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]或[删除]。

### [传真目的地]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[通讯簿]-[传真目的地]

注册传真目的地。

若要注册新的目的地，请在[新注册]中配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 目的地注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。想要指定编号时，选择[直接输入]然后输入数字。
[名称] | 输入目的地名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[拼音分类方式] | 如果想使用拼音为地址簿中显示的注册名分类，请勾选此复选框。
[分类字符] | 输入注册名称的拼音(最多可使用24个单字节字符)。 可以按照注册名称排列目的地。
[索引] | 使用注册的名称选择搜索目的地的索引。 如果是常用目的地，请勾选[主要]复选框。目的地显示在目的地选择屏幕，让用户轻松选择目的地。
[目的地] | 输入目的地传真号码(最多可使用38个单字节字符,包括数字、符号#、*、-和字符T、P和E)。 [T]或[*]：在拨号线路模式下发出push信号时输入传真号码(当[拨号方式]设置为[10pps]或[20pps]时)。 [P]：想要在拨号之间插入等待时间时在此输入。 [-]：在此输入分隔拨打号码。这样不会影响拨打号码。 [E-]：在PBX环境下输入注册的外线号码。在[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[PBX CN 设置]中将[PBX CN 设置]设置为开启时，输入该数值。
[确认传真号] | 再次输入传真号码。 当在[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[功能关闭/开启设置]中[确认地址 (注册)]设置为开启时，将显示此选项。
[行设置] | 如果使用多条线路，选择用于发送传真的线路。 正常使用时，请使用[第一行]。如果选择了[正常]，不处于忙线状态的线路会用于发送。
[通讯设置] | 如有必要，请指定如何将传真发送到想要注册的目的地。您可以在发送传真前更改此处的设置。 [V34 关闭]：V.34是一种用于Super G3传真通讯的通讯模式。远程机器或本机通过PBX连接到电话线时，您可能无法建立Super G3模式的通讯，具体取决于电话线情况。在这种情况下，建议您关闭V.34模式发送数据。 [ECM 关闭]：ECM是ITU-T (国际电联电信标准组织)定义的错误修正模式。配备ECM功能的传真机可彼此通讯，并确认发送的数据没有错误。这将避免电话线噪音导致的图像模糊。 将发送的ECM设置为关闭后，可减少通信时间。但是，取决于指定的通信时间值，可能会发生图像错误或通信错误，因此应将数值更改为适合状况。 [国际通讯]：用于将传真发送到通信条件较差的地区。传真发送速度较慢。 [检查地址]：对照目的地传真号码(CSI)检查准备发送的传真号码，只有当两者匹配时才发送传真。

提示

- 若要编辑或删除注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]或[删除]。

### [Internet传真地址]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[通讯簿]-[Internet传真地址]

注册Internet传真目的地。

若要注册新的目的地，请在[新注册]中配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 目的地注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。想要指定编号时，选择[直接输入]然后输入数字。
[名称] | 输入目的地名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[拼音分类方式] | 如果想使用拼音为地址簿中显示的注册名分类，请勾选此复选框。
[分类字符] | 输入注册名称的拼音(最多可使用24个单字节字符)。 可以按照注册名称排列目的地。
[索引] | 使用注册的名称选择搜索目的地的索引。 如果是常用目的地，请勾选[主要]复选框。目的地显示在目的地选择屏幕，让用户轻松选择目的地。
[电子邮件] | 输入目的地E-Mail地址(最多可使用320个单字节字符，不含空格)。
[传真分辨率] | 选择收件人机器可用的分辨率。
[纸张尺寸] | 选择收件人机器可用的纸张尺寸。
[压缩类型] | 选择收件人机器可用的压缩类型。

提示

- 若要编辑或删除注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]或[删除]。

### [IP地址传真]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[通讯簿]-[IP地址传真]

注册IP地址传真目的地。

若要注册新的目的地，请在[新注册]中配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 目的地注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。想要指定编号时，选择[直接输入]然后输入数字。
[名称] | 输入目的地名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[拼音分类方式] | 如果想使用拼音为地址簿中显示的注册名分类，请勾选此复选框。
[分类字符] | 输入注册名称的拼音(最多可使用24个单字节字符)。 可以按照注册名称排列目的地。
[索引] | 使用注册的名称选择搜索目的地的索引。 如果是常用目的地，请勾选[主要]复选框。目的地显示在目的地选择屏幕，让用户轻松选择目的地。
[目的地类型] | 选择指定目的地地址的格式(默认值为[IP地址])。
[地址] | 输入目的地地址。 如果为[目的地类型]选择了[IP地址]，输入目的地IP地址。 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16" 如果为[目的地类型]选择了[主机名称]，输入目的地主机名。 输入主机名的示例："host.example.com"(包括要输入的域名。) 如果为[目的地类型]选择了[电子邮件地址]，输入目的地E-Mail地址。如需通过E-Mail地址指定目的地，在"ipaddrfax@"之后输入接收人的IP地址。若要输入IP地址，请使用括号[ ]包裹。 输入IP地址(IPv4)的示例："ipaddrfax@[192.168.1.1]" 输入IP地址(IPv6)的示例："ipaddrfax@[fe80::220:6bff:fe10:2f16]" 无法在E-Mail地址"@"符号后输入主机名。
[端口号] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[25])。
[目的地机器类型] | 选择目的地机器是否支持色彩模式(默认值为[黑色])。

提示

- 若要编辑或删除注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]或[删除]。

### [IP-FAX(T38)]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[通讯簿]-[IP-FAX(T38)]

注册IP传真(SIP)目的地。

若要注册新的目的地，请在[新注册]中配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 目的地注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。想要指定编号时，选择[直接输入]然后输入数字。
[名称] | 输入目的地名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[拼音分类方式] | 如果想使用拼音为地址簿中显示的注册名分类，请勾选此复选框。
[分类字符] | 输入注册名称的拼音(最多可使用24个单字节字符)。 可以按照注册名称排列目的地。
[索引] | 使用注册的名称选择搜索目的地的索引。 如果是常用目的地，请勾选[主要]复选框。目的地显示在目的地选择屏幕，让用户轻松选择目的地。
[目的地类型] | 选择指定目的地的格式(默认值为[直接方法])。 [直接方法]：输入目的地主机名或IP地址。直接呼叫目的地时选择该选项。 [SIP服务器方法]：指定目的地的SIP-URI。通过SIP服务器呼叫目的地时选择该选项。
[IP地址/主机名] | 输入目的地主机名或IP地址。 输入主机名的示例："host.example.com"(包括要输入的域名。) 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[端口号] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[5060])。
[SIP-URI/SIP用户名] | 输入目的地的SIP-URI。 输入示例："sip:abc@example.com" 仅输入SIP用户名时，本机的SIP域名将作为目的地域名使用。
[连接模式] | 选择传输协议(默认值为[UDP])。
[行设置] | 如果使用多条线路，选择用于发送传真的线路。 正常使用时，请使用[第一行]。如果选择了[未选择]，不处于忙线状态的线路会用于发送。

提示

- 若要编辑或删除注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]或[删除]。
- 若要在群组目的地注册IP传真(SIP)目的地，则无法与另一个目的地组合。

### [群组]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[群组]

将多个目的地注册为一个群组。对于群组，也可以组合不同类型的目的地，例如E-mail和SMB地址。

若要注册新的目的地，请在[新注册]中配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[名称] | 输入目的地名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[拼音分类方式] | 如果想使用拼音为地址簿中显示的注册名分类，请勾选此复选框。
[分类字符] | 输入注册名称的拼音(最多可使用24个单字节字符)。 可以按照注册名称排列目的地。
[索引] | 使用注册的名称选择搜索目的地的索引。 如果是常用目的地，请勾选[主要]复选框。目的地显示在目的地选择屏幕，让用户轻松选择目的地。
[扫描/传真地址] | 从[从地址列表中选择]中选择想要包括在群组的单触目的地。 您最多可以在一个群组中注册500个单触目的地。如有必要，可以将不同类型的单触目的地注册为一个群组。
[检查地址] | 允许您查看组中注册的单触目的地。

提示

- 若要编辑或删除注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]或[删除]。

### [主题]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[主题]

注册E-Mail信息的固定主题句段。最多可以注册10个主题句段。

若要注册新主题，请在主题列表中指定未注册的号码，然后选择[编辑]。

设置 | 说明
--- | ---
[主题] | 输入想要注册为固定短语的主题(最多可使用64个单字节字符或32个双字节字符)。

提示

- 若要编辑或删除注册的主题，请在主题列表中指定目标主题，然后选择[编辑]或[删除]。

### [文本]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[目的地注册]-[文本]

注册E-Mail信息的固定信息文字句段。最多可以注册10个正文文字句段。

若要注册新文本，请在文本列表中指定未注册的号码，然后选择[编辑]。

设置 | 说明
--- | ---
[文本] | 输入想要注册为固定短语的文本(最多可使用256个单字节字符或128个双字节字符)。

提示

- 若要编辑或删除注册的文本，请在文本列表中指定目标文本，然后选择[编辑]或[删除]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。