主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[专家调整]

## [机器设置]-[专家调整]

### [AE调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[AE调整]

调整AE (自动曝光)等级(默认值为[2])。

以五个等级调整。数字越大，背景越深。

### [打印机调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]

调整打印开始位置和缺陷打印图像。

### [边缘调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]-[边缘调整]

相对于排纸方向调整纸张主缘处的打印开始位置。

使用开始键打印测试图案。检查测试图案并进行调整，使纸张的主缘与打印开始位置之间的空白为4.2 mm (3/16 inches)。按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张类型] | 选择用于调整打印开始位置的纸张类型。
[调整值] | 在-3.0 mm和3.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。

### [中央]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]-[中央]

相对于排纸方向调整纸张左缘处的打印开始位置。

使用开始键打印测试图案。检查左缘与打印开始位置之间的空白是否为4.2 mm (3/16 inches) (^0.5 mm (^1/32 inches))。按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[选择纸盒] | 选择用于调整打印开始位置的纸盒。
[调整值] | 在-3.0 mm和3.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。

提示

- 只可以使用A4尺寸普通纸v (8-1/2 e 11 v)来调整手送托盘。

### [主缘调整(双面第2面)]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]-[主缘调整(双面第2面)]

在双面打印的反面打印时，相对于排纸方向调整纸张主缘处的打印开始位置。

使用开始键打印测试图案。检查测试图案并进行调整，使纸张的主缘与打印开始位置之间的空白为4.2 mm (3/16 inches)。按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张类型] | 选择用于调整打印开始位置的纸张类型。
[调整值] | 在-3.0 mm和3.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。

### [中央(双面)]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]-[中央(双面)]

在双面打印的反面打印时，相对于排纸方向调整纸张左缘处的打印开始位置。

使用开始键打印测试图案。检查测试图案并进行调整，使纸张的左缘与打印开始位置之间的空白为4.2 mm (3/16 inches) (^0.5 mm (^1/32 inches))。按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[选择纸盒] | 选择用于调整打印开始位置的纸盒。
[调整值] | 在-3.0 mm和3.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。

提示

- 只可以使用A4尺寸普通纸v (8-1/2 e 11 v)来调整手送托盘。

### [边缘消除]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]-[边缘消除]

调整主缘消除宽度。有关显示该项的详细资料，请与维修人员联系。

### [垂直调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]-[垂直调整]

调整纸张类型的进纸方向缩放比率。有关显示该项的详细资料，请与维修人员联系。

### [介质调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[打印机调整]-[介质调整]

为每种纸张类型调整因纸张属性导致的打印缺陷(空白、白点或粗糙)。

配置后复印或打印，然后按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[600dpi 前]/[600dpi 后]/[1200dpi 前]/[1200dpi 后] | 根据分辨率选择进行缺陷调整的纸张面。 [600dpi 前]/[1200dpi 前]：在使用600 dpi或1200 dpi分辨率进行单面或双面打印的正面上出现缺陷图像时，选择此选项。 [600dpi 后]/[1200dpi 后]：在使用600 dpi或1200 dpi分辨率进行双面打印的背面上出现缺陷图像时，选择此选项。
[纸张类型] | 选择用于调整缺陷的纸张类型。
[调整值] | 在-8和7之间输入调整值(默认值为[0])。 如果在打印图像上检测到粗糙则增大数值，如果在打印图像上检测到空白或白点则减小数值。

### [排纸处理器调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]

调整装订、打孔或折叠位置。

### [中央装订位置]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[中央装订位置]

如果装订位置不在鞍式装订纸张的折叠线上，使用此选项可以将装订位置对齐在折叠线上。

配置后复印，然后按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张尺寸] | 选择用于调整装订位置的纸张尺寸。
[调整值] | 在-10.0 mm和10.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。 向右移动装订位置时增大数值，向左移动装订位置时减小数值。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 在调整中央装订位置之前调整对折位置。
- 检查在错位位置装订的纸张时进行调整。
- 通过选择[纸张尺寸]中的[全部]设置的值将添加到每个纸张尺寸的设置中。
- 有关使订书钉与纸张左缘平行的调整，请与维修人员联系以取得指示。

### [半折叠位置]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[半折叠位置]

如果对折位置不在纸张的正中心，使用此选项可以在中心对齐折叠。

配置后复印，然后按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张尺寸] | 选择用于调整折叠位置的纸张尺寸。
[调整值] | 在-10.0 mm和10.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。 向右移动折叠位置时增大数值，向左移动折叠位置时减小数值。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 在调整中央装订位置之前调整对折位置。
- 检查在错位位置折叠的纸张时进行调整。
- 通过选择[纸张尺寸]中的[全部]设置的值将添加到每个纸张尺寸的设置中。
- 有关让折叠位置与纸张左缘平行的调整，请与维修人员联系以取得指示。

### [第1三折位置调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[第1三折位置调整]

如果三折位置不均匀，使用此选项可以调整第一折位置。

配置后复印，然后按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张尺寸] | 选择用于调整折叠位置的纸张尺寸。
[调整值] | 在-10.0 mm和10.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。 向右移动折叠位置时增大数值，向左移动折叠位置时减小数值。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 检查在错位位置折叠的纸张时进行调整。
- 通过选择[纸张尺寸]中的[全部]设置的值将添加到每个纸张尺寸的设置中。

### [第2三折位置调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[第2三折位置调整]

如果三折位置不均匀，使用此选项可以调整第二折位置。

配置后复印，然后按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张尺寸] | 选择用于调整折叠位置的纸张尺寸。
[调整值] | 在-10.0 mm和10.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。 向右移动折叠位置时增大数值，向左移动折叠位置时减小数值。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 检查在错位位置折叠的纸张时进行调整。
- 通过选择[纸张尺寸]中的[全部]设置的值将添加到每个纸张尺寸的设置中。

### [三折输出设置]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[三折输出设置]

选择将三折纸张输出到正常位置还是输出到比平常更远离机器的位置(默认值为[普通输出])。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [打孔垂直位置调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[打孔垂直位置调整]

如果纸张上的打孔位置在垂直方向错位，使用此选项可以调整打孔位置。

配置后复印，然后按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张尺寸] | 选择进行打孔位置调整的纸张尺寸。
[调整值] | 在-5.0 mm和5.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。 向上移动打孔时增大数值，向下移动打孔时减小数值。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 检查包含未在正确位置打孔的纸张时进行必要的调整。
- 通过选择[纸张尺寸]中的[全部]设置的值将添加到每个纸张尺寸的设置中。

### [打孔水平位置调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[打孔水平位置调整]

如果纸张上的打孔位置在侧向错位，使用此选项可以调整打孔位置。

配置后复印，然后按需要重复调整。

安装了排纸处理器FS-540/FS-540 SD和打孔组件PK-526时可进行该调整。

设置 | 说明
--- | ---
[排纸处理器]/[海报插入器] | 选择进行打孔位置调整的位置。 [海报插入器]：在本机上安装了插页器时可以进行调整。
[调整值] | 在-5.0 mm和5.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。 向右移动打孔时增大数值，向左移动打孔时减小数值。

安装了排纸处理器FS-539/FS-539 SD和打孔组件PK-524时可进行该调整。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张类型] | 选择进行打孔位置调整的纸张类型。
[调整值] | 在-10和10之间输入调整值(默认值为[0])。 向右移动打孔时增大数值，向左移动打孔时减小数值。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 检查包含未在正确位置打孔的纸张时进行必要的调整。

### [打孔对位波幅尺寸调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[打孔对位波幅尺寸调整]

如果纸张上的打孔位置与纸张边缘不平行，使用此选项可以修正纸张的倾斜度使其平行。

安装了排纸处理器FS-540/FS-540 SD和打孔组件PK-526时可进行该调整。

设置 | 说明
--- | ---
[排纸处理器]/[封面插页器上进纸盒]/[封面插页器下进纸盒] | 选择进行纸张倾斜度调整的位置。 [封面插页器上进纸盒]/[封面插页器下进纸盒]：在本机上安装了选购的插页器时可以进行调整。
[纸张类型] | 选择用于调整倾斜度的纸张类型。
[调整值] | 在-5.0 mm和5.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。 增大设置值调整纸张倾斜度。未修正倾斜度或者增大设置值后纸张褶皱时，请减小设置值。

安装了排纸处理器FS-539/FS-539 SD和打孔组件PK-524时可进行该调整。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张类型] | 选择用于调整倾斜度的纸张类型。
[调整值] | 在-4和4之间输入调整值(默认值为[0])。 增大设置值调整纸张倾斜度。未修正倾斜度或者增大设置值后纸张褶皱时，请减小设置值。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 检查包含未在正确位置打孔的纸张时进行必要的调整。

### [打孔边缘传感器调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[打孔边缘传感器调整]

调整检测打孔功能纸张边缘的传感器。

使用开始键开始调整。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [垂直打孔(Z形折叠)位置调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[垂直打孔(Z形折叠)位置调整]

一起指定Z型折叠和打孔时，使用该选项调整打孔偏差。

如果纸张上的打孔位置在垂直方向错位，使用此选项可以调整打孔位置。

配置后复印，然后按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[调整值] | 在-5.0 mm和5.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。 向上移动打孔时增大数值，向下移动打孔时减小数值。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 检查包含未在正确位置打孔的纸张时进行必要的调整。

### [水平打孔(Z-形折叠)位置调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[水平打孔(Z-形折叠)位置调整]

一起指定Z型折叠和打孔时，使用该选项调整打孔偏差。

如果纸张上的打孔位置在侧向错位，使用此选项可以调整打孔位置。

配置后复印，然后按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[调整值] | 在-5.0 mm和5.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。 向右移动打孔时增大数值，向左移动打孔时减小数值。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 检查包含未在正确位置打孔的纸张时进行必要的调整。

### [第1Z型折叠位置调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[第1Z型折叠位置调整]

使用该选项调整第1Z型折叠位置。

配置后复印，然后按需要重复调整。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张类型] | 选择调整折叠位置的纸张类型。
[调整值] | 在-12.8 mm和12.7 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。 向右移动折叠位置时增大数值，向左移动折叠位置时减小数值。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 检查在错位位置折叠的纸张时进行调整。
- 通过选择[纸张类型]中的[全部]设置的值会添加到每种纸张类型的设置中。

### [第2Z型折叠位置调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[第2Z型折叠位置调整]

使用该选项调整第2Z型折叠位置。

配置后复印，然后按需要重复调整。

纸张左端和第2Z型折叠位置之间的距离必须为2 mm (1/16 inches)或以上。

设置 | 说明
--- | ---
[纸张类型] | 选择调整折叠位置的纸张类型。
[调整值] | 在-12.8 mm和12.7 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。 向右移动折叠位置时增大数值，向左移动折叠位置时减小数值。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 检查在错位位置折叠的纸张时进行调整。
- 通过选择[纸张类型]中的[全部]设置的值会添加到每种纸张类型的设置中。

### [海报插入器纸盒尺寸调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[海报插入器纸盒尺寸调整]

如果不能正确检测装入插页器的纸张尺寸，使用该选项进行调整，这样便可正确检测。

选择要调整的纸盒和纸张尺寸，然后装入纸张。使用开始键开始调整。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [鞍式装订排纸位置调整。]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[排纸处理器调整]-[鞍式装订排纸位置调整。]

选择用于对折或中央装订&折叠的输出位置(默认值为[排出至正常位置])。

- [排出至正常位置]：将纸张输出到正常位置。

- [扩展输出]：将纸张输出到比正常位置略微往前一点。

- [排出至后处理单元。]：将纸张送入后处理单元时将纸张输出到比正常位置往前一点。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [浓度调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[浓度调整]

针对每个纸张类型和打印颜色调整在厚纸、透明胶片或信封上打印图像的浓度(默认值为[0])。

数字越大，背景越深。

### [图像稳定]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[图像稳定]

修正机器温度或湿度变更导致的扫描区域错位或倾斜，以确保高质量打印。

设置 | 说明
--- | ---
[仅限图像稳定] | 选择图像稳定方法(默认值为[仅图像稳定])。使用开始键执行图像稳定。 [仅图像稳定]：执行标准的图像稳定控制过程。 [初始化+图像稳定]：初始化图像稳定控制的日志信息，然后执行图像稳定控制。当[仅图像稳定]失败时选择此选项。

### [纸张分离调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[纸张分离调整]

调整双面打印的纸张每面上的纸张分离位置。

当环境过热或过湿导致发生卡纸或图像缺陷时，调整与纸张分离和图像转印有关的属性之间的平衡。

设置 | 说明
--- | ---
[正面]/[背面]/[薄纸正面]/[薄纸背面] | 选择纸张和要调整纸张分离的面。
[调整值] | 在-10.0 mm和10.0 mm之间输入调整值(默认值为[0.0 mm])。 如果发生卡纸，增加该值；如果图像转印不均匀，降低该值。

### [阶级调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[阶级调整]

打印图像的灰阶度再现较差时执行灰阶度修正。

1
重新启动本机。
2
确认在[专家调整]-[阶级调整]中选择了[仅图像稳定]，然后使用开始键开始图像稳定。

图像稳定操作开始。现在可以选择右侧的调整项目了。

3
选择是否修正打印图像或复印图像。
4
选择打印测试图案的纸张类型。
5
使用开始键开始打印测试图案。
6
将测试图案按照屏幕上显示的方向放在稿台上。
7
放置十张或更多张空白纸以防止测试图案透印。
8
关闭ADF。
9
使用开始键开始扫描测试图案。

自动调整灰阶度等级。

10
重复第3至9步两次。(总计三次)

### [浓度平衡调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[浓度平衡调整]

如果打印结果中检测到浓度不均匀，请选择想要优化的屏幕，然后调整浓度平衡。

1
触摸[打印机(分辨率)]或[打印机(等级)]。
2
选择打印测试图案的纸张类型。
3
使用开始键输出测试图案。

打印出两张测试图案纸张。

4
将第一个测试图案按照屏幕上显示的方向放在稿台上。
5
放置十张或更多张空白纸以防止测试图案透印。
6
关闭ADF。
7
使用开始键开始扫描测试图案。
8
对于第二个测试图案，重复第4至7步。
9
调整完成时，选择[反映调整值]中的[反映]，然后关闭屏幕。
提示

- 若要初始化浓度平衡的调整值，触摸[初始化]。选择[初始化]，然后使用开始键执行初始化。

### [扫描区域]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[扫描区域]

调整扫描器的扫描范围。有关详细资料，请与维修人员联系。

### [ADF调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[ADF调整]

对扫描ADF中的图像进行调整。有关详细资料，请与维修人员联系。

### [预检测线]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[预检测线]

为狭长扫描玻璃的灰尘检测级别和狭长扫描玻璃的清洁设置此选项。

设置 | 说明
--- | ---
[上次探测设置] | 事先检测到狭长扫描玻璃上的污垢时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [警告显示]：选择在本机画面上显示的警告信息类型(默认值为[类型1])。 [类型1]：在图标显示区域中显示警告图标。 [类型2]：在信息显示区域中显示警告信息。 [类型3]：在整个屏幕上显示警告信息。 [检测等级]：选择杂质检测级别(默认值为[正常])。 [低]：让杂质检测更难。 [正常]：以普通级别检测杂质。 [高]：让杂质检测更容易。
[进纸清洁设置] | 若要在扫描ADF中的原稿时清洁狭长扫描玻璃，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。

### [后部调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[后部调整]

可以修正打印图像后缘的色差。有关显示该项的详细资料，请与维修人员联系。

### [用户纸张设置]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[用户纸张设置]

将特殊纸张注册为用户纸张。配置基本重量和介质调整的设置。

有关详细资料，请与维修人员联系。

### [消除调整]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[消除调整]

选择[非图像区域消除操作设置]，设置经典风格复印模式下可用的[非图像区域消除]操作。

设置 | 说明
--- | ---
[消除操作] | 选择通过为原稿背景浓度自动选择的最佳方法消除非图像区域的选项，还是通过预指定的方法进行消除的选项(默认值为[指定])。
[消除方式] | 对[消除操作]选择[指定]后选择消除方法。 [斜角]：消除原稿周围的外部区域，只复印原稿。 [直角]：复印原稿以及周围的外部区域。
[原稿浓度] | 调整原稿的浓度。

### [PS设计设置]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[PS设计设置]

指定是否在通过计算机使用PS驱动程序打印时启用浓度调整(默认值为关闭)。

将该选项设置为开启时，浓度调整会被禁用，并且会在PostScript规格基础上完成打印。

该选项设置为关闭时，将启用浓度调整。

### [自动纸张检测设置]

显示方式：[机器设置]-[专家调整]-[自动纸张检测设置]

进行调整自动检测纸张类型。

设置 | 说明
--- | ---
[切换本地重量表] | 选择适合各国家分发纸张的重量类别(默认值为[自动])。
[重量检测调整] | 若要调整由于进纸路径所造成测量值之间的差异，请输入调整值(默认值为[0])。 数值较大时，重量会检测为厚纸类型。
[重量区分阈值调整] | 限制特定纸张类型以增大检测准确度时，请调整重量类别的阈值(默认值为[0])。 数值较小时，阈值会转换为更薄纸张的数值，这样纸张更容易进入厚纸类别。
[重量区分偏差纠正] | 对于接近重量分类边界的纸张类型，当限制每次装入纸张时判断结果中出现的分散时，请选择[是](默认值为[否])。
[再生纸识别调整] | 对于普通纸，调整阈值判断纸张是否为再生纸(默认值为[0])。 数值较大时，更容易让纸张检测为再生纸。
[信封识别调整] | 对于普通纸，调整阈值判断纸张是否为信封(默认值为[0])。 数值较大时，更容易让纸张检测为信封。
[普通纸识别调整] | 对于铜版纸，调整阈值判断纸张是否为普通纸(默认值为[0])。 数值较大时，更容易让纸张检测为普通纸。
[彩色纸识别调整] | 对于普通纸，调整阈值判断纸张是否为彩色纸(默认值为[0])。 数值较大时，更容易让纸张检测为彩色纸。
[纸张拼接检测调整] | 想要始终检测添加到纸盒的纸张时，请选择[执行](默认值为[执行])。同时，调整确定检测容易程度的设置级别。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。