主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[管理员] > [传真设置]

## [传真设置]

### [页眉/页脚位置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[页眉/页脚位置]

指定如何打印要发送和接收传真的发件人信息和接收信息。

设置 | 说明
--- | ---
[页眉位置] | 指定在传真上打印发件人信息的位置(默认值为[外部])。 [内部]：在原稿图像内部打印发件人信息。部分原稿图像可能会被裁切。 [外部]：在原稿图像外部打印发件人信息。 [关闭]：不打印发件人信息。
[TTI打印区域] | 选择打印发件人信息的字符大小(默认值为[最小])。 [正常]：用正常文字大小打印发件人信息。 [最小]：字符高度是[正常]字符的一半。建议您选择[最小]，这样可以在接收机器打印多个页面时防止切割传真图片或分割页面。如果选择[标准]作为发送传真的扫描分辨率，将会转换为[正常]，以免字符乱码、无法阅读。
[打印目的地] | 选择是否将目的地传真号码作为发件人信息打印(默认值为[开启])。 如果选择[关闭]，将打印本机的传真号码，而不打印目的地传真号码。
[页脚位置] | 选择在所接收传真上要打印接收信息的位置(默认值为[关闭])。 [内部]：在原稿图像内部打印接收信息。部分原稿图像可能会被裁切。 [外部]：在原稿图像外部打印接收信息。 [关闭]：不打印接收信息。

### [线路参数设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[线路参数设置]

配置在本机上使用传真功能的环境，如电话线的类型(拨号方式)和传真接收模式。

设置 | 说明
--- | ---
[拨号方式] | 根据您的环境选择线路类型(默认值为[PB])。
[接收模式] | 选择传真接收方法(默认值为[自动接收])。 [自动接收]：如果接到传真电话，自动开始接收传真。 [手动接收]：手动请求传真的接收。如果电话连接至本机，而且您预料到经常接听语音电话，请选择此模式。
[接收铃声数] | 如有必要，更改自动接收传真前电话响铃的次数(默认值为[2]次)。
[重拨次数] | 如果机器发送传真失败，经过一定时间后会自动重拨相同目标号码。如有必要，请更改重拨次数(设置范围因本地标准而异)。
[重拨间隔] | 如有必要，在[重拨次数]中指定数值时更改重拨时间间隔(默认值为[3]分钟)。
[手动RX V34设置] | 若要在手动接收传真时取消V.34功能，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[电话线监视器声音] | 在传真通信期间监控电话线上的通信音时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[线路监控器音量(发送)] | 指定传真发送期间的线路监控器音量级别(默认值为[3])。 使用传真通信时，即使本机的发送或接收监控声设置为[0]，由于在本机和目的地方都会发出声音，因此也会产生监控声。若要设置为静音，需要将[线路监控器音量(发送)]和[线路监控器音量(接收)]设置为[0]，或者将[电话线监视器声音]设置为关闭。
[线路监控器音量(接收)] | 指定传真接收期间的线路监控器音量级别(默认值为[4])。 监控传真接收音时，监控收件人(包括交换设备或TA)所发出的声音。
[暂停时间] | 更改拨号暂停(P)所需的间隔(默认值为[1]秒)。

### [收/发 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[收/发 设置]

更改在本机上所接收传真的打印设置。另外，指定如何操作轮询发送中的文件。

设置 | 说明
--- | ---
[接收时以双面打印] | 在纸张的两面上打印多页传真时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 如果[分页打印]设置为开启，该项不可用。
[最小缩放] | 更改打印传真时的缩放比率(默认值为[96%])。
[分页打印] | 在单独页上打印比标准尺寸更长的传真时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 如果[接收时以双面打印]设置为开启，该项不可用。
[接收打印的套数] | 更改打印传真的份数(默认：[1]份)。
[英制纸张优先于A4] | 优先打印英制尺寸纸张上的传真时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[打印纸张优先] | 选择用于打印传真的纸张选择标准(默认值为[自动选纸])。 [尺寸优先]：在[打印纸张尺寸]中所指定的纸张上打印传真。如果本机中指定的纸张用尽，则使用最接近尺寸的纸张。 [尺寸已固定]：总是使用[打印纸张尺寸]中指定的纸张打印传真。 [自动选纸]：在自动选择的纸张上打印传真以适合所接收的传真。
[打印纸张尺寸] | 选择用于打印接收传真的纸张尺寸。 根据[英制纸张优先于A4]的设置，初始值有所不同。
[纸盒 设置] | 指定打印传真的纸盒(默认值为[自动])。
[允许纸盒设置] | 当[纸盒 设置]设置为[自动]时，请将允许传真打印的纸盒设置为开启(默认值为开启)。
[用户box编号输入错误] | 选择指定未注册用户Box用于接收需要使用机器的用户Box接收的传真时采取的处理方式(默认值为[打印])。 [打印]：打印接收的传真，不保存至用户Box。 [通讯错误]：作为通讯错误处理传真。不保存也不打印。 [自动创建用户box]：自动创建一个带有特定编号的用户Box并在其中保存文档。
[已查询发送文件] | 选择如果使用轮询TX注册用于轮询的文件，是否在响应轮询请求发送完毕后删除文件(默认值为[删除])。
[单独接收线路设置] | 使用多条线路时如果对各线路指定传真接收操作，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 选择关闭可以为所有线路要在本机上使用的传真接收设置(TSI路由功能、转发TX功能、强制记忆RX功能或PC-传真RX功能)和闭合网络接收功能应用通用的设置。 选择开启可以为每条线路要在本机上使用的传真接收设置(TSI路由功能、转发TX功能、强制记忆RX功能或PC-传真RX功能)应用单独的设置。此外，也可以为每条线路配置闭合网络接收功能。
[单独发送线路设置] | 使用多条线路时如果对各线路使用不同的发送者名称，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[发送线路自动切换设置] | 使用多个线路时如果根据线路使用情况自动切换发送线路，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 设置为开启可从线路1搜索可用线路来发送传真。设置为关闭会放弃作业。

### [功能设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]

配置使用各种传真发送和接收功能的设置。

### [功能关闭/开启设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[功能关闭/开启设置]

启用或禁用传真发送和接收功能，例如确认地址，以免传真发送、F编码发送功能和中继RX发生错误。

设置 | 说明
--- | ---
[F编码发送功能] | 使用F编码发送功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 F编码发送功能可通过输入特定用户Box的子地址和发送者ID (通信密码)将文件发送到目的地。远程机器必须支持F编码发送功能/RX。发送传真时可以不指定发送者ID (通信密码)。此设置用于机密通信、中继配发或PC-传真RX。
[中继功能] | 使用中继RX功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 如果使用本机作为中继站，可以从远程机器接收传真并自动中转至多个预设的目的地。
[接替打印] | 如果在本机作为传真中继机使用时分配已接收传真并在本机上打印，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[显示目的地检查] | 配置设置以使用目的地检查显示功能。传真发送前显示指定目的地列表。 [显示目的地检查]：使用目的地检查显示功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [发送确认密码]：显示指定目的地列表后提示用户输入发送许可密码时，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [密码]：输入发送许可密码(最多可使用64个单字节字符)。
[确认地址 (TX)] | 请求用户两次输入传真号码以通过直接输入传真号码来发送传真时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[确认地址 (注册)] | 请求用户两次输入传真号码以在例如注册目的地或转发目的地进行注册时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[PIN代码显示屏蔽功能] | 配置设置以便在为传真号码添加个人ID (PIN码)以发送传真时隐藏传真报告或作业历史中的PIN码显示。遮掩PIN码部分时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [选择分隔符]：选择识别PIN码的分隔符。若要指定目的地，请将PIN码与此选项中选择的分隔符一同附上(默认值为[-])。 将[PIN代码显示屏蔽功能]设置为开启时，以下功能不可用。 [传真设置]-[功能设置]-[再次发送设定] [传真设置]-[页眉/页脚位置]-[打印目的地]
[其他功能使用完后重置设定值。] | 若要在扫描/传真模式或传真模式更改为其它画面时清除包括地址的设置值，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[外部呼叫时需使用外部线路键。] | 在PBX环境下直接输入目的地的传真号码时如果在不使用[外线]键的情况下禁止用户输入外线号码，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 如果在该选项设置为开启时直接输入的号码匹配在[PBX CN 设置]中指定的号码，系统会禁止用户跟随匹配的号码输入号码。 在[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[PBX CN 设置]中将[PBX CN 设置]设置为开启时，将显示此设置。
[使用外部电话线路时禁止使用传真。] | 如果在连接到电话端口的电话机正在使用时禁止传真，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。

### [关闭本地接收]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[关闭本地接收]

配置使用闭合网络接收功能的设置。

闭合网络接收是一种通过密码限制传真发件人的功能。只有当远程机器为拥有密码TX功能的我公司机型之一时才可以使用此功能。

设置 | 说明
--- | ---
[关闭本地接收] | 使用闭合网络接收功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[关闭的网络接收密码] | 输入用于限制对方的密码(使用4个单字节数字)。 将您在此处输入的密码告知通讯对方。

### [再次发送设定]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[再次发送设定]

配置使用传真重发功能的设置。

传真重发是一种在机器的用户Box中将重拨无法发送的传真存储一定时间的功能。存储的传真作业可以在之后通过从用户Box调用重新发送。

设置 | 说明
--- | ---
[再次发送设定] | 使用再次发送设定功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[文件存储周期] | 指定发送失败的传真在机器的用户Box中存储的时间段(默认值为[12]小时)。

### [RX数据操作设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[RX数据操作设置]

指定处理已接收传真的方法(默认值为[无])。

从[强制记忆 RX 设置]、[转发TX 设置]、[PC-FAX RX 设置]和[TSI用户BOX 设置]中选择所需选项。

提示

- 无法将各功能组合在一起。

### [强制记忆 RX 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[RX数据操作设置]-[强制记忆 RX 设置]

启用强制记忆RX功能。另外，指定限制访问强制记忆RX用户Box的密码。

设置 | 说明
--- | ---
[强制记忆 RX 设置] | 使用强制记忆接收功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[必需内存RX用户Box密码] | 输入用于限制访问强制记忆RX用户Box的密码(最多可使用64个单字节数字)。

提示

- 该设置也会应用到基本风格的[传真接收Box]。

### [转发TX 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[RX数据操作设置]-[转发TX 设置]

启用转发TX功能。此外，为所接收传真注册转发目的地。如果启用Internet传真、IP地址传真或IP传真(SIP)，选择传真功能然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[转发TX 设置] | 使用转发TX功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[输出方法] | 选择当转发已接收传真时是否在本机打印(默认值为[转发&打印])。 [转发&打印]：转发接收的传真并在本机打印。 [转发&打印 (如TX失败)]：接收到的传真仅当转发失败时在本机上打印。 如果[转发地址]设置为用户Box，则无论设置如何始终不会打印传真。
[转发地址] | 指定转发已接收传真的目的地。 [从地址簿选择]：将传真转发至本机地址簿中的已注册目的地。 [从群组选择]：将传真转发至本机已注册的群组。 [从用户Box中选择]：转发本机注册的用户Box。 [直接输入]：将传真转发至您输入的传真号码。
[行设置] | 指定传真作为转发目的地时选择发送线路(默认值为[无])。
[文件格式] | 选择转发传真的文件类型(默认值为[PDF])。 如果转发目的地不是传真机，您可以将传真转换为文件。
[PDF线性化设置] | 优化PDF文件，从而在网络浏览器中快速加载首页(默认值为[关闭])。 当在[文件格式]中选择[PDF]或[紧凑PDF]时，此设置可用。
[PDF/A] | 选择[PDF/A-1a]或[PDF/A-1b]可以创建基于PDF/A的PDF文件(默认值为[关闭])。 当在[文件格式]中选择[PDF]或[紧凑PDF]时，此设置可用。
[可查找的PDF] | 使用OCR字符识别技术创建可搜索PDF文件(默认值为[关闭])。 当在[文件格式]中选择[PDF]或[紧凑PDF]时，此设置可用。 [语言选择]：选择要进行OCR处理的语言。选择原稿中使用的语言以正确识别文本数据。 [调整旋转]：选择[调整]，根据OCR处理检测到的文本数据方向自动旋转调准每个页面。
[字符识别] | 使用OCR字符识别技术创建可搜索文件(默认值为[关闭])。 当在[文件格式]中选择[PPTX]、[DOCX]或[XLSX]时，此设置可用。 [语言选择]：选择要进行OCR处理的语言。选择原稿中使用的语言以正确识别文本数据。 [调整旋转]：选择[调整]，根据OCR处理检测到的文本数据方向自动旋转调准每个页面。 [输出方法]：选择如何使用根据OCR处理检测到的文本创建文件。可选择的输出方法根据在[文件格式]中选择的文件类型而有所不同。
[页设置] | 当已接收的传真包含多页时，选择存档页单元(默认值为[所有页面])。 [所有页面]：将所有页转换为一个文件。 [页面分离]：勾选此复选框将每一页转换为一个独立文件。
[E-mail附件方式] | 当转发目的地为E-mail地址且[页设置]设置为[页面分离]时，您可以选择E-mail附件添加方法(默认值为[全文件以一份邮件发送])。 [全文件以一份邮件发送]：将所有文件附加到一个E-mail。 [每份E-mail一份文件]：每封E-mail仅添加一个文件作为附件。

提示

- 如果在[转发TX 设置]-[转发地址]中指定了传真以外的其他模式，接收的传真可以转换为指定的文件格式并传送。能够指定的文件类型有PDF、XPS和TIFF。
  若要指定其他文件类型，请让维修人员配置设置。有关详细资料，请与维修人员联系。
- [转发TX 设置]的以下设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
  [文件格式]的[DOCX]和[XLSX]、[PDF线性化设置]、[PDF/A]、[可查找的PDF]、[字符识别]

### [PC-FAX RX 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[RX数据操作设置]-[PC-FAX RX 设置]

启用PC-传真RX。此外，指定保存接入传真的用户Box。

设置 | 说明
--- | ---
[PC-FAX RX 设置] | 使用PC-传真RX功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[接收用户Box目的地] | 请选择[记忆接收传真用户BOX]或[指定的Box](在F编码中指定的用户Box (SUB地址))作为保存所接收传真的位置(默认值为[记忆接收传真用户BOX])。
[打印] | 接收传真后在本机上进行打印时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[密码检查] | 对[接收用户Box目的地]选择[指定的Box]时若要检查通讯密码(发件人ID)，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [通讯密码]：输入通信密码(最多可使用8个单字节数字，包括符号#和*)。

### [TSI用户BOX 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[RX数据操作设置]-[TSI用户BOX 设置]

启用TSI路由功能。另外，注册用于转发的发送者的传真号码(TSI)、转发目的地以及文件类型。

设置 | 说明
--- | ---
[TSI用户BOX 设置] | 使用TSI用户Box功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[当TSI用户Box未设置时操作。] | 选择当传真号码(TSI)未注册且未收到转发目的地时采取的处理方式(默认值为[RX 打印])。 [RX 打印]：打印接收的传真，不保存至用户Box。 [记忆接收传真用户BOX]：将所接收文档保存到强制记忆RX用户Box中。 [指定的Box]：将接收的文档保存至特定用户Box。单击[从BOX列表中选择]，然后从列表中选择保存接收文档的用户Box。 [指定的目的地]：将接收到的文档转发至指定的单触目的地。若要从本机上注册的地址薄中选择所需的转发目的地，单击[从地址列表中选择]。 [指定的组]：将接收的文档转发至指定的群组。若要从本机上注册的群组中选择所需的转发目的地，单击[从地址列表中选择]。
[打印] | 接收传真后在本机上进行打印时，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[行设置] | 指定传真作为转发目的地时选择发送线路(默认值为[无])。
[注册转发目的地] | 显示[TSI用户Box列表]。注册转发目的地。

在[TSI用户Box列表]中，触摸[编辑]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[发送者(TSI)] | 输入您希望为其注册转发目的地的发送者传真号码(TSI) (最多可使用20个单字节数字，包含#、*、+和空格)。
[转发目的地] | 指定接收到来自[发送者(TSI)]中输入的传真号码的传真时的转发目的地。 [从地址簿选择]：将传真转发至本机地址簿中的已注册目的地。 [从群组选择]：将传真转发至本机已注册的群组。 [从用户Box中选择]：转发本机注册的用户Box。
[文件格式] | 选择转发传真的文件类型(默认值为[PDF])。 如果转发目的地不是传真机，您可以将传真转换为文件。
[PDF线性化设置] | 优化PDF文件，从而在网络浏览器中快速加载首页(默认值为关闭)。 当[文件格式]设置为[PDF]时可以配置此设置。
[PDF/A] | 选择[PDF/A-1a]或[PDF/A-1b]可以创建基于PDF/A的PDF文件(默认值为[关闭])。 当[文件格式]设置为[PDF]时可以配置此设置。
[可查找的PDF] | 使用OCR字符识别技术创建可搜索PDF文件(默认值为关闭)。 当[文件格式]设置为[PDF]时可以配置此设置。 [语言选择]：选择要进行OCR处理的语言。选择原稿中使用的语言以正确识别文本数据。 [调整旋转]：选择[调整]，根据OCR处理检测到的文本数据方向自动旋转调准每个页面。
[页设置] | 当已接收的传真包含多页时，选择存档页单元(默认值为[所有页面])。 [所有页面]：将所有页转换为一个文件。 [页面分离]：勾选此复选框将每一页转换为一个独立文件。
[E-mail附件方式] | 当转发目的地为E-mail地址且[页设置]设置为[页面分离]时，您可以选择E-mail附件添加方法(默认值为[全文件以一份邮件发送])。 [全文件以一份邮件发送]：将所有文件附加到一个E-mail。 [每份E-mail一份文件]：每封E-mail仅添加一个文件作为附件。

提示

- [TSI用户BOX 设置]中的常规文件格式设置在安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [PC传真发送设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[PC传真发送设置]

选择是否允许PC-传真TX使用传真驱动程序。

允许PC-传真TX时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。

### [接收数据删除限制设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[接收数据删除限制设置]

限制删除强制记忆RX用户Box中的传真文档，或从作业显示屏幕删除传真接收作业。

可以使用两种方法限制删除。

- 要求用户在删除时输入密码，如果输入的密码与本机预注册的密码相匹配则可进行删除。

- 当用户以用户Box管理员或管理员权限登录时，允许删除。

设置 | 说明
--- | ---
[接收数据删除限制设置] | 限制删除已接收传真时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[密码删除] | 若要使用密码限制删除接收的传真，请输入密码(最多可使用8个单字节数字)。
[管理员用户Box删除] | 仅当用户以用户Box管理员或管理员权限登录时才能删除接收的传真。 启用了用户认证或账户跟踪并指定了用户Box管理员时会显示[管理员用户Box删除]。

### [PBX CN 设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[PBX CN 设置]

配置将本机连接到PBX (专用分组交换机)的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[PBX CN 设置] | 使用PBX时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[外线] | 输入外线号码(最多可使用4单字节数字)。 选择[外线]键指定目的地时，会添加在该选项中输入的外线。
[PBX拨号音检测设置] | 配置检测外部连接的音频信号的设置。 若要仅对特定线路限制PBX连接，维修设置均必须由维修人员配置。有关详细资料，请与维修人员联系。

提示

- 设置[PBX CN 设置]时，会在目的地指定屏幕上显示[外线]键。使用[外线]键指定目的地时，可防止拨号时取消重要数字，可以让传真发送到正确的目的地。
- 如果选择[传真设置]-[功能设置]-[功能关闭/开启设置]另外将[外部呼叫时需使用外部线路键。]设置为开启，则不使用[外线]键即可禁止用户从外线号码输入。

### [IP线路推荐设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[IP线路推荐设置]

如果在本地机器或远程机器中使用IP线路，将传真发送/接收的设置值切换到适合IP线路的设置值以提高通信质量。

使用多条线路时，可以配置每条线路的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[第一行] | 将传真发送/接收的设置值切换到适合IP线路的设置值时，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 将该选项设置为关闭会恢复为设置为开启之前的设置值。

### [报告输出设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[报告输出设置]

指定传真相关报告的打印条件。

设置 | 说明
--- | ---
[发送报告] | 选择打印包含传真发送结果报告的时间(默认值为[仅限错误])。 [一直]：每次发送完传真时打印报告。 [仅限错误]：如果传真发送失败，打印报告。 [关闭]：不打印报告。
[发送结果报告打印确认屏幕] | 选择是否在每次发送传真时都显示询问窗口，询问您是否需要打印TX结果报告(默认值为[关闭])。
[序列发送报告] | 打印包含通过轮询和广播所发送传真的结果报告时，选择[开启](默认值为[开启])。
[广播结果报告] | 选择合并所有相关目的地的广播结果或为每个目的地分别列出结果(默认值为[所有目的地])。
[公告发送报告] | 打印包含通过轮询接收在公告板注册的传真记录的报告时，请选择[开启](默认值为[开启])。
[中继发送结果报告] | 打印包含通过中继配发所发送传真的结果报告时，选择[开启](默认值为[开启])。
[发送结果报告打印设置] | 选择输出TX结果报告的方式(TX结果报告、广播结果报告、轮询TX结果报告、中继TX结果报告或公告板轮询TX结果报告) (默认值为[打印])。 [打印]：在本机上打印TX结果报告。 [电邮通知]：将TX结果报告通过E-mail发送到任意目的地。需要事先进行E-mail设置。 选择[电邮通知]时，配置以下项目。 [通知地址]：输入目的地E-Mail地址(最多可使用320个单字节字符，不含空格)。 [通知地址优先级设置]：选择启用用户认证时的通知地址(默认值为[通知地址])。选择[用户地址]会将通知发送到登录本机并发送传真的用户的E-mail地址。如果没有注册用户的E-mail地址，会将通知发送到[通知地址]中注册的目的地。如果选择[通知地址]，会将通知总是发送到[通知地址]中注册的目的地。 [报告文件附件]：选择是否将TX结果报告转换为文件并将其附加到E-mail(默认值为[安装])。 [报告图像设置]：选择是否在TX结果报告上显示所发送原稿的首页(默认值为[有图像])。 [报告文件格式]：选择将TX结果报告附加到E-mail的文件类型(默认值为[PDF])。
[活动报告] | 选择打印活动报告的时序(默认值为[一百次通讯])。 [关闭]：不打印活动报告。 [每日]：每天在[输出时间设置]中指定的时间打印活动报告。 [一百次通讯]：每100次通信打印一份活动报告。 [100/每天]：每天在[输出时间设置]中指定的时间打印活动报告。此外，每100次通信打印一份报告。
[中继请求报告] | 如果在作为中继站接收传真时打印报告，选择[开启](默认值为[开启])。
[PC传真发送错误报告] | 当使用传真驱动程序无法从计算机正常接收PC-传真TX作业时若要打印报告，请选择[开启](默认值为[关闭])。
[定时发送报告] | 使用定时发送功能预订发送时如果打印报告，请选择[开启](默认值为[开启])。
[保密接收报告] | 打印包含机密接收传真的结果报告时，选择[开启](默认值为[开启])。
[备注栏打印设置] | 指定当本机启用用户认证或账户跟踪时，是否在活动报告的备注栏打印用户名或账户名(默认值为[正常打印])。 [正常打印]：打印线路状态或发送设置。 [用户名打印]：打印用于用户认证的用户名。 [账户名打印]：打印用于用户认证的账户名。
[网络传真接收错误报告] | 当机器接收Internet传真或IP地址传真失败时若要打印报告，请选择[开启](默认值为[开启])。 启用Internet传真或IP地址传真时显示该设置。
[打印 作业编号] | 选择[开启]在要打印的报告上显示作业编号(默认值为[关闭])。 以下报告适用于该处理。 活动报告 发送报告 接收报告 TX结果报告 广播结果报告
[MDN 信息] | 打印通知Internet传真已发送至收件人机器的报告时，请选择[开启](默认值为[开启])。 启用Internet传真时显示该设置。
[DSN 信息] | 打印通知Internet传真已发送至收件人机器的邮件服务器的报告时，请选择[开启](默认值为[关闭])。 启用Internet传真时显示该设置。
[打印电子邮件信息体] | 选择接收Internet传真后是否打印报告，通知Internet传真已被成功接收(默认值为[打印])。 报告包含Internet传真的标题和消息正文。 启用Internet传真时显示该设置。
[Legend Display设置] | 选择[开启]可在要打印的报告上显示解释性说明(默认值为[开启])。 如果省略注释，可以在更大的区域上显示发送原稿的图像。

### [多行设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[多行设置]

使用多条线路时，请指定各线路使用的方法。

设置 | 说明
--- | ---
[PC传真发送设置] | 选择用于PC-传真TX的线路(默认值为[无])。如果选择了[无]，不处于忙线状态的线路会用于发送。
[传真线路选择] | 触摸想要指定用途线路的[编辑]。

在[传真线路选择]中指定线路的设置屏幕上，如下所示配置设置。下面使用[传真线路2]的设置屏幕为例进行说明。

设置 | 说明
--- | ---
[线路参数设置] | 使用传真功能在线路2中配置环境。 [拨号方式]：根据您的环境选择线路类型(默认值为[PB])。 [接收铃声数]：如有必要，更改自动接收传真前电话响铃的次数(默认值为[2]次)。 [电话线监视器声音]：在传真通信期间监控电话线上的通信音时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [暂停时间]：更改拨号暂停(P)所需的间隔(默认值为[1]秒)。
[多行使用] | 指定如何使用线路2。 [线路2 通讯设置]：从[仅限发送]、[仅限接收]和[传送/接收]中选择使用线路2的方法(默认值为[传送/接收])。 [发送方传真号]：输入线路2的传真号码(最多可使用20个单字节数字，包含符号+和空格)。您输入的传真号码将作为发送者信息打印。

### [网络传真设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[网络传真设置]

配置有关Internet传真或IP地址传真操作的设置。

### [黑色压缩等级]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[网络传真设置]-[黑色压缩等级]

通过Internet传真或IP地址传真发送黑白图像数据时更改默认压缩类型(默认值为[MMR])。

- [MMR]：数据大小最小。

- [MR]：数据大小在[MH]和[MMR]之间。

- [MH]：数据大小大于[MMR]。

### [彩色/灰度多值压缩方式]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[网络传真设置]-[彩色/灰度多值压缩方式]

通过Internet传真或IP地址传真发送全色或灰度图像数据时更改默认压缩类型(默认值为[JPEG (彩色)])。

- [JPEG (彩色)]：将图像数据以彩色JPEG格式压缩。

- [JPEG (灰度)]：将图像数据以黑白JPEG格式压缩。

- [不设置]：根据[黑色压缩等级]中指定的压缩类型压缩数据。您无法发送彩色或灰度数据。无论您指定哪种文件格式，数据均转换为TIFF格式。

提示

- 数据会使用本机特有的技术转换为紧凑型PDF格式。

### [Internet传真RX能力]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[网络传真设置]-[Internet传真RX能力]

指定本机的Internet传真接收能力。通过对在本机上接收的MDN请求的响应，向通讯对方通知指定的接收能力。

设置 | 说明
--- | ---
[压缩类型] | 更改机器可接收传真作业的压缩类型。
[纸张尺寸] | 更改机器可接收传真作业的纸张尺寸。
[传真分辨率] | 更改机器可接收传真作业的分辨率。

### [因特网传真高级设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[网络传真设置]-[因特网传真高级设置]

配置Internet传真接收确认(MDN/DSN)的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[MDN请求] | 请求发件人确认传真接收(MDN请求)时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 收件人机器会返回关于传真接收的响应信息，以便您确认目的地已成功接收传真。 此外，通过接收来自目的地的响应信息，还可以获取目的地的接收能力信息。接收到来自地址簿中注册目的地的新响应信息时，能力信息会使用新信息覆盖。
[DSN请求] | 请求目的地邮件服务器检查传真到达(DSN请求)时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 当[MDN请求]设置为开启时，会优先MDN请求。
[MDN响应] | 若要在机器收到MDN请求时返回响应信息，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[MDN/DSN响应监控设置] | 若要指定由本机发送MDN请求或DSN请求后来自目的地的响应等待时间，请将该选项设置为开启。 [监控时间]：更改来自目的地的响应等待时间(默认值为[24]小时)。如果在指定的等待期限后收到响应信息，机器将忽略该信息。
[最大分辨率] | 必要时切换本机可支持的最大分辨率(默认值为[极精细])。
[添加内容类型信息] | 若要在发送Internet传真时添加内容类型信息，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 如果选择开启，"application=faxbw"会作为副类型添加到MIME的内容类型标题。

### [IP地址传真操作设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[网络传真设置]-[IP地址传真操作设置]

指定IP地址传真操作模式。

设置 | 说明
--- | ---
[操作模式] | 根据您的环境选择一种IP地址传真操作模式(默认值为[模式1])。 [模式1]：该模式可以让支持IP地址传真通信的本公司机型之间，以及兼容Direct SMTP标准的机型之间进行通信。然而，由于采用我们公司开发的独特方法发送彩色传真，只有我们公司的机型能够接收这种彩色传真。 [模式2]：该模式可以让支持IP地址传真通信的本公司机型之间，以及兼容Direct SMTP标准的机型之间进行通信。采用兼容直接SMTP标准(Profile-C格式)的方法发送彩色传真。
[发送彩色文档] | 选择当选择[模式2]作为[操作模式]时是否接收彩色传真发送(默认值为[允许])。 如需向不支持直接SMTP标准的彩色接收的机器发送传真，选择[限制]。

### [页眉信息]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[页眉信息]

注册机器名称、您的公司名称(发送者名称)和传真号码，发送传真时将打印这些发送者信息。

### [发送方传真号]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[页眉信息]-[发送方传真号]

发送传真时，注册作为发件人信息传输到收件人的传真ID (本机的传真号码)。

设置 | 说明
--- | ---
[发送方传真号] | 输入本机的传真号码(最多可使用20个单字节数字，包含符号#、*、+和空格)。 注册的传真ID会作为发件人信息自动添加到从本机发送的传真。 另外，传真ID会作为TSI信息发送到收件人。请务必设置该TSI信息，因为收件人使用TSI路由功能时需要。

### [TTI列表]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[页眉信息]-[TTI列表]

发送传真时注册要打印在收件人传真上的发件人名称(机器名称、公司名称)。

若要注册新发件人名称，请在发件人名称列表中指定未注册的号码，然后选择[编辑]。

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 显示注册号码。
[发送者信息] | 输入发件人名称(最多可使用30个单字节字符或15个双字节字符)。

提示

- 若要编辑或删除注册的发件人名称，请在发件人名称列表中指定目标发件人名称，然后选择[编辑]或[删除]。
- 最多可以注册20个发送者名称。根据目的地，您可以为各种目的使用不同的名称。在发件人名称列表的[默认]中选择默认发件人名称。
- 如果未注册发件人名称但注册了传真ID，则传真ID中注册的传真号码会作为发件人信息打印。

### [传真打印质量设置]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[传真打印质量设置]

指定如何根据其分辨率打印所接收传真。

设置 | 说明
--- | ---
[低分辨率] | 选择打印具有较低分辨率的已接收传真时优先图像质量还是通过降低歪斜调整级别优先速度(默认值为[画质优先])。 如果选择了[画质优先]，将会修正图像。
[高分辨率] | 选择打印具有较高分辨率的已接收传真时优先图像质量还是通过降低歪斜调整级别优先速度(默认值为[歪斜调整水平 : 低])。 如果选择了[画质优先]，将会修正图像。请注意，对于高分辨率传真，相比低分辨率传真来说，图像修正的效果不会很明显。

### [传真设置列表]

显示方式：[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[传真设置列表]

打印与传真相关的设置列表。

按需要更改打印设置，然后选择[开始]开始打印。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。