主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [经典风格]-[扫描/传真] > 目的地规格

## 目的地规格

### [地址簿]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[地址簿]

此操作将显示本机注册的目的地列表。使用索引切换显示，然后指定目标目的地。

### [直接输入]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[直接输入]

直接输入目的地信息。

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[安全]-[安全详细]-[手动目的地输入]

### [传真]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[直接输入]-[传真]

直接输入目的地信息发送传真。

输入目的地的传真号码。触摸[注册编号]可按照注册的号码指定传真目的地。

- [音调]或[*]：在拨号线路模式下发出push信号时输入传真号码(当[拨号方式]设置为[10pps]或[20pps]时) (显示[T])。

- [暂停]：想要在拨号之间插入等待时间时在此输入(显示[P])。

- [-]：在此输入分隔拨打号码。这样不会影响拨打号码。

- [外面]：将本机连接到PBX (专用分组交换机)时插入外线号码(显示[E-])。

提示

- 当指定多个目的地时，可触摸[下一个目的地]添加目的地。在[机器设置]-[管理员]-[安全]-[限制用户进入]中将[选择多个目的地]设置为[允许]时，将显示[下一个目的地]。
- 当配置[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[PBX CN 设置]时，会显示[外面]。

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[功能关闭/开启设置]-[确认地址 (TX)]

### [E-mail]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[直接输入]-[E-mail]

直接输入目的地信息发送邮件。

输入目的地E-mail地址。

提示

- 在[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[Prefix/Suffix设置]中将[开启/关闭 设置]设置为开启时，将显示[前缀/后缀]。可以调用注册的域名等以补充输入。

### [Box(存储箱)]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[直接输入]-[Box(存储箱)]

直接输入目的地信息以使用保存在用户Box中。

设置 | 说明
--- | ---
[用户Box] | 选择保存文件的用户Box。 触摸[新建]可以创建新的用户Box。
[文档名称] | 显示要保存到用户Box中文件的名称。必要时，重新命名文件(最多可使用30个单字节字符或15个双字节字符)。

### [Internet传真]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[直接输入]-[Internet传真]

直接输入目的地信息发送Internet传真。

设置 | 说明
--- | ---
[地址] | 输入目的地E-mail地址。
[RX模式(目的地)] | 指定收件人的Internet传真接收能力。 [压缩方式]：选择目的地机器可用的压缩类型。 [纸张尺寸]：选择目的地机器可用的纸张尺寸。 [传真分辨率]：选择目的地机器可用的分辨率。

提示

- 在[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]-[Prefix/Suffix设置]中将[开启/关闭 设置]设置为开启时，将显示[前缀/后缀]。可以调用注册的域名等以补充输入。

### [IP地址传真]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[直接输入]-[IP地址传真]

直接输入目的地信息发送IP地址传真。

设置 | 说明
--- | ---
[地址] | 输入目的地地址。 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16" 输入主机名的示例："host.example.com"(包括要输入的域名。) 您也可以通过E-mail地址指定目的地。如需使用E-mail地址指定目的地，在"ipaddrfax@"之后输入接收人的IP地址。 在@符号后输入IP地址时，将IP地址写在方括号“[ ]”内。 输入IP地址(IPv4)的示例："ipaddrfax@[192.168.1.1]" 输入IP地址(IPv6)的示例："ipaddrfax@[fe80::220:6bff:fe10:2f16]" 无法在E-mail地址“@”符号后输入主机名。
[端口号] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[25])。
[目的地机器类型] | 选择目的地机器是否支持色彩模式(默认值为[单色])。

### [PC (SMB)]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[直接输入]-[PC (SMB)]

直接输入SMB传输的目的地信息。

设置 | 说明
--- | ---
[主机名称] | 输入目的地计算机名称(主机名)或计算机全称(FQDN) (最多可使用253个字节)。 如果无法指定计算机名称或计算机全称，则输入IP地址。 输入计算机名称(主机名)的示例："HOME-PC" 输入计算机全称(FQDN)的示例："host1.test.local" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[检查连接] | 检查在[主机名称]中指定的主机名是否存在。
[主机名查找] | 搜索要应用到[主机名称]的主机名。如需搜索主机名，请指定群组名。 [群组名称]：默认显示的用户所属群组的名称。如需更改群组名称，选择[更改]，然后输入所需的群组名称(最多可使用15个单字节字符)。输入群组名称后，指定搜索条件，然后开始搜索。 [主机名称]：输入目标主机名(最多可使用15个单字节字符)。输入主机名称后，指定搜索条件，然后开始搜索。
[文件路径] | 输入在[主机名称]中指定的主机的共享文件夹名称(最多可使用255个字节)。 输入示例："scan" 在文件夹中输入文件夹名称的示例："scan\document"
[用户名] | 输入具有文件夹访问权限用户的名称(最多可使用64个双字节或单字节字符)。
[密码] | 输入密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")访问文件夹。
[参照] | 参考网络指定所需计算机的共享文件夹。 当认证画面出现时，输入有权限访问共享文件夹的用户的用户名和密码。进行验证后，将会自动设置[主机名称]或[文件路径]。 参照功能在下列条件下可能会失效。 网络(子网)上的512个或更多的工作组或计算机连接到本机。 机器连接到IPv6环境。
[启用认证核实] | 选择此选项在发送数据前对目的地进行认证。若要进行认证，触摸[/]或[下一个目的地]。 [启用认证核实]会在以下情况显示： 已配置单一登录环境，并且本机正在加入活动目录域 本机的用户认证信息(登录名和密码)用作SMB目的地认证信息(用户ID和密码) 通过IC卡认证登录后，认证信息未保存在本机上

### [FTP]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[直接输入]-[FTP]

直接输入FTP传输的目的地信息。

设置 | 说明
--- | ---
[主机名称] | 输入目的地主机名或IP地址(最多可使用253个字节)。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[文件路径] | 输入在[主机名称]中指定的主机的文件夹名称(最多可使用127个字节)。不指定文件夹名称时，仅输入"/"。 输入文件夹名称的示例："scan" 在文件夹中输入文件夹名称的示例："scan/document"
[用户名] | 如果FTP服务器要求认证，输入可用于登录的用户名(最多可使用64个双字节或单字节字符)。
[公共] | FTP服务器不需要认证时，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[密码] | 输入密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")。
[端口号] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[21])。
[代理] | 当您的环境使用代理服务器时，请将该项目设置为开启(默认值为关闭)。
[PASV] | 当您的环境使用PASV模式时，请将该项目设置为开启(默认值为关闭)。

### [WebDAV]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[直接输入]-[WebDAV]

直接输入WebDAV传输的目的地信息。

设置 | 说明
--- | ---
[主机名称] | 输入目的地主机名或IP地址(最多可使用253个字节)。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[文件路径] | 输入在[主机名称]中指定的主机的文件夹名称(最多可使用142个字节)。 输入文件夹名称的示例："scan" 在文件夹中输入文件夹名称的示例："scan/document"
[用户名] | 输入具有文件夹访问权限用户的名称(最多可使用64个双字节或单字节字符)。
[密码] | 输入密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")访问文件夹。
[端口号] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[80])。
[代理] | 当您的环境使用代理服务器时，请将该项目设置为开启(默认值为关闭)。
[SSL设置] | 当您的环境使用SSL时，请将该项目设置为开启(默认值为关闭)。将该选项设置为开启会将[端口号]更改为[443]。

### [DPWS]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[直接输入]-[DPWS]

指定WSD发送的目的地计算机。

设置 | 说明
--- | ---
[查找] | 搜索启用了使用Web服务范围进行文件发送的计算机。
[详细] | 如有必要，请确认注册名和目的地的URL。
[设置] | 根据需要配置扫描选项设置。

### [扫描服务器]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[直接输入]-[扫描服务器]

将扫描原稿数据通过扫描服务器转到另一个位置(备用传输)。选择目的地时，请选择任意扫描流程。

扫描过程可将预设扫描工作流程自动化，如从扫描服务器分布目的地。这是通过Windows Server应用程序创建的，并在活动目录中注册。

设置 | 说明
--- | ---
[查找] | 更新扫描流程列表。
[详细] | 根据需要显示所选扫描流程的详细资料。
[编辑设置] | 根据需要配置扫描选项设置。

### [作业历史]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[作业历史]

从之前的五个作业历史中指定目标目的地。

提示

- 如果对注册的目的地或用户Box进行了编辑，或者对主电源开关进行了关闭或打开操作，那么本机将删除日志信息。

### [查找名称]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[地址搜索]-[查找名称]

为注册的目的地名称执行前缀搜索(如果开头部分匹配搜索词，则会在搜索结果中显示)。

### [字符]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[地址搜索]-[字符]

使用注册地址时所输入的[分类字符]设置执行前缀搜索(如果开头部分匹配搜索词，则会在搜索结果中显示)。

### [地址搜索]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[地址搜索]-[地址搜索]

按照目的地中的文字或数字执行前缀搜索(如果开头部分匹配搜索词，则会在搜索结果中显示)。

### [LDAP查找]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[地址搜索]-[LDAP查找]

在LDAP服务器或Windows Server活动目录中，请指定一个搜索关键词去搜索E-mail地址或传真号码。

### [LDAP高级搜索]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[地址搜索]-[LDAP高级搜索]

在LDAP服务器或Windows Server活动目录中，请按分类指定搜索关键词组合去搜索E-mail地址或传真号码。

### [注册]

显示方式：[经典风格]-[扫描/传真]-[注册]

在地址簿中注册新地址。必要时可以将直接输入的目的地或发送日志中显示的目的地注册到地址簿中。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。