主屏幕 > 故障排除 > 自动纸张类型检测的问题

## 自动纸张类型检测的问题

问题说明 | 排除方法
--- | ---
显示说明无法自动检测到纸张类型的信息。 | 打开右门后再关闭，或者关闭主电源开关后再打开。 如果仍然显示该信息，请与维修人员联系。
无法正确检测信封。 | 检查您所使用的信封状况以确定是否由于静电导致内部卡住。 若要执行调整，请使用[机器设置]-[专家调整]-[自动纸张检测设置]-[信封识别调整]。 完成[信封识别调整]后，确保可正确检测厚纸。
无法正确检测普通纸。 | 如果无法正确检测普通纸，请使用[机器设置]-[专家调整]-[自动纸张检测设置]-[重量区分阈值调整]进行调整。 如果再次出现调整故障，请与维修人员联系。
无法正确检测再生纸。 | 如果无法正确检测再生纸，请使用[机器设置]-[专家调整]-[自动纸张检测设置]-[再生纸识别调整]进行调整。 如果再次出现调整故障，请与维修人员联系。
信封以外的纸张被检测为信封。 | 是否发生多张进纸？ 安全翻动纸张，然后重新装入。
无法正确检测特殊纸张、彩色纸、光泽纸、亚光纸、标签纸、索引纸或明信片。 | 在[纸张]中选择纸张类型。有关详细资料，请参见更改纸张类型。
装入再生纸时纸张类型会显示为普通纸。 | 如果不能正确显示普通纸或再生纸，请与维修人员联系。
无法正确检测预印纸(打印了公司名或标志的纸张)。 | 选择[纸张]中的[仅限单面]。有关详细资料，请参见更改纸张类型。
已显示。 | 如果检测到警告代码，当[纸张类型自动检测设置]设置为开启时打印失败。若要开始打印，请将[纸张类型自动检测设置]设置为关闭。 有关如何将[纸张类型自动检测设置]设置为开启以供使用的详细资料，请与维修人员联系。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。