主屏幕 > 复印 > 复印选项设置 > 原稿扫描设置

## 原稿扫描设置

### 扫描不同尺寸的原稿([混合原稿])

即使对于具有不同尺寸页面的原稿，通过使用ADF，也可以在检测各页尺寸的同时扫描数据。如果原稿宽度相同，请选择[相同宽度]。如果原稿宽度不同，请选择[不同宽度]。

### 指定原稿尺寸([原稿大小])

没有正确检测到原稿尺寸时，指定想要扫描原稿的尺寸。

### 指定原稿装入方向([原稿方向])

当扫描双面原稿时，指定原稿加载方向，保证扫描原稿的垂直方向设置正确。

### 将几份原稿分批扫描([分离扫描])

如果原稿页数很多无法将其同时装入ADF，则可以分多批装入并将其作为一份作业处理。您可以交替使用ADF和稿台两种方法扫描原稿。

1
装入原稿。
备注

- 一次不要向ADF的原稿进纸盒装入超过300张(80 g/m2 (21-1/4 lb))纸张，装入纸张时纸堆的顶部不得高于标记。否则可能会导致原稿卡纸、原稿损坏或ADF故障。

2
将[分离扫描]设置为开启。
3
使用开始键开始扫描。
4
装入下一个原稿。

- 必要时触摸[编辑设置]更改扫描设置。

5
使用开始键开始扫描。
6
重复第4步和第5步以扫描所有原稿。
7
扫描完所有的原稿之后，选择[完成]。
8
使用开始键开始复印。
相关设置

- [机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[稿台分离扫描]
- [机器设置]-[机器设置]-[复合机设置]-[基础设置]-[分离扫描方法]

### 扫描比普通纸薄的原稿([薄纸原稿])

扫描比ADF上普通纸更薄的原稿时，将该选项设为开启。该功能可降低ADF的原稿进纸速度，防止薄纸卡纸。

### 扫描折叠原稿([Z-折原稿])

如果将折叠原稿装入ADF，可能无法准确检测出原稿尺寸。若要扫描ADF上的折叠原稿，将该选项设置为开启。

### 检测双重进纸([多张进纸检测])

当机器检测到原稿在ADF上多重处理，将[多张进纸检测]选择为开启可停止扫描。

可以在双重进纸错误画面上检查已完成扫描原稿的预览，因此可以从那时重新开始扫描。

### 跳过空白页([删除空白页面])

指定[删除空白页面]使用ADF扫描包括空白页的原稿时，会从扫描目标中排除空白页。检测到的空白页都不会被当做原稿页计数。

相关设置

- [机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[空白检测等级调整]

### 旋转原稿图像以适应纸张方向([自动旋转])

正常使用时，本机会根据纸张方向自动旋转原稿图像以进行复印。根据需要关闭[自动旋转]可让您在不旋转原稿图像的情况下进行复印。此功能仅在想要复印部分原稿时可用。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。