主屏幕 > 故障排除 > 传真问题 > 警告信息和排除方法

## 警告信息和排除方法

当可能发生发送/接收错误时，可能会显示警告消息以提示用户清除其原因。如果出现多条警告信息，则会以指定的时间间隔按顺序显示。如果在仍显示警告信息时继续接收，则会出现接收错误(R18)。

警告信息 | 说明 | 排除方法
--- | --- | ---
[检查传真连接，主电源关闭后再打开。] | 由于传真卡断开，因此无法建立通信。 | 确认所有传真卡已连接，然后将主电源关闭后重新打开。通过执行此操作，有可能会正确建立通信。如果再次出现此错误，请与维修人员联系。
[取出卡纸或更换耗材。] | 由于收到的数据已达上限且无法打印，因此您将无法马上收到数据。 | 立即清除卡纸，以及解决打印机缺纸、缺粉等问题。打印已接收的数据后，才可以重新开始接收。
[删除存储器接收用户Box中的不必要文档。] | 由于强制记忆RX用户Box中的文档数已达上限，因此您将无法马上收到数据。 | 立即打印强制记忆RX用户Box中的文档。打印用户Box中的文档后，才可以重新开始接收。
[删除机密接收用户box中的无用文档。] | 由于机密接收用户Box中的文档数已达上限，因此您将无法马上收到数据。 | 立即打印机密接收用户Box中的文档。打印用户Box中的文档后，才可以重新开始接收。注册了多个机密接收用户Box时，请全部检查。
[删除PC-FAX接收用户box中的不必要文档。] | 由于PC-传真接收用户Box中的文档数已达上限，因此您将无法马上收到数据。 | 立即打印PC-传真接收用户Box中的文档。打印用户Box中的文档后，才可以重新开始接收。注册了多个PC-传真接收用户Box时，请全部检查。
[删除错误的无用打印作业。] | 由于报告打印等待作业数已达上限，因此您将无法马上收到数据。 | 立即清除卡纸，以及解决打印机缺纸、缺粉等问题。然后进行打印或删除报告打印等待作业。打印或删除报告作业后，才可以重新开始接收。
[删除多余的用户box。] | 如果在PC-传真接收中未提供带指定SUB的用户Box时指定了自动创建用户Box，则由于用户Box数达到上限，而无法马上自动创建用户Box。因此，可能无法进行接收。 | 立即删除不使用及不需要的用户Box。删除此类用户Box后，才可以重新开始接收。
[删除闲置用户box中的文档。] | 由于整个系统中的文档总数已达上限，因此您将无法马上收到数据。 | 立即删除各用户Box中不需要的文档以及不使用的用户Box。删除此类文档后，才可以重新开始接收。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。