主屏幕 > 辅助功能 > 放大面板显示进行操作(放大显示) > 使用复印功能 > 复印设置([基本设置])

## 复印设置([基本设置])

### 选择复印颜色([彩色])

选择复印颜色。

选择[基本设置]-[彩色]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动色彩] | 在复印时自动选择[全彩]或[黑色]以适应扫描原稿的颜色。
[2色 (文字优先)] | 以指定的两种颜色复印主要包含文字的原稿。 对于扫描原稿中识别为彩色的区域，本机将复印为指定的颜色，对于识别为黑色的区域，本机将复印为黑色。
[2色 (照片优先)] | 以指定的两种颜色复印主要包含照片的原稿。 对于扫描原稿中识别为彩色的区域，本机将复印为指定的颜色，对于识别为黑色的区域，本机将复印为黑色。
[全彩] | 不管扫描原稿为彩色还是黑白都以全彩色复印。
[黑色] | 不管扫描原稿为彩色还是黑白都以黑白复印。
[单色] | 以指定的一种颜色复印。这样产生的彩色复印件要比全彩色打印的成本低。 通过将色差(明显颜色浓度)和彩阶等级转换成单色的浓度差来复印原稿。

### 指定纸盒([纸张])

指定装有想要用于复印的纸张的纸盒。您还可以更改装入纸盒的纸张尺寸和类型。

选择[基本设置]-[纸张]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动] | 复印时自动选择适合原稿尺寸的纸张。
纸盒 | 复印时指定在纸盒中装入的纸张。 根据本机上安装的选购件，显示的内容可能会有所不同。
[更改设置] | 必要时，可以更改所选纸盒中装入的纸张的尺寸和类型设置。 [纸张类型]：选择装入所选纸盒的纸张类型。 [纸张大小]：选择装入所选纸盒的纸张尺寸。 选择[自动检测]可自动检测所装纸张的尺寸。

纸盒中剩余纸张较少时，将出现一个图标，指示剩余纸张数量。

图标 | 说明
--- | ---
纸张将尽图标 | 表示纸盒中剩余纸张非常少。
纸张用尽图标 | 表示纸盒中没有纸张。

普通纸或再生纸之外的其他类型纸张装入纸盒时，将出现指示纸张类型的图标。

图标 | 纸张类型
--- | ---
| 仅限单面
| 薄纸
| 特殊纸张
| 普通纸+
| 厚纸1
| 厚纸1+
| 厚纸2
| 厚纸3
| 厚纸4
| 透明胶片
| 信头纸
| 彩色纸
| 信封
| 索引纸
| 用户纸张1
| 用户纸张2
| 用户纸张3
| 用户纸张4
| 用户纸张5
| 用户纸张6
| 标准(双面第二面)
| 标准+ (双面第二面)
| 厚纸1 (双面第二面)
| 厚纸1+ (双面第二面)
| 厚纸2 (双面第二面)
| 厚纸3 (双面第二面)
| 厚纸4 (双面第二面)
| 用户纸张1 (双面第二面)
| 用户纸张2 (双面第二面)
| 用户纸张3 (双面第二面)
| 用户纸张4 (双面第二面)
| 用户纸张5 (双面第二面)
| 用户纸张6 (双面第二面)

提示

- 用户纸张是已注册了重量和介质调整设置的特殊纸张。有关详细资料，请与维修人员联系。

### 放大或缩小原稿图像([缩放])

以任意缩放比率扩印或缩印原稿图像。

您可以根据原稿尺寸和纸张尺寸自动指定缩放比率，方法是从已注册缩放比率中进行选择，或手动输入任意缩放比率。

选择[基本设置]-[缩放]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动] | 自动用最佳缩放比率复印，以让原稿图像与纸张尺寸匹配。该设置使用起来很方便，您不需要指定缩放比率。
[满幅] | 以与原稿相同的尺寸(x1.0)复印原稿图像。
[放大] | 将标准尺寸原稿放大复印到标准尺寸的纸张时，选择预设缩放。
[缩小] | 将标准尺寸原稿缩小复印到标准尺寸的纸张时，选择预设缩放。
[最小] | 复印时略微缩小原稿尺寸，将原稿图像复印在纸张中心。 复印整个原稿图像(包括其边缘)时选择此选项。
[手动] | 在垂直和水平方向上手动指定不同的缩放比率。
[设置缩放倍率] | 以注册的缩放比率进行复印。

### 使用双面/合并功能([双面/合并])

将原稿复印到纸张的两面。两页的原稿将缩小复印到单个纸张的同一面上。

选择[基本设置]-[双面/合并]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[原稿 > 复印] | 选择原稿扫描面(单面/双面)和原稿打印面(单面/双面)的组合。 若要扫描双面原稿，在[原稿装订方向]中指定将原稿设置为顶部装订还是左/右装订。若要进行双面复印，在[输出装订方向]中指定将复印件设置为顶部装订还是左/右装订。
[N合1] | 选择是否将两页原稿缩小复印在单个纸张的同一面。
[原稿方向] | 指定所装入原稿的方向。
[原稿装订方向] | 装入双面原稿时选择原稿装订位置。 [自动]：自动指定原稿的装订位置。当原稿较长一侧为297 mm (11-11/16 inches)或以下时，装订位置将被设置到纸张的较长一侧。当原稿较长一侧超过297 mm (11-11/16 inches)时，装订位置将被设置到纸张的较短一侧。 [上]：当装订位置设置为原稿顶部时选择该选项。 [左]：当装订位置设置为原稿左侧时选择该选项。 [右]：当装订位置设置为原稿右侧时选择此选项。
[输出装订方向] | 进行纸张双面打印时选择装订位置。 [自动]：自动指定复印件的装订位置。当原稿较长一侧为297 mm (11-11/16 inches)或以下时，装订位置将被设置到纸张的较长一侧。当原稿较长一侧超过297 mm (11-11/16 inches)时，装订位置将被设置到纸张的较短一侧。 [上]：装订位置设为复印件顶部时选择此选项。 [左]：装订位置设为复印件左侧时选择此选项。 [右]：装订位置设为复印件右侧时选择此选项。

### 设置复印排纸处理([正在完成])

指定如何输出纸张的复印页。

选择[基本设置]-[正在完成]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[分组/分页] | 选择复印多套时的输出方法。 [自动]：根据装入原稿的页数和份数自动切换分组和分页。如果装入多页原稿并指定打印多份，模式将自动切换为分页来处理输出。如果设置了其他条件，输出处理将以分组模式执行。 [分页(按套)]：逐个分开输出复印件，如"12345"、"12345"和"12345"。 [组(按页)]：复印件页码分批出纸，例如"111"、"222"、"333"、"444"和"555"。
[偏移] | 按复印份数或页面排序输出纸张时，选择[是]。 如果安装像排纸处理器等输出选项时设置了[偏移]，打印纸张会偏移并按套或按页输出。 即使未安装输出选购件，当指定了[偏移]时，如果满足下列条件，会按轮流交叉方式排列打印件并按套或按页输出。 使用A4、B5或8-1/2 e 11纸张 将同样大小和类型的纸张按w和v方向装入。 纸张尺寸设置时指定自动选纸
[装订/打孔] | [装订]：选择装订纸张的装订位置。 [角]：将每套打印件进行(左上或右上)角装订再输出。 [2点]：将每套打印件进行两点(上、左或右)装订再输出。 [位置设置]：选择装订位置和原稿装入方向。如果为装订位置指定了[自动]，将根据所装入原稿的方向自动确定装订位置。 [打孔]：选择打孔时的装订位置。 [位置设置]：选择打孔位置和原稿装入方向。如果为打孔位置指定了[自动]，将根据所装入原稿的方向自动确定打孔位置。
[折叠/装订] | 选择如何折叠或装订纸张。 [中央折叠]：将复印件对折后输出。 [中央装订和折叠]：将复印件对折后装订并输出。 [三折]：将复印件折成三折后输出。 [Z折]：将复印件长边Z折后输出。在A3 w、B4 w、11 e 17 w、8-1/2 e 14 w或8K w纸张上打印时，该选项可用。对折8-1/2 e 14 w，而并不Z型折叠。

提示

- 使用[装订/打孔]或[折叠/装订]需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### 旋转原稿图像以适应纸张方向([自动旋转])

正常使用时，本机会根据纸张方向自动旋转原稿图像以进行复印。根据需要关闭[自动旋转]可让您在不旋转原稿图像的情况下进行复印。此功能仅在想要复印部分原稿时可用。

选择[基本设置]-[自动旋转]配置设置。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。