主屏幕 > 高级功能 > 配置无伺服拉式打印环境 > 使用LK-114_SetupTool (针对管理员) > LK-114_SetupTool的画面布局

## LK-114_SetupTool的画面布局

LK-114_SetupTool页面由以下部分组成。

设置 | 说明
--- | ---
[功能版本] | 选择要使用的无伺服拉式打印的功能版本。
[设备设置信息] | 设置要在无伺服拉式打印环境中使用的设备。 [注册群组姓名]：输入要添加设备的无伺服拉式打印群组的名称。 [设备IP地址/主机名称]：输入设备的IP地址或主机名。 [管理员密码]：输入设备的管理员密码。 [Open API用户名名称]：输入设备的OpenAPI认证的用户名。 [OpenAPI密码]：输入设备的OpenAPI认证的密码。 [存储功能]：选择是否启用存储功能。 [打印后删除文档]：指定是否在打印存储机器中的假脱机作业后自动将其删除。 [文档有效期]：指定在存储机器中的假脱机作业自动删除前的时间。 [IPP超时(秒)]：使用IPP指定打印数据的超时时间。 [客户端功能]：选择是否启用客户端功能。 [协议设置]：选择无伺服拉式打印使用的协议。 [连接超时(秒)]：指定将MFP连接到存储机器的超时时间。 [拓扑管理器功能]：选择是否启用拓扑管理器功能。 [连接超时(从拓扑管理设备)(秒)]：指定使用本设备作为拓扑机器时拓扑机器发出通信的超时时间。 [连接超时(至拓扑管理设备)(秒)]：指定使用本设备作为存储机器或客户端机器时与拓扑机器进行通信的超时时间。
[添加] | 将[设备设置信息]中显示的设备信息添加到列表末尾。
[应用] | 将在[设备设置信息]中显示的设备信息应用到列表中所选的设备信息，然后更新列表内容。
[删除] | 删除列表中的所选设备信息。
[搜索设备] | 搜索网络上启用了无伺服拉式打印功能的设备，然后以列表显示。 搜索启用了在[功能版本]所选的无伺服拉式打印功能的设备。
[将设置应用于设备] | 将列表内容应用到设备并更新设备设置。
[从拓扑机器上获取设置] | 与指定的拓扑机器进行通信，以获得该域中的无伺服拉式打印群组信息，并以列表显示。 当[功能版本]设置为[v4]时，会启用此功能。
[查看配置文件] | 加载退出LK-114_SetupTool时保存的配置文件。
[创建ManagePort配置文件] | 创建要加载到LK-114_ManagerPort的配置文件。 当[功能版本]设置为[v4]时，会启用此功能。
设备列表 | 显示在无伺服拉式打印环境中所用设备的信息。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。