主屏幕 > 高级功能 > 配置无伺服拉式打印环境 > 使用此功能需要做的准备(针对管理员) > 准备用户的计算机打印环境(分配了管理员权限)

## 准备用户的计算机打印环境(分配了管理员权限)

若要在用户的计算机上使用无伺服拉式打印功能，请安装LK-114_ManagerPort和与MFP兼容的打印机驱动程序。按顺序安装LK-114_ManagerPort和打印机驱动程序。

LK-114_ManagerPort位于[LK-114_InstallerCreateTool]-[InstForm]文件夹中。打开匹配操作系统位数(32位或64位)的文件夹，在[LK-114_ManagerPort]文件夹中，双击[Setup.exe]，然后按照屏幕指示进行安装。

请按照以下步骤安装打印机驱动程序。

仅支持PCL驱动程序作为打印机驱动程序。
1
双击[UPDSetup.exe](在32位环境下)或[UPDSetup64.exe] (在64位环境下)。
2
阅读许可协议，然后单击[同意]。
3
单击[安装(手动输入)]。
4
单击[添加打印机]。
5
单击[端口设定]。
6
从[现有端口]中选择[LK-114_ManagerPort]，然后单击[确定]。
7
从[型号]中选择[Generic Server Less Ubiquitous Print]。
8
单击[下一步]。
9
检查要安装的项目，并单击[安装]。
10
单击[确定]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。