主屏幕 > 关于本机 > 主机中各部分的名称及功能

## 主机中各部分的名称及功能

### 正面

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
1 | 自动双面输稿器 | 自动逐页送入和扫描原稿。该单元只需将纸张送入到机器中一次，不必反转即可扫描双面原稿。 该单元在本说明书中称为ADF。
2 | 左盖释放杆 | 用于打开左盖。
3 | 左盖 | 清除卡纸时打开左盖。
4 | 横向导板 | 沿原稿的宽度调整此导板。
5 | 原稿进纸盒 | 将原稿正面朝上装入到此纸盒中。
6 | 原稿出纸盘 | 扫描后的原稿会送出到此纸盘上。
7 | 控制面板 | 用于配置本机中的各种设置。
8 | 铁笔 | 用于选择触摸屏上的菜单，或者输入字符。
9 | USB 端口(A 类)USB2.0/1.1 | 用于将USB闪存连接到本机。
10 | 右门 | 打开此门可清除卡纸。
11 | 手送托盘 | 用于在非标准尺寸纸张、厚纸、透明胶片、明信片(4 e 6、A6卡片)、信封或标签纸上打印数据。
12 | 右门释放杆 | 用于锁定右门。
13 | 主电源开关 | 按下该开关打开/关闭机器。
14 | 纸盒1/纸盒2 | 允许您最多装入500张普通纸。
15 | 下部前门 | 打开此门可更换废粉盒，以及清洁打印头玻璃。
16 | 上部前门 | 打开此门可更换碳粉盒。
17 | 移动设备触摸区 | 该区域可以用来将本机与兼容NFC的Android终端或兼容蓝牙LE的iOS终端关联。 在本机上无法使用该功能。
18 | 电源键 | 将本机切换到节能模式。

### 侧面/后部

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
1 | 电源线 | 用于为本机供电。
2 | USB 端口(A 类)USB2.0/1.1 | 用于连接传真1线路。
3 | USB 端口(A 类)USB2.0/1.1 | 用于连接传真2线路。
4 | USB 端口(C 类)USB3.0 | 用于连接设备进行无线网络连接。
5 | USB 端口(A 类)USB2.0/1.1 | 用于连接认证单元。
6 | 网络连接器(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) | 将本机用作网络打印机或网络扫描仪时连接到此端口。
7 | USB 端口(B 类)USB2.0/1.1 | 将本机用作USB连接式打印机时连接到此端口。

提示

- 本产品的网络端口在6号和7号端口下面。当在网络端口中插入电缆时，端口即被激活。

### 内部

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
1 | 稿台 | 用于装入原稿。
2 | 定影盖杆 | 用于清除定影单元中的卡纸。
3 | 定影单元 | 用于借助热量和压力将碳粉定影到纸张上。
4 | 自动双面器组件 | 用于在执行双面打印时反转纸张。
5 | 废粉盒 | 用于收集使用过的废碳粉。
6 | 打印头清洁器 | 用于清洁打印头玻璃的表面。
7 | 碳粉盒 | 本机提供4种颜色的碳粉盒：青色(C)、品红(M)、黄色(Y)和黑色(K)。通过组合这4种碳粉颜色即可创建全彩色图像。
8 | 狭长扫描玻璃 | 用于在使用ADF时扫描原稿图像。
9 | 原稿刻度 | 沿此刻度装入原稿。此刻度也用于测量装入原稿的尺寸。
10 | 打开和关闭导板 | 该杆可将导板锁定以扫描原稿背面。清除卡纸或清洁狭长扫描玻璃(背面)时打开此导板。
11 | 原稿衬垫 | 固定装入的原稿。
12 | 狭长扫描玻璃(背面) | 用于在使用ADF时扫描原稿的背面。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。