主屏幕 > 前言 > 装入原稿 > 将原稿装入ADF

## 将原稿装入ADF

### 可用于ADF的原稿

项目 | 规格
--- | ---
原稿类型 | 单面 | 薄纸(35 g/m2至49 g/m2 (9-5/16 lb至13-1/16 lb)) 普通纸(50 g/m2至210 g/m2 (13-5/16 lb至55-7/8 lb))*
双面 | 普通纸(50 g/m2至210 g/m2 (13-5/16 lb至55-7/8 lb))*
混合原稿 | 普通纸(50 g/m2至128 g/m2 (13-5/16 lb至34-1/16 lb))
原稿尺寸 | 单面/双面原稿：A3 w至A6 w，明信片(100 mm e 148 mm) w，11 e 17 w至5-1/2 e 8-1/2 v 索引纸：A3 w、A4 v/w、B4 w、B5 v、8-1/2 e 14 w、8-1/2 e 11 v/w 传真模式：139.7 mm至1000 mm (5-1/2 inches至39-3/8 inches)
原稿装载容量 | 单面/双面原稿：最多300张(80 g/m2 (21-1/4 lb)) 索引纸：最多70张

*A6、B6 w、明信片：80 g/m2至128 g/m2 (21-1/4 lb至34-1/16 lb)

请勿将以下原稿装入ADF。否则可能会导致卡纸或者损坏原稿。

- 有皱折的、有折痕的、卷曲的或破损的原稿

- 高度半透明或透明的原稿，例如透明胶片或重氮感光纸

- 有涂层的原稿，如复写纸

- 重量小于35 g/m2 (9-5/16 lb)，或者大于210 g/m2 (55-7/8 lb)的原稿

- 用装订针或曲别针等装订的原稿

- 以手册形式装订的原稿

- 用胶水将页面黏合在一起的原稿

- 页面切口被去掉或者有切口的原稿

- 标签纸

- 胶印版纸

- 以v方向装入的活页

### 如何将纸张装入ADF

ADF按从上到下的顺序一张一张地进纸，并自动装入。其同时自动装入双面原稿。

装入大量原稿时，ADF非常有用。

1
拉开横向导板。
2
将原稿第一页放在上方，所需的一面朝上放置，然后将原稿装入原稿进纸盒。

- 装入原稿使其顶端在后。以不同方向装入时，务必指定原稿的装入方向。有关原稿装入方向的详细资料，请参见指定原稿装入方向([原稿方向])。

备注

- 一次不要向ADF的原稿进纸盒装入超过300张(80 g/m2 (21-1/4 lb))纸张，装入纸张时纸堆的顶部不得高于标记。否则可能会导致原稿卡纸、原稿损坏或ADF故障。但是，如果原稿页数超出300张(80 g/m2 (21-1/4 lb))，可以分开扫描。

3
将横向导板滑到合适原稿尺寸的位置。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。