主屏幕 > 高级功能 > 配置无伺服拉式打印环境 > 使用LK-114_SetupTool (针对管理员) > 关于LK-114_SetupTool

## 关于LK-114_SetupTool

LK-114_SetupTool是一个构建无伺服拉式打印环境的应用程序。

也可以从LK-114_SetupTool管理的无伺服拉式打印群组的配置信息中，创建要加载到LK-114_ManagerPort中的配置文件。

提示

- LK-114_SetupTool无法在IPv6环境下使用。若要在IPv6环境下使用无伺服拉式打印功能，请在MFP上配置设置。

### 系统环境要求

有关系统要求的详细资料，请参见LK-114_SetupTool (针对管理员)。

### 使用此功能需要做的准备

若要使用LK-114_SetupTool，请在计算机上配置NetBIOS设置。

1
在Windows中，打开开始菜单，然后单击[设置]。
2
单击[网络和 Internet]。
3
单击[高级网络设置]-[更多网络适配器选项]。

- 在Windows 10中，单击[状态]-[更改适配器选项]。

4
右键单击连接到本机的网络，然后单击[属性]。
5
在连接项目列表中，选择[Internet协议版本4(TCP/IPv4)]，然后单击[属性]。
6
单击[首选项]。
7
在[高级TCP/IP设置]页的[WINS]选项上，配置NetBIOS设置，然后单击[确定]。

- 清除[启用LMHOSTS查找]复选框。

- 在[NetBIOS设置]中，选择[禁用TCP/IP上的NetBIOS]。

8
从开始菜单中，单击[所有应用]-[Windows 工具]-[命令提示符]。

- 在Windows 10中，打开开始菜单，然后单击[Windows 系統重設]-[命令提示符]。

9
执行"ipconfig /flushdns"命令。

- 在"ipconfig"和"/flushdns"之间插入一个空格。

- 处理正常完成时，会在图中显示一条信息。

10
关闭[命令提示符]。

NetBIOS设置已完成。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。