主屏幕 > 关于本机 > 各选购组件的名称及功能 > 插页器PI-507 > 插页器操作

## 插页器操作

### 控制面板上的按键

在排纸处理器FS-540/FS-540 SD上安装了插页器PI-507时，可以使用插页器控制面板手动操作排纸处理器FS-540/FS-540 SD。

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
1 | 角装订指示灯 | 表示已选择角装订。
2 | 中央装订& 折叠指示灯 | 表示已选择中心装订和折叠。
3 | 排纸处理 | 按此键选择排纸处理。
4 | 2 孔指示灯 | 表示已选择2孔。
5 | 3 孔指示灯 | 表示已选择3孔。
6 | 选择打孔 | 按此键选择打孔数量。
7 | 开始/停止 | 按此键开始海报插页器操作。 若要停止操作，在操作期间按此键。
8 | 4 孔指示灯 | 表示已选择4孔。
9 | 三折合指示灯 | 表示已选择三折。
10 | 2 位置装订指示灯 | 表示已选择2点装订。

### 使用插页器进行排纸处理

只有下部纸盘可用作纸盒。上部纸盘不可用。
1
将纸张装入插页器的下部纸盘，然后将横向导板与纸张尺寸对齐。

- 装入纸张，让纸张的顶部(上侧)位于背面。

- 若要使用角装订或2点装订选项，将纸张正面朝上装入。

- 若要执行打孔，将纸张正面朝上装入。

- 若要执行装订，将装订纸张正面朝下装入。

- 若要执行三折，将三折纸张的外侧朝下装入。

- 如果要装入的纸张明显卷曲，在装入前将纸张展平。否则可能会导致卡纸或者损坏机器。

- 若要重新使用折叠过一次的纸张，在装入前应将所有折痕完全压平。如果纸张仍有折痕，则可能会造成折叠位置错位或卡纸，或者机器损坏。

2
按下排纸处理和选择打孔选择所需的排纸处理。

- 若要设置排纸处理，按下排纸处理打开指示灯。若要设置打孔，按下选择打孔打开指示灯。

- 打孔设置随角装订和2点装订选项一起可用。

3
按开始/停止键。

- 如果操作期间按下开始/停止键，操作将会停止。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。