主屏幕 > 维护保养 > 更换耗材 > 更换鼓组件

## 更换鼓组件

提示

- 维修人员将收集已使用的鼓组件。请将其放在黑色塑料袋中，并放在盒子中保存。
- 鼓组件可能会由于暴露在光线下而损坏。在安装之前请勿将其从黑色塑料袋中取出。
- 当需要更换除黑色以外的颜色的鼓组件时，使用黑色可以强制继续打印。触摸[继续]，然后选择所需的打印作业。
- 更换鼓组件后，请务必清洁各颜色的打印头玻璃。有关如何清洁打印头玻璃的详细资料，请参见清洁打印头玻璃。

警告

- 请勿将碳粉或装有碳粉的容器(碳粉盒、显影部件和废粉盒等)扔入明火。碳粉受热可能会飞散，并因此导致灼伤或其它伤害。

注意

- 请勿将碳粉的关连部件(碳粉盒、显影部件和废粉盒等)遗留在儿童方便触及的位置。舔食或吞咽这些物品可能会损害健康。
- 请勿将碳粉的关连部件(碳粉盒、显影部件和废粉盒等)放在精密仪器或记录媒体等易受磁力影响的物体旁边。否则会导致这些产品发生故障，从而导致本机发生故障。
- 请勿强行打开碳粉的关连部件(碳粉盒、显影部件和废粉盒等)。如果碳粉从碳粉瓶内洒出，应极其小心，避免吸入碳粉或使之与皮肤接触。
- 如果碳粉落到皮肤或衣服上，请用肥皂和水彻底清洗。
- 如果吸入碳粉，请转移到空气清新的地方，并用大量的水反复漱口。如果出现咳嗽等症状，请就诊。
- 如果碳粉进入您的眼睛，应立即用自来水冲洗眼睛15分钟以上。如果仍感到刺激，请就诊。
- 如果吞入碳粉，请冲洗口腔，然后饮几杯水。如有必要，请就诊。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。