主屏幕 > 传真 > 如何发送传真 > 指定目的地

## 指定目的地

### 直接输入目的地

触摸直接输入选项()会显示传真号码输入画面。直接输入目的地信息。

1
输入目的地的传真号码。

- [音调]或[*]：在拨号线路模式下发出push信号时输入传真号码(当[拨号方式]设置为[10pps]或[20pps]时) (显示[T])。

- [暂停]：想要在拨号之间插入等待时间时在此输入(显示[P])。

- [‐]：在此输入分隔拨打号码。这样不会影响拨打号码。

- [外线]：将本机连接到PBX (专用分组交换机)时插入外线号码(显示[E-])。

2
触摸[OK]或[下一个目的地]。
相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[功能关闭/开启设置]-[确认地址 (TX)]
- [机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[线路参数设置]-[暂停时间]

### 使用地址簿

选择目的地选项()会显示本机注册的目的地列表。使用索引切换显示，然后指定目标目的地。有关详细资料，请参见使用地址簿。

提示

- 在基本风格中，无法同时指定并发送到用于不同功能的地址，如E-mail和传真。
- 若要显示确认所选目的地已注册内容的屏幕，选择[机器设置]-[管理员]-[安全]-[安全详细]-[地址选择确认显示]，然后将[地址选择确认显示]设置为开启。允许指定多个目的地时，建议您显示并确认注册内容，以防传输失败。

### 搜索注册的目的地

触摸搜索选项()会显示目的地搜索画面。如果注册了大量目的地，系统会搜索目的地的注册名称或传真号码，以找到目标目的地。

1
从[查找名称]或[传真号码查找]中选择搜索方法。
2
输入搜索词，然后触摸[查找]。
3
从搜索结果中指定目标目的地。
相关设置

- [机器设置]-[机器设置]-[自定义]-[查找选项设置]

### 从LDAP服务器中注册的目的地指定目标(LDAP搜索)

触摸搜索选项()会显示目的地搜索画面。如果用户管理使用Windows Server的LDAP服务器或活动目录，可以搜索服务器中注册的目的地信息并指定所需的目的地。有关详细资料，请参见从LDAP服务器中注册的目的地指定目标(LDAP搜索)。

### 使用作业历史

触摸历史选项()会显示发送日志列表。从之前的五个作业历史中指定目标目的地。有关详细资料，请参见使用作业历史。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。