主屏幕 > 传真 > 在经典风格中使用传真功能 > 发送选项 > 指定通信时间([定时TX])

## 指定通信时间([定时TX])

### 关于定时发送

定时发送是在指定时间自动开始发送的功能。

使用定时发送功能预留在清早和深夜的非高峰时段发送传真有助于降低发送成本。使用定时发送功能最多可预留20个传真发送作业。

提示

- 此功能不能与以下功能共同使用。
  快速记忆TX、轮询TX、轮询TX (公告板)、包含非传真目的地的广播发送

### 操作流程

1
装入原稿。
2
显示经典风格传真屏幕。
3
指定目的地。
4
触摸[应用]-[传真设置]-[定时TX]，然后触摸[开]。
5
输入传输开始时间，然后触摸[/]。
6
使用开始键开始发送。

原稿的扫描开始。传真将在指定时间自动发送。

提示

- 如果机器电源在开始时间并未激活，传真发送不会开始。传真发送会在机器电源刚刚打开后开始。
- 如果当本机在通信开始时处于节能模式，则会从节能模式中恢复开始传真传输。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。