主屏幕 > 传真 > 使用传真功能的准备工作(针对管理员) > 使用此功能所需的设置 > 根据您的环境配置线路设置

## 根据您的环境配置线路设置

### 传真发送之前

确认是否将本机直接连接到公共线路或通过PBX (专用分组交换机)连接。

若要正确发送传真，配置设置以适合连接方法。有关详细资料，请与维修人员联系。

### 直接连接到公共线路时

根据您的环境在[拨号方式]中指定线路类型。

有关设置步骤的详细资料，请参见配置线路使用设置。

### 连接到PBX (专用分组交换机)时

配置将本机连接到PBX (专用分组交换机)的设置。这样会在目的地指定画面上显示[外线]键。使用[外线]键指定目的地时，可防止拨号时取消重要数字，可以让传真发送到正确的目的地。

有关设置步骤的详细资料，请参见配置PBX环境的连接设置。

提示

- 如果所拨号码中的重要数字被取消，即使指定"03-1234-XXXX"为传真号码，仍可能发送到"31-234-XXXX"。使用[外线]键指定目的地时，可以防止因为所拨号码中的重要数字被取消而出现发送错误。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。