主屏幕 > 网页管理工具 > 配置传真环境 > 配置基本传真设置 > 配置PBX环境的连接设置

## 配置PBX环境的连接设置

配置将本机连接到PBX (专用分组交换机)的设置。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[传真设置]-[功能设置]-[PBX CN 设置]，然后配置设置。有关详细资料，请参见[PBX CN 设置]。

提示

- 设置[PBX CN 设置]时，会在目的地指定屏幕上显示[外线]键。使用[外线]键指定目的地时，可防止拨号时取消重要数字，可以让传真发送到正确的目的地。
- 如果选择[传真设置]-[功能设置]-[功能关闭/开启设置]另外将[外部呼叫时需使用外部线路键。]设置为开启，则不使用[外线]键即可禁止用户从外线号码输入。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。