主屏幕 > 传真 > 在经典风格中使用传真功能 > 传输选项设置

## 传输选项设置

### 原稿扫描设置

功能名称后缀是星号"*"的功能只能在经典风格中使用。

功能名 | 说明
--- | ---
[单面 / 双面] | 使用ADF，可以自动扫描原稿的正反两面。此外，还可以仅扫描第一页的一面，然后扫描剩余页的双面。
[扫描尺寸] | 没有正确检测到原稿尺寸时，指定想要扫描原稿的尺寸。
[分离扫描] | 如果原稿页数很多无法将其同时装入ADF，则可以分多批装入并将其作为一份作业处理。
[混合原稿] | 扫描具有多个不同尺寸页面的原稿，同时检测每页的尺寸。选择该选项以使用ADF扫描原稿。
[薄纸原稿] | 降低原稿进纸速度，防止薄纸卡纸。选择该选项以使用ADF扫描原稿。
[Z-折原稿] | 即使折叠原稿的尺寸也可精确检测到。选择该选项以使用ADF扫描原稿。
[长原稿]* | 对于进纸方向比标准尺寸长的原稿，自动检测原稿尺寸。选择该选项以使用ADF扫描原稿。
[消斑]* | 在始终清洁的狭长扫描玻璃上扫描原稿，而在狭长扫描玻璃上交替进行原稿扫描和除尘。选择该选项以使用ADF扫描原稿。
[装订位置] | 指定适合目标原稿方向的装订位置。
[多张进纸检测] | 当机器检测到原稿被多重处理时停止扫描。停止扫描后，可以通过查看预览显示，从该点重新开始扫描。选择该选项以使用ADF扫描原稿。

### 图像和浓度设置

功能名 | 说明
--- | ---
[分辨率] | 选择用于扫描原稿的分辨率。
[原稿类型] | 选择原稿的最佳设置，以最佳图像质量进行扫描。
[浓度] | 调整扫描原稿的浓度(明暗)。
[背景去除] | 可以调整彩色背景原稿(新闻纸、再生纸等)或可以扫描到背面文字或图像的较薄原稿的背景区域浓度。

### 其他设置

功能名称后缀是星号"*"的功能只能在经典风格中使用。

功能名 | 说明
--- | ---
[边框消除]* | 以相同宽度消除原稿的四边。还可以指定每边要消除的宽度。
[锐度]* | 锐化图像边缘以提高清晰度。
[保存&打印]* | 传输的同时，在本机上打印数据。

### 传真特定设置

功能名称后缀是星号"*"的功能只能在经典风格中使用。

功能名 | 说明
--- | ---
[选择线路] | 指定如何根据线路状况发送传真。
[快速记忆TX] | 扫描一页时，传真发送开始。
[轮询TX]* | 在轮询TX用户Box中注册用于轮询的文件。
[轮询RX]* | 在从本机接收到请求后调用保存在目的地机器中的文件(轮询请求)。
[定时TX]* | 指定开始传真发送的时间。传真将在指定时间自动发送。
[密码TX]* | 使用密码将传真发送到传真目的地用密码限制(启用了闭合网络接收)的设备。
[F-代码TX]* | 若要使用机密TX或中继分布，请输入F编码(SUB地址和发送者ID)并发送。
[TX印记] | 使用ADF扫描原稿时，TX印记会打印在扫描原稿上以证明原稿已被扫描。发送传真时使用。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。