主屏幕 > 传真 > 关于传真报告 > 报告内容

## 报告内容

本节介绍了活动报告所示的项目示例。

项目 | 说明
--- | ---
[号] | 序列号被分配给发送和接收的传真。
[收件人] | 介绍下列项目之一。如果没有信息，此栏为空白。 发送报告：地址簿或程序目的地的注册名称或目的地拨号号码 接收报告：地址簿中的注册名称或通讯对方的电话号码
[开始时间] | 说明通信开始时间。
[时间] | 说明通信所需的时间。
[副本] | 说明通信的页数。对于内存TX，以分数形式说明发送的页数和总页数。
[注] | 介绍下列项目之一。 [L1]：主线路(仅限G3) [L2-L4]：副线路(仅限G3) [TMR]：定时通信 [POL]：轮询 [ORG]：原稿尺寸规格 [FME]：边框消除传输 [DPG]：页面分离发送 [MIX]：混合模式传输 [CALL]：手动通信 [CSRC]：远程诊断 [FWD]：转发 [PC]：PC-传真 [BND]：双面装订方向 [SP]：特殊原稿 [FCODE]：F编码规格 [RTX]：重新发送 [RLY]：中继 [MBX]：机密 [BUL]：公告板 [SIP]：SIP传真 [IPADR]：IP地址传真 [I-FAX]：Internet传真
[结果] | [OK]：通信正常结束时说明。 [S-OK]：通信停止时说明。 [PW-OFF]：通信过程中主电源关闭时说明。 [TEL]：接到电话时说明。 [NG]：发生通信错误时说明。 [Cont]：发生通信错误并且机器切换至重发等待状态(错误页重拨)时说明。 [No Ans]：通讯对方未返回任何响应时说明。 [Refuse]：从拒绝来电服务中注册的号码接到电话时说明。 [Busy]：因为通讯对方正忙而造成通信失败时说明。 [M-Full]：因为传真文件内存在接收过程中变满而造成接收失败时说明。 [LOVR]：接收页的长度超过最大值时说明。(IP地址传真或Internet传真) [POVR]：接收页超过。接收页的数量超过3000时说明。(IP地址传真或Internet传真) [FIL]：文件错误。不支持接收到的文件时说明。(IP地址传真或Internet传真) [DC]：解码错误。系统未能解码接收到的文件时说明。(IP地址传真或Internet传真) [MDN]：MDN响应失败时说明。(Internet传真) [DSN]：DSN响应失败时说明。(Internet传真) [打印]：打印通过强制记忆RX功能保存的文档时说明。 [DEL]：删除通过强制记忆RX功能保存的文档时说明。 [发送]：发送通过强制记忆RX功能保存的文档时说明。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。