主屏幕 > 传真 > 在经典风格中使用传真功能 > 发送选项 > 发送机密传真([F-代码TX])

## 发送机密传真([F-代码TX])

### 关于机密通讯

设计机密通讯功能的目的在于使用需要注册编号和密码的机密用户Box与特定人通讯。

这将确保增强传真通讯发送的安全性。

提示

- 目的地传真需要具有F-代码功能。
- 需要确认接收人的机密用户Box号码和机密传真接收的密码。
- 此功能不能与以下功能共同使用。
  密码TX、轮询TX、轮询TX (公告板)、轮询RX、轮询RX (公告板)

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[功能关闭/开启设置]-[F编码发送功能]

### 操作流程

1
装入原稿。
2
显示经典风格传真屏幕。
3
指定目的地。
4
触摸[应用]-[传真设置]-[F-代码TX]，然后触摸[开]。
5
输入[SUB地址]和[密码]，然后触摸[/]。

- [SUB地址]：输入机密用户Box号码。

- [密码]：输入机密接收的通信密码。

6
使用开始键开始发送。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。