主屏幕 > PC-FAX > 准备PC-传真传输 > 网络连接的准备(针对管理员)

## 网络连接的准备(针对管理员)

### 确认网络设置

确认本机已连接到网络。有关检查步骤的详细资料，请参见确认网络设置。

### 配置网络打印环境

根据所需的打印协议更改本机的设置。

若要执行正常打印(端口9100)，使用安装程序。除非另行规定，否则使用正常打印(端口9100)。

打印协议 | 说明
--- | ---
正常打印(端口9100) | 确定已经设置了RAW端口号。(在正常情况下，可以使用默认设置。) 有关设置步骤的详细资料，请参见配置端口9100打印环境。
Internet打印(IPP) | 检查IPP操作环境。(在正常情况下，可以使用默认设置。) 有关设置步骤的详细资料，请参见配置IPP打印环境。
安全打印(IPPS) | 设置IPPS操作环境。本机与计算机之间的通信采用SSL加密。 有关设置步骤的详细资料，请参见配置IPP打印环境。

提示

- 无法使用安装程序设置Internet打印(IPP)和安全打印(IPPS)。
- IPv6环境不支持Internet打印(IPP)。

### 允许从传真驱动程序获取设备信息

禁用OpenAPI认证功能。(在正常情况下，可以使用默认设置。)

如果启用从传真驱动程序收集设备信息，传真驱动程序会自动收集信息(如选购的设备附件和认证设置)。

若要设置OpenAPI，请选择[机器设置]-[管理员]-[网络]-[OpenAPI 设置]-[OpenAPI 设置]。

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[打印机设置]-[指定账户获取设备信息]

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。