主屏幕 > 传真 > 发送选项 > 重新发送传真

## 重新发送传真

### 自动重新发送(自动重拨)

如果传真发送由于线路或收件人机器故障而失败，在经过特定时间后，机器会自动重新发送(重拨)传真。

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[线路参数设置]-[重拨次数]
- [机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[线路参数设置]-[重拨间隔]

参考

- 重新发送重拨失败的传真

### 手动重新发送

失败的传真发送会被当做等待重新发送(重拨)保留的作业处理。

等待重新发送的作业会使用自动重拨功能在经过特定时间后自动重新发送。但是，可以手动重新发送传真。

1
触摸主屏幕上的[作业列表]。
2
选择想要重新发送的作业并触摸[重拨]。
3
触摸[开始]。

传输开始。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。