主屏幕 > 辅助功能 > 设置操作环境的辅助功能([辅助功能]) > 调整触摸屏

## 调整触摸屏

### 调整触摸屏的亮度

调整触摸屏的亮度等级。

选择[辅助功能]-[面板亮度调整]配置设置。

### 连续触摸设置

指定是否连续触摸相同按键被检测为双击操作。

选择[辅助功能]-[两次轻触设置]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[两次轻触] | 将连续触摸相同按键检测为双击操作。 可以在五个时间长度中变换双击检测时间间隔(默认值为[标准])。 触摸两下画面右侧的盒子可检查当前设置。
[轻触检测限制] | 连续触摸相同按键时，限制系统在指定时间间隔检测第二次和后续选择。 用户以非自愿的方式连续触摸按键时，系统可以防止被错误地检测为双击操作。 指定检测第二次和后续触摸的时间间隔(默认值为[0.1]秒)。

### 设置控制面板的振动操作

指定按下触摸屏上的按键或电源键时的振动强度或模式。

选择[辅助功能]-[振动设置]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[触摸面板按钮] | 指定操作触摸屏上按键时的振动操作。 [点击]：选择是否在操作触摸屏上的按键时启用振动(默认值为[是])。 [振动模式]：选择要应用的振动模式(默认值为[样式 3])。如果触摸振动模式设置键，则可以确认要应用的模式。 [长按]：选择是否在按住触摸屏上的按键时启用振动(默认值为[开])。按住按键时应用的振动模式与操作一次按键时应用的振动模式不同。
[电源按钮] | 指定操作电源按键时的振动操作。 [长按]：选择是否在按住电源键时启用振动(默认值为[开])。按住电源键时应用的振动模式与操作触摸屏上按键时应用的振动模式不同。
[振动强度。] | 指定操作触摸屏上的按键或电源键时的振动强度(默认值为[中])。 如果触摸振动强度设置键，则可以确认要应用的强度。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。