主屏幕 > PC-FAX > PC-传真TX操作 > [传真传送 弹出菜单]画面 > 配置传真传输功能

## 配置传真传输功能

从[传真传送 弹出菜单]画面，选择[传真模式设置详细...]，然后可以设置传真传输功能。

设置 | 说明
--- | ---
[打印已传送文件] | 选择此复选框可以在发送传真的同时打印传真。 也可以使用[打印首选项]画面的[传真]选项设置此选项。
[定时传送] | 选择此复选框可以设置发送传真的时间。传真将在指定时间自动发送。 [传递当前时间]：将PC的当前时间反映到[传送时间]上。 也可以使用[打印首选项]画面的[传真]选项设置此选项。
[SUB地址] | 使用F编码TX功能时，选择该Box并输入目的地Box编号(最多可使用20个单字节数字)。 也可以使用[打印首选项]画面的[传真]选项设置此选项。
[发件人ID] | 使用F编码TX功能时，选择该Box并输入目的地Box的密码(最多可使用20个单字节数字，包括#和*符号)。 也可以使用[打印首选项]画面的[传真]选项设置此选项。

提示

- 使用定时发送时，确认PC的时钟时间与本机的时钟时间匹配。如果本机的时钟时间已经超过指定的发送时间，则会在第二天发送传真。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。