主屏幕 > 扫描 > 将文件发送到计算机的共享文件夹(SMB发送) > 发送选项 > 发送到计算机(扫描至Home)

## 发送到计算机(扫描至Home)

### 关于扫描至Home

在本机上安装了通过活动目录进行用户认证的情况下，如果在活动目录中注册了用户的Home文件夹，当用户登录到本机时，主屏幕上显示[扫描至主页]键。通过选择此键，可以轻松使用您的Home文件夹作为目的地执行SMB传输。

另外，[扫描至 PC]屏幕上的地址簿中会显示[Home]按键。通过将[Home]键指定为目的地，也可使用与常规SMB传输相同的工作流程向您的Home文件夹发送数据。

### 使用此功能需要做的准备(针对管理员)

配置设置以使用扫描至Home功能。

有关设置步骤的详细资料，请参见使用扫描至Home功能。

### 操作流程：选择主屏幕上的[扫描至主页]时

1
装入原稿。
2
输入用户信息，然后登录到本机。

- 有关如何登录的详细资料，请参见启用用户认证时：。

3
在主屏幕上触摸[扫描至主页]开始传输。

- 若要在更改选项设置后进行发送，触摸[扫描至主页]顶部的菜单图标并前往第4步。

4
更改发送选项设置。
5
使用开始键开始发送。

- 使用停止键可以停止扫描原稿。显示当前停止作业的列表。若要停止传输，从列表中选择目标作业，然后删除。

### 操作流程：在SMB传输屏幕上从地址簿选择[Home]时

1
装入原稿。
2
输入用户信息，然后登录到本机。

- 有关如何登录的详细资料，请参见启用用户认证时：。

3
触摸主屏幕上的[扫描至 PC]。
4
选择[Home]。
5
根据需要指定传输选项。
6
使用开始键开始发送。

- 使用停止键可以停止扫描原稿。显示当前停止作业的列表。若要停止传输，从列表中选择目标作业，然后删除。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。