主屏幕 > 传真 > 接收选项 > 将本机用作中继站(中继接收)

## 将本机用作中继站(中继接收)

### 关于中继分布

中继分布功能向中继机发送传真，由中继机将接收到的传真分布给预注册的目的地群组。

本机支持中继接收功能。它作为中继站接收传真，并将其自动分布给多个预设的目的地。

参考

- 指定中继机之后发送([F-代码TX])

### 使用此功能需要做的准备

注册传真目的地和中继用户Box，用于保存要中继的文档。还应指定中继密码。

有关如何注册中继用户Box的详细资料，请参见注册中继用户Box。

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[功能关闭/开启设置]-[中继功能]
- [机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[功能关闭/开启设置]-[接替打印]

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。