主屏幕 > 网页管理工具 > 注册各种信息 > 注册地址簿 > 注册IP地址传真目的地

## 注册IP地址传真目的地

可以使用Web Connection注册或编辑IP地址传真目的地。尽管难以采用触摸屏输入字符，但如果采用计算机则可以轻松实现。

在Web Connection的用户模式下或管理员模式下选择[目的地注册]-[通讯簿]-[新注册]。在[依据功能检索]中，选择[IP地址传真]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 目的地注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。想要指定编号时，选择[直接输入]然后输入数字。
[名称] | 输入目的地名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[拼音分类方式] | 如果想使用拼音为地址簿中显示的注册名分类，请勾选此复选框。
[分类字符] | 输入注册名称的拼音(最多可使用24个单字节字符)。 可以按照注册名称排列目的地。
[索引] | 使用注册的名称选择搜索目的地的索引。 如果是常用目的地，请勾选[主要]复选框。目的地显示在目的地选择屏幕，让用户轻松选择目的地。
[目的地类型] | 选择指定目的地地址的格式(默认值为[IP地址])。
[地址] | 输入目的地地址。 如果为[目的地类型]选择了[IP地址]，输入目的地IP地址。 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16" 如果为[目的地类型]选择了[主机名称]，输入目的地主机名。 输入主机名的示例："host.example.com"(包括要输入的域名。) 如果为[目的地类型]选择了[电子邮件地址]，输入目的地E-Mail地址。如需通过E-Mail地址指定目的地，在"ipaddrfax@"之后输入接收人的IP地址。若要输入IP地址，请使用括号[ ]包裹。 输入IP地址(IPv4)的示例："ipaddrfax@[192.168.1.1]" 输入IP地址(IPv6)的示例："ipaddrfax@[fe80::220:6bff:fe10:2f16]" 无法在E-Mail地址“@”符号后输入主机名。
[端口号] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[25])。
[目的地机器类型] | 选择目的地机器是否支持色彩模式(默认值为[黑色])。
[参照许可设置] | 如有必要，限制访问此目的地。 有关详细资料，请参见限制可访问目的地。

提示

- 若要编辑或删除注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]或[删除]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。