主屏幕 > 高级功能 > 将本机连接到多个网络(VLAN) > 网络2的限制 > 不可用的设置

## 不可用的设置

当本机使用多网络连接功能连接到网络2时，以下设置不可用。

(取决于您所使用的型号以及选购件安装状态，一些设置可能不会显示。)

[机器设置]-[机器设置]中的以下设置

- [信息]-[同步用户认证/帐户监控]

- [信息]-[网络设置信息]

- [系统设置]-[网络 TWAIN]

- [BOX]-[用户BOX列表]-[新注册]

- [目的地注册]-[通讯簿]-[FTP]

- [目的地注册]-[通讯簿]-[WebDAV]

- [目的地注册]-[通讯簿]-[用户BOX]

- [目的地注册]-[通讯簿]-[传真目的地]

- [目的地注册]-[通讯簿]-[IP地址传真]

- [目的地注册]-[通讯簿]-[Internet传真地址]

- [目的地注册]-[通讯簿]-[IP-FAX(T38)]

- [目的地注册]-[群组]

- [扫描/传真设置]-[基础设置]-[分布扫描PDF设置]

- [扫描/传真设置]-[基础设置]-[分布扫描XPS设置]

- [传真设置]

- [自定义]-[传真设置]

- [自定义]-[功能键设置]-[传真TX]

- [自定义]-[活动屏幕设置]-[传真动态屏幕]

- [自定义]-[查找选项设置]-[查找项目设置]-[传真 功能]

[机器设置]-[管理员]-[维修]中的以下设置

- [状态通知设置]

- [总计数器通知设置]

- [日期/时间设置]-[时间调整设置]

- [许可证设置]-[启用功能列表]

- [远程呼叫中心]

- [远程诊断]

[机器设置]-[管理员]-[系统设置]中的以下设置

- [复位设置]-[自动复原]-[传真]

- [复位设置]-[自动复原]-[Web查看器]

- [用户BOX设定]-[删除未使用的用户Box]

- [用户BOX设定]-[文档删除时间设置]

- [用户BOX设定]-[MFP共享文件夹删除时间设置]

- [用户BOX设定]-[删除SMB文件夹内所有内容]

- [用户BOX设定]-[文档保留设置]

- [用户BOX设定]-[U盘功能设置]-[USB到用户Box]

- [用户BOX设定]-[用户Box操作]

- [URL文件管理设置]

- [印记设置]-[传真发送设置]

- [系统协同设置]

- [无伺服拉式打印设置]

- [输出设置]-[接收打印数据设置]-[传真]

- [输出设置]-[输出纸盘设定]-[传真]

- [纸张类型自动检测设置]

- [自动信封检测设置]

[机器设置]-[管理员]-[安全]中的以下设置

- [PKI设置]-[启用SSL]

- [参照许可设置]

- [限制用户进入]-[注册和更改地址]

- [限制用户进入]-[更改注册覆盖]

- [限制用户进入]-[按用户同步用户认证/账户跟踪]

- [用户Box管理员设置]

- [安全详细]-[手动目的地输入]

- [安全详细]-[禁止传真发送]

- [安全详细]-[个人数据安全设置]-[作业历史]-[账户认证]

- [安全详细]-[个人数据安全设置]-[当前作业]-[账户认证]

- [安全详细]-[Web查看器内容访问]

- [安全详细]-[远程服务设置]

- [安全详细]-[网页浏览器设置更改]

- [快速安全设置]-[快速IP过滤]

- [快速安全设置]-[网络连接设置]

- [快速安全设置]-[U盘功能设置]-[扫描文件至U盘]

- [快速安全设置]-[U盘功能设置]-[PC打印]

- [USB端口连接许可设置]-[设置所有]-[U盘（用户）]-[扫描文件至U盘]

- [USB端口连接许可设置]-[设置所有]-[PC连接]

- [印记设置]-[印记设置]-[打印]-[已注册叠图]

- [OpenAPI认证管理设置]

[机器设置]-[管理员]-[用户认证/帐户监控]中的以下设置

- [认证类型]-[帐户监控]

- [认证类型]-[帐户跟踪输入方式]

- [认证类型]-[同步用户认证/帐户监控]

- [认证类型]-[分配的计数器数量]

- [认证类型]-[作业数量达到最大值]

- [用户认证设置]-[用户注册]-[编辑]-[同步账户跟踪]

- [用户认证设置]-[用户注册]-[编辑]-[帐户名]

- [用户认证设置]-[用户注册]-[编辑]-[功能许可]-[扫描文件至U盘]

- [用户认证设置]-[用户注册]-[编辑]-[功能许可]-[传真]

- [用户认证设置]-[用户注册]-[编辑]-[功能许可]-[手动目的地输入]

- [用户认证设置]-[用户注册]-[编辑]-[功能许可]-[Web查看器]

- [用户认证设置]-[用户注册]-[编辑]-[许可设置]-[用户Box管理员权限]

- [用户认证设置]-[默认功能许可]-[扫描文件至U盘]

- [用户认证设置]-[默认功能许可]-[传真]

- [用户认证设置]-[默认功能许可]-[手动目的地输入]

- [用户认证设置]-[默认功能许可]-[Web查看器]

- [用户认证设置]-[管理设置]-[默认浏览器设置]

- [用户认证设置]-[公共用户验证设置]-[功能许可]-[扫描文件至U盘]

- [用户认证设置]-[公共用户验证设置]-[功能许可]-[传真]

- [用户认证设置]-[公共用户验证设置]-[功能许可]-[用户BOX]

- [用户认证设置]-[公共用户验证设置]-[功能许可]-[手动目的地输入]

- [用户认证设置]-[公共用户验证设置]-[功能许可]-[Web查看器]

- [帐户跟踪设置]

- [不经认证打印]-[IP允许设置]

- [简单认证设置]-[注册简易认证服务器]-[编辑]-[第一服务器]-[编辑]-[证书验证等级设置]-[过期确认]

- [公共用户Box设置]

- [LDAP/IC卡认证设置]-[服务器注册]-[编辑]-[证书验证等级设置]-[过期确认]

- [URL显示启用设置]

- [增强服务器关闭时的最大允许值设置.]

- [AD认证中的自验证设置]

[机器设置]-[管理员]-[网络]中的以下设置

- [TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[无线设置](安装了无线LAN接口组件)

- [TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[IPv4]-[IP地址设置方式]-[自动设置]-[BOOTP]

- [TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[IPv4]-[IP地址设置方式]-[自动设置]-[ARP/PING]

- [TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[IPv6]

- [TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[DNS主机]-[动态 DNS 设置]

- [TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[DNS主机]-[LLMNR 设置]

- [TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[DNS 域名设置]-[DNS查找域名自动获取]

- [TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[DNS服务器设置 (IPv6)]

- [TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置2]-[RAW端口号]-[端口2]至[端口6]

- [TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置2]-[SLP 设置]

- [TCP/IP 设置]-[过滤类型]

- [TCP/IP 设置]-[IP地址过滤]

- [TCP/IP 设置]-[快速IP过滤]

- [TCP/IP 设置]-[包过滤]

- [TCP/IP 设置]-[IPsec]

- [电子邮件设置]-[邮件接收 (POP)]

- [电子邮件设置]-[邮件传送 (SMTP)]-[电子邮件发送设置]-[邮件通知功能]

- [电子邮件设置]-[邮件传送 (SMTP)]-[电子邮件发送设置]-[总计数通告功能]

- [电子邮件设置]-[邮件传送 (SMTP)]-[证书验证等级设置]-[过期确认]

- [电子邮件设置]-[邮件传送 (SMTP)]-[详情设置]-[SMTP前POP]

- [电子邮件设置]-[邮件传送 (SMTP)]-[详情设置]-[SMTP前POP时间]

- [电子邮件设置]-[邮件传送 (SMTP)]-[服务器负荷减轻传输方式]-[超上限下载URL扫描TX]

- [电子邮件设置]-[邮件传送 (SMTP)]-[服务器负荷减轻传输方式]-[总是通过下载URL的方式进行扫描发送]

- [电子邮件设置]-[S/MIME]-[自动获得认证]

- [电子邮件设置]-[S/MIME]-[打印 S/MIME信息]

- [电子邮件设置]-[S/MIME]-[证书验证等级设置]

- [电子邮件设置]-[E-mail接收打印]

- [LDAP 设置]

- [FTP TX设置]

- [SNMP 设置]-[SNMP 设置]-[SNMP v3(IP)]

- [SNMP 设置]-[SNMP v1/v2c 设置]-[写入团队名字]

- [SNMP 设置]-[SNMP v3 设置]

- [SMB 设置]-[WINS/NetBIOS设置]

- [SMB 设置]-[客户端设置]-[单一签名设置]-[认证信息引用设置]

- [SMB 设置]-[客户端设置]-[单一签名设置]-[认证信息注册标准]

- [SMB 设置]-[SMB服务器设置]-[SMB服务器通用设置]-[SMB认证协议]

- [SMB 设置]-[SMB服务器设置]-[SMB服务器通用设置]-[SMB安全签名设置]

- [SMB 设置]-[SMB服务器设置]-[SMB打印设置]

- [SMB 设置]-[SMB服务器设置]-[共享SMB文件设置]

- [DPWS设置]

- [分配的扫描功能设置]

- [Bonjour 设置]

- [网络传真设置]

- [WebDAV设置]

- [OpenAPI 设置]-[OpenAPI 设置]-[HTTP版本设置]

- [OpenAPI 设置]-[OpenAPI 设置]-[代理设置]

- [OpenAPI 设置]-[OpenAPI 设置]-[证书验证等级设置]

- [OpenAPI 设置]-[OpenAPI 设置]-[认证]

- [OpenAPI 设置]-[OpenAPI 设置]-[外部应用程序连接]

- [OpenAPI 设置]-[OpenAPI 设置]-[指定的应用程序启动设置]

- [TCP 插座口设置]

- [IEEE802.1X 认证设置]

- [LLTD设置]

- [SSDP设置]

- [Web查看器设置]

- [单一签名设置]

- [IWS设置]

- [机器更新设置]

- [远程面板设置]

- [ThinPrint设置]

- [网络I/F配置]

- [无线网络设置]

- [域名发送操作限制设置]

- [HTTP 服务器设置]

[机器设置]-[管理员]-[BOX]中的以下设置

- [用户BOX列表]-[新注册]

[机器设置]-[管理员]-[目的地注册]中的以下设置

- [通讯簿]-[用户BOX]

- [通讯簿]-[传真目的地]

- [通讯簿]-[FTP]

- [通讯簿]-[WebDAV]

- [通讯簿]-[IP地址传真]

- [通讯簿]-[Internet传真地址]

- [通讯簿]-[IP-FAX(T38)]

- [前缀/后缀]

- [Prefix/Suffix设置]

- [注册地址输入禁止规则。]

[机器设置]-[管理员]中的以下设置

- [传真设置]

[机器设置]的以下设置

- [远程面板]

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。