主屏幕 > 传真 > 接收选项 > 自动排列接入传真(TSI路由)

## 自动排列接入传真(TSI路由)

### 关于TSI路由

TSI (传输用户标识)路由功能可根据发送者的传真号码(TSI)将收到的传真自动分布到共享文件夹或E-mail地址。不需要为各接收人排列已打印传真，也没有传真丢失的风险。若要使用TSI路由功能，需要预设应排列传真的用户Box以及转发目的地。路由目的地最多可注册256个传真号码(TSI)。

提示

- 默认情况下，如果已接收传真未被成功分布则会在没有被转发的情况下打印。
- 此功能不能与以下功能共同使用。
  强制记忆RX、转发TX、PC-传真RX

### 使用此功能需要做的准备(针对管理员)

启用TSI路由功能。另外，注册用于转发的发送者的传真号码(TSI)、转发目的地以及文件类型。

有关设置步骤的详细资料，请参见使用TSI路由功能。

提示

- 若要在本机上使用TSI路由功能，必须在发送者的传真机上注册传真号码(TSI)。如果TSI路由功能不可用，请确认是否在发送者的传真机上注册传真号码(TSI)。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。