主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[机器设置] > [复合机设置]

## [复合机设置]

### [基础设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[复合机设置]-[基础设置]

配置复印操作的基本设置。

设置 | 说明
--- | ---
[组合复印/小册子自动倍率] | 选择当指定[合并]或[小册子]并将[纸张]选择为[自动]时，是否将图像自动调整到最佳缩放比率(默认值为[自动显示缩放])。 [自动显示缩放]：自动调整到最佳缩放比率。根据功能指定下列缩放比率。 [2合1]、[小册子]：70.7% [4合1]：50.0% [8合1]：35.3% [禁用]：选择此选项可以手动指定缩放比率。
[小册子快捷方式模式设置] | 选择当显示[小册子]的设置屏幕时是否将小册子功能自动设为开启(默认值为关闭)。
[默认复印设置] | 更改复印模式中的默认设置(打开电源或使用复位键时的设置)(默认值为[出厂默认设置])。 您可以在更改复印模式中的设置后通过选择[当前设置]来更改设置。
[默认放大显示设置] | 选择放大显示时，更改复印模式中的默认设置(打开电源或使用复位键时的设置)(默认值为[出厂默认设置])。 您可以在更改复印模式中的设置后通过选择[当前设置]来更改设置。
[AMS 方向不正确时] | 当在[缩放]中选择了[自动]时，选择是否即使原稿的装入方向与纸张方向不同仍打印原稿(默认值为[打印])。 [打印]：不管原稿装入方向如何都进行打印。 [删除作业]：如果原稿装入方向与纸张方向不同，删除作业。 当[放大旋转]设置为关时，会启用此选项。
[分离扫描方法] | 选择通过指定[分离扫描]扫描原稿时开始打印的时序(默认值为[页面打印])。 [页面打印]：扫描原稿时开始打印。如果想要注重效率，选择此选项。 [批量打印]：扫描完所有原稿后开始打印。如果发现不正确的设置等，可以在打印开始之前将数据删除。
[放大旋转] | 使用放大旋转功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 使用放大旋转功能，当通过放大复印功能所放大图像的纵向尺寸超过纸张尺寸时，可以将放大的图像旋转从而将其包含在纸张范围内。
[鞍式装订自动小册子选择] | 已指定[中央装订和折叠]或[中央折叠]时，选择是否自动指定[小册子](默认值为[自动选择])。 [自动选择]：自动设置[小册子]。 [用户定义]：显示确认信息，请求用户选择是否指定[小册子]。 [关]：不设置[小册子]。
[选择纸张插页功能所应用的纸盒] | 如果在手送托盘中装入纸张时将手送托盘自动选择为纸盒，请选择[手送](默认值为[手送])。 当纸张装入到手送托盘中时，纸盒将变为手送托盘，而且会显示纸张设置画面。
[自动规格与缩放倍率] | 当在稿台上装入原稿后选择复印用纸张时，如果想要将[缩放]设置为[自动]，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[自动ADF尺寸与缩放] | 当在ADF上装入原稿后选择复印用纸张时，如果想要将[缩放]设置为[自动]，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[当APS关闭时指定默认的纸盒] | 选择当取消[纸张]的[自动]选项后要切换到的纸盒(默认值为[APS开前的纸盒])。 [APS开前的纸盒]：在取消选择[自动]前切换到指定的纸盒。 [默认纸盒]：切换到纸盒1。
[三折打印边] | 指定在折叠的打印面朝内还是朝外的情况下弹出三折复印件(默认值为[内])。
[复印操作时的打印作业] | 在触摸屏上执行复印操作期间收到打印作业或传真作业时选择要执行的操作(默认值为[打印])。 [打印]：立即打印打印件或传真作业。 [仅限接收]：复印操作完成后将打印或传真作业打印。
[自动图像旋转] | 选择原稿方向与纸张方向不同时自动旋转图像的设置(默认值为[当设置自动纸张/自动缩放时])。 [当设置自动纸张/自动缩放/缩小时]：当[纸张]设置为[自动]，且[缩放]设置为[自动]或缩小时，自动旋转原稿图像。 [当设置自动纸张/自动缩放时]：当[纸张]设置为[自动]，且[缩放]设置为[自动]时，自动旋转原稿图像。 [当设置自动缩放/缩小时]：当[缩放]设置为[自动]或缩小时，自动旋转原稿图像。 [设置自动缩放时]：当[缩放]设置为[自动]时，自动旋转原稿图像。
[插入页的纸盒选择] | 配置当设置了[封页]、[插页]或[章节]时装入纸张的默认纸盒(默认值为[纸盒 2])。

提示

- 在[机器设置]-[管理员]-[安全]-[打开用户等级]中将设置更改权限指定到用户时显示以下设置。
  [自动规格与缩放倍率]、[自动ADF尺寸与缩放]、[当APS关闭时指定默认的纸盒]、[三折打印边]、[复印操作时的打印作业]、[自动图像旋转]

### [完成程序]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[复合机设置]-[完成程序]

在复印模式的主屏幕上以经典风格布置排纸处理程序按键时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。

指定设置组合在[偏移]、[分组/分页]、[折叠/装订]、[订书钉]和[打孔]中作为排纸处理器程序注册。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [卡片复制]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[复合机设置]-[卡片复制]

指定卡片复印功能的默认值。

设置 | 说明
--- | ---
[布局] | 选择放置卡片正面和背面的默认设置(默认值为[上/下])。 [上/下]：放在纸张顶部的正面和底部的背面。 [左/右 (上半)]：放在纸张左上角的正面和右上角的背面。 [左/右]：放在纸张左侧的正面和右侧的背面。
[缩放] | 选择复印的默认缩放比率(默认值为[图像居中])。 [图像居中]：进行适合原稿尺寸的复印。 [X1.0]：以卡片尺寸复印。
[储存原稿尺寸1]至[储存原稿尺寸4] | 注册复印常用的卡片尺寸。注册的尺寸可以在[卡片复制]设置画面上调用。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。