主屏幕 > 传真 > 在经典风格中使用传真功能 > 发送选项 > 指定中继机之后发送([F-代码TX])

## 指定中继机之后发送([F-代码TX])

### 关于中继分布

中继分布功能向中继机发送传真，由中继机将接收到的传真分布给预注册的目的地群组。

与向所有目的地广播传真的情况相比，通过将中继站和目的地按区域分组，可以降低整体通信成本。此功能在向遥远地方广播传真时有用。

提示

- 目的地机器(中继机)需要具有F-代码功能。
- 需要确认中继机上指定的中继用户Box号码以及中继分布的密码。
- 此功能不能与以下功能共同使用。
  密码TX、轮询TX、轮询TX (公告板)、轮询RX、轮询RX (公告板)

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[功能关闭/开启设置]-[F编码发送功能]

参考

- 将本机用作中继站(中继接收)

### 操作流程

1
装入原稿。
2
显示经典风格传真屏幕。
3
指定中继站的传真号码。
4
触摸[应用]-[传真设置]-[F-代码TX]，然后触摸[开]。
5
输入[SUB地址]和[密码]，然后触摸[/]。

- [SUB地址]：输入中继用户Box号码。

- [密码]：输入中继分布的中继TX密码。

6
使用开始键开始发送。

中继站接收的传真会被传送到使用中继站注册的目的地。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。