主屏幕 > 网页管理工具 > 配置网络传真环境 > 配置IP传真(SIP)操作环境

## 配置IP传真(SIP)操作环境

### 设置流程

IP传真(SIP)是一种可通过企业网和互联网启用实时发送/接收的功能。与在邮件服务器缓冲作业的Internet传真相比，可以以更小的延迟发送和接收。另外，该功能具有比使用电话线的传真更低的通信成本。

IP传真(SIP)使用SIP服务器呼叫目的地。SIP服务器可集中管理标识符(SIP-URI)和SIP兼容设备的IP地址之间的关联，并会调解设备之间的连接建立。

1
网络设置
2
配置IP传真(SIP)发送和接收的基本设置
3
请根据您的环境配置设置

- 配置连接到SIP服务器的设置

- 配置自动获得SIP配置信息(IPv4)的设置

- 配置自动获得SIP配置信息(IPv6)的设置

提示

- 若要使用IP传真(SIP)功能，需要使用某种选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 若要使用IP传真(SIP)功能，请让维修人员配置设置。有关详细资料，请与维修人员联系。

### 配置IP传真(SIP)发送和接收的基本设置

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[网络传真设置]-[网络传真功能设置]，然后将[IP-FAX(T38)功能设置]设置为开启(默认值为关闭)。
2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[网络传真设置]-[IP-FAX(T38)详细设置]，然后配置IP传真(SIP)功能。

- 有关设置的详细资料，请参见[IP-FAX(T38)详细设置]设置(在此步骤后叙述)。

3
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[SIP 设置]-[SIP基本设置]，然后配置SIP设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[SIP基本设置]设置(在此步骤后叙述)。

[IP-FAX(T38)详细设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[端口号1] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[10000])。 按可用线路编号指定端口号。
[超时] | 根据需要更改通信超时时间(默认值为[60]秒)。

[SIP基本设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[SIP 设置] | 当[IP-FAX(T38)功能设置]在第1步中设置为开启时，该选项同步会设置为开启。
[用户ID] | 输入本机的SIP用户ID。
[域名] | 输入本机加入的SIP域名。
[传送模式] | 选择传输协议(默认值为[UDP])。
[端口号] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[5060])。
[保持实时间隔值] | 输入会话更新间隔(默认值为[1800])。
[请求再发送间隔值] | 输入数据包重新发送间隔(默认值为[500])。

### 配置连接到SIP服务器的设置

配置连接到SIP服务器的设置。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[SIP 设置]-[SIP服务器设置]，然后配置设置。有关详细资料，请参见[SIP服务器设置]。

### 配置自动获得SIP配置信息(IPv4)的设置

配置在IPv4环境下使用DHCP自动获得SIP配置信息的设置。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[SIP 设置]-[SIP自动恢复设置(IPv4)]，然后配置设置。有关详细资料，请参见[SIP自动恢复设置(IPv4)]。

### 配置自动获得SIP配置信息(IPv6)的设置

配置在IPv6环境下使用DHCP自动获得SIP配置信息的设置。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[SIP 设置]-[SIP自动恢复设置(IPv6)]，然后配置设置。有关详细资料，请参见[SIP自动恢复设置(IPv6)]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。