主屏幕 > 网页管理工具 > Web Connection的基本操作 > 如何访问

## 如何访问

本节介绍了如何访问Web Connection。

1
启动网络浏览器。
2
在URL字段中输入机器的IP地址，然后按Enter键。

此时显示Web Connection屏幕。

提示

- 可以在触摸[机器设置]-[设备信息]显示的画面中检查本机的IP地址。
- 本机不支持从相同网络浏览器的多个标签同时访问本机Web Connection的方法。
- 安装DNS服务器时，可以指定本机的主机名取代本机的IP地址以进行访问。有关详细资料，请与本机的管理员联系。
- 在IPv6环境下，请在IPv6地址前后加方括号[ ]。
  例如，当本机的IPv6地址是“fe80::220:6bff:fe10:2f16”时，输入"http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/"。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。