主屏幕 > 传真 > 发送选项 > 指定中继站之后发送([选择线路])

## 指定中继站之后发送([选择线路])

### 关于线路指定

使用多条线路时，可以选择发送传真的线路。

使用附加线路可让您使用闲置线路发送传真或者指定发送传真的线路。

提示

- 如果指定用于发送传真的线路因为通信正忙而不可用，作业会进入预备状态，直至通信完成。
- 使用地址簿注册目的地时，除了注册传真号码外还可以配置用来发送传真的线路。
- 此功能不能与以下功能共同使用。
  轮询TX、轮询TX (公告板)

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[收/发 设置]-[发送线路自动切换设置]

### 使用此功能需要做的准备(针对管理员)

配置附加线路的特定功能。如果为各线路设置了特定功能，可以出于不同目的使用各线路。

有关设置步骤的详细资料，请参见使用附加线路。

提示

- 如果[多行使用]设置为[仅限接收]，则无法指定线路。

### 操作流程

1
装入原稿。
2
触摸主屏幕上的[传真]。
3
指定目的地。
4
触摸[选择线路]。
5
选择在[选择线路]中用于发送的线路，并且触摸[OK]。
6
使用开始键开始发送。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。