主屏幕 > PC-FAX > PC-传真TX操作 > [传真传送 弹出菜单]画面 > [传真传送 弹出菜单]画面上可用的操作

## [传真传送 弹出菜单]画面上可用的操作

设置 | 说明
--- | ---
[名称] | 输入收件人姓名(最多可使用80个字符)。
[传真号码] | 输入目的地传真号码(最多可使用38个单字节数字，可用符号为连字符(-)、#、*、P、T和E)。 当将传真发送到国外时，在传真号之前输入国家代码。
[纠错模式] | 取消选择ECM框以取消错误修正模式(ECM)。 ECM是由ITU-T (国际电信联盟-电信标准化部门)定义的一种错误修正模式。如果传真机支持ECM，会在彼此通讯时检查传真数据错误。因电话线噪音导致的图像紊乱可以被抑制。 本机默认使用基于ECM的通信。但是，如果噪音过高，通信可能会比不使用ECM检查的通信花费稍微长一点的时间。 如果需要减少通信时间，请取消ECM检查并发送传真。但是，取决于指定的通信时间值，可能会发生图像错误或通信错误，因此应将数值更改为适合状况。
[国际传输模式] | 选择[国际传输模式]复选框以将传真发往国外。 海外TX模式功能可以降低发送传真的传输速度(信息传输速度)。此模式用于将传真发送到通信条件较差的地区。
[V.34模式] | 清除[V.34模式]复选框可以解除V.34协议模式。 V.34是一种用于超级G3传真通讯的通讯模式。这可以减少通信时间和成本，因为可以在大约3秒内发送一页A4尺寸的文档。 本机默认使用V.34协议通讯。如果本机或目的地传真未连接到PBX线路或者限制了传真线路速度，则本机不能使用超级G3模式通信。如果是这种情况，请取消V.34模式通信。
[增加] | 当在[收件人输入]字段输入收件人时，此按钮将其添加到[接收者]。
[从地址簿添加...] | 单击此按钮从本机的地址薄中选择收件人。 有关详细资料，请参见从本机的地址薄中选择收件人。
[从电话本添加...] | 单击此按钮从PC的电话薄中选择收件人。有关详细资料，请参见从电话薄中选择收件人。
[注册到电话本] | 单击此按钮可以在电话簿中注册[名称]和[传真号码]。此项保存在电话簿的[简易输入]文件夹中。有关注册步骤的详细资料，请参见在电话簿中注册接收者。
[传真模式设置详细...] | 单击此按钮设置传真TX功能，如定时发送和F编码发送。有关详细资料，请参见配置传真传输功能。
[传真封面] | 选择此复选框可以在发送传真时给其添加封页。单击[初始设定...]按钮可以设置封页的细节。有关详细资料，请参见发送带封页的传真。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。