主屏幕 > 维护保养 > 清洁本机

## 清洁本机

### 清洁狭长扫描玻璃

1
将ADF打开。
2
用清洁的干布擦除狭长扫描玻璃上的污渍。
备注

- 请勿触摸狭长扫描玻璃。

3
关闭ADF。

### 清洁狭长扫描玻璃(背面)

1
将ADF打开。
2
将打开和关闭导板打开。

- 释放打开和关闭导板的锁定杆，然后将打开和关闭导板打开。

3
用清洁的干布擦除狭长扫描玻璃(背面)上的污渍。
备注

- 请勿触摸狭长扫描玻璃(背面)。

4
关闭在步骤2中打开的打开和关闭导板。

- 按下打开和关闭导板中央的手形标志，并检查打开和关闭导板是否已安全锁定。

5
关闭ADF。

### 清洁稿台、控制面板、辊和输出皮带

用干燥的软布擦拭表面。

清洁输出皮带时，确保排纸处理器FS-540 SD安装在本机上。

备注

- 不要用力按控制面板，否则可能损坏触摸屏。

注意

- 本机内部存在高温区，可能会导致灼伤。检查本机内部故障(如送纸故障)时，请勿触摸贴有"Caution HOT"注意标签的位置(定影单元周围等)。可能会导致灼伤。

### 清洁外盖和原稿衬垫

用蘸有中性家用洗涤剂的软布擦拭表面。

备注

- 切勿使用溶剂(例如苯或稀释剂)来清洁原稿衬垫。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。