主屏幕 > 关于本机 > 各选购组件的名称及功能 > 选购组件

## 选购组件

### 选购组件的列表

根据机器型号，某些选购件无法使用。

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
1 | 主机 | 在扫描器部分扫描原稿，并在打印机部分打印扫描的图像。 该单元在本说明书中称为“本机”或“主机”。
2 | 传真组件FK-514 | 用于将本机用作传真机。另外，该组件也可以连接多条电话线。
3 | 清洁单元CU-102 | 收集在本机中所产生的小颗粒(UFP)防止其从机器中溢出。
4 | 认证单元AU-102 | 扫描手指的指纹图案执行用户认证。 安装认证单元AU-102需要工作台WT-506。 该单元在本说明书中称为生物认证单元。
5 | 工作台WT-506 | 提供一个临时放置原稿或其他材料的地方。也可以在安装认证单元AU-102或排纸处理器FS-P04时使用。
6 | 排纸处理器FS-P04 | 装订打印页。 对于装订针，请使用装订针组件SK-501。 安装排纸处理器FS-P04需要工作台WT-506。 有关如何使用排纸处理器FS-P04的详细资料，请参见如何使用排纸处理器。
7 | 键小键盘KP-102 | 配备在控制面板侧面。 允许您使用硬件按键操作本机或输入数字。
8 | 键盘固定器KH-102 | 安装该固定器，使用外部键盘。 有关外部键盘的详细资料，请与维修人员联系。
9 | 安全组件SC-509 | 支持复印防止和密码复印功能，用于防止未经授权的复印。
10 | 安装组件MK-730 | 用于在横幅纸张上打印数据。 该单元在本说明书中称为横幅纸张装入导板。
11 | 大容量纸盒LU-302 | 允许您最多装入3000张A4 (8-1/2 e 11)尺寸的纸张。 该单元在本说明书中称为大容量纸盒。 若要安装大容量纸盒LU-302，在本机上必须安装单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216、大容量纸盒PC-416或PC-417。
12 | 大容量纸盒LU-207 | 允许您最多装入2500张SRA3或A3 (11 e 17)尺寸的纸张。 更改纸张尺寸时，请与维修人员联系。 该单元在本说明书中称为大容量纸盒。 若要安装大容量纸盒LU-207，在本机上必须安装单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216、大容量纸盒PC-416或PC-417。
13 | 图像打印控制器IC-420 | 提供高质量打印效果。 安装图像打印控制器IC-420需要视频接口组件VI-516和升级组件UK-115。此外，在本机上必须安装单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216、大容量纸盒PC-416或PC-417或工作台DK-516S。
14 | 工作台DK-705 | 用于将本机安装在地面上。 该单元在本说明书中称为工作台。
15 | 工作台DK-516S | 用于将本机安装在地面上。 该单元在本说明书中称为工作台。
16 | 大容量纸盒PC-417 | 允许您在左侧纸盒中最多装入1500张A4 (8-1/2 e 11)尺寸纸张，在右侧纸盒中最多装入1000张纸。 该单元在本说明书中称为双重大容量纸盒(内置)。
17 | 大容量纸盒PC-416 | 允许您最多装入2500张A4 (8-1/2 e 11)尺寸的纸张。 该单元在本说明书中称为大容量纸盒(内置)。
18 | 双纸盒纸柜PC-216 | 允许您在顶部和底部纸盒中分别最多装入500张纸。 该单元在本说明书中称为双纸盒纸柜。
19 | 单纸盒纸柜PC-116 | 允许您在顶部纸盒中最多装入500张纸，并使用底部纸盒作为存储盒。 该单元在本说明书中称为单纸盒纸柜。
20 | 出纸盘OT-513 | 输出打印页。
21 | 作业分离器JS-508 | 将该单元安装到本机的出纸盘上。 该单元将打印件分页。
22 | 排纸处理器FS-533 | 将该单元安装到本机的出纸盘上。 将打印件输出前分页、分组和装订。
排纸处理器FS-542 | 将该单元安装到本机的出纸盘上。 将打印件输出前分页、分组和装订。 有关详细资料，请参见本选购件随附的专用小册子。
23 | 打孔组件PK-519 | 将该单元安装到排纸处理器FS-533上。 该单元支持打孔功能。
打孔组件PK-527 | 将该单元安装到排纸处理器FS-542上。 该单元支持打孔功能。 有关详细资料，请参见排纸处理器FS-542随附的专用小册子。
24 | 安装组件MK-607 | 安装排纸处理器FS-533需要此单元。
25 | 排纸处理器FS-539 | 将打印件输出前分页、分组和装订。 安装排纸处理器FS-539需要中继传输单元RU-513。此外，在本机上必须安装单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216、大容量纸盒PC-416或PC-417或工作台DK-516S。
26 | 排纸处理器FS-539 SD | 将打印件输出前分页、分组、装订、折叠和装帧。 安装排纸处理器FS-539 SD需要中继传输单元RU-513。此外，在本机上必须安装单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216、大容量纸盒PC-416或PC-417或工作台DK-516S。
27 | 打孔组件PK-524 | 将该单元安装到排纸处理器FS-539/FS-539 SD上。 该单元支持打孔功能。
28 | 中继传输单元RU-513 | 安装排纸处理器FS-540/FS-540 SD/FS-539/FS-539 SD需要此单元。
29 | 排纸处理器FS-540 SD | 将打印件输出前分页、分组、装订、折叠和装帧。 安装排纸处理器FS-540 SD需要中继传输单元RU-513。此外，在本机上必须安装单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216、大容量纸盒PC-416或PC-417或工作台DK-516S。
30 | 排纸处理器FS-540 | 将打印件输出前分页、分组和装订。 安装排纸处理器FS-540需要中继传输单元RU-513。此外，在本机上必须安装单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216、大容量纸盒PC-416或PC-417或工作台DK-516S。
31 | 打孔组件PK-526 | 将该单元安装到排纸处理器FS-540/FS-540 SD上。 该单元支持打孔功能。
32 | Z形折叠单元ZU-609 | 将该单元安装到排纸处理器FS-540/FS-540 SD上。 该单元用于Z折。
33 | 插页器PI-507 | 将该单元安装到排纸处理器FS-540/FS-540 SD上。 该单元可在复印件或打印件之间插入封页纸。也可以手动操作排纸处理器(仅下部纸盘可用)。
34 | 作业分离器JS-602 | 将该单元安装到排纸处理器FS-540/FS-540 SD上。 该单元将打印件分页。

### 其它选购组件的列表

下列选购件内置在本机中，不在图中显示。

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
1 | 印记单元SP-501 | 发送传真时为扫描的原稿添加印记。该单元允许您检查原稿是否已经扫描。
2 | 备用发送标记印记 2 | 印记单元SP-501的更换印记。
3 | 本地接口组件EK-608 | 使用语音导航功能时安装该单元。 新增了扬声器和USB端口。 该单元在本说明书中称为本地接口组件。
4 | 本地接口组件EK-609 | 使用蓝牙LE兼容iOS终端的语音导航功能或连接功能时安装本单元。 增加了用于蓝牙LE通信的扬声器、USB端口和接收设备。 该单元在本说明书中称为本地接口组件或本地接口组件(兼容语音导航/蓝牙LE)。 本机上无法使用蓝牙LE链接功能。
5 | 视频接口组件VI-516 | 安装图像打印控制器IC-420需要此单元。
6 | 升级组件UK-115 | 在ADC 459S上安装图像打印控制器IC-420需要此单元。
7 | i-Option LK-104 | 允许您添加语音导航功能。
8 | i-Option LK-105 | 允许您添加可查找的PDF功能。
9 | i-Option LK-106 | 用于添加特殊字体之一的条码字体。
10 | i-Option LK-107 | 用于添加特殊字体之一的Unicode字体。
11 | i-Option LK-108 | 用于添加特殊字体之一的OCR字体。 标准情况下，可以使用OCR-B字体(PostScript)。安装此选购件可以使用OCR-A字体(PCL)。
12 | i-Option LK-110 | 允许您将文件转换为DOCX或XLSX类型，或者生成高性能和高质量数据的生成功能。 该选购件中包含i-Option LK-105的功能许可证。若要购买该选购件，您无需购买i-Option LK-105。
13 | i-Option LK-111 | 允许您添加ThinPrint功能。
14 | i-Option LK-114 | 允许您添加无伺服拉式打印功能。
15 | i-Option LK-116 | 允许您添加病毒扫描功能。
16 | i-Option LK-117 | 允许您添加IP传真(SIP)功能。
17 | 升级组件UK-221 | 可让您在无线网络环境下使用本机。 该单元在本说明书中称为无线LAN接口组件。
18 | 除湿机加热器HT-509 | 防止纸盒中的纸张受到湿气的影响。 当您购买了单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216、大容量纸盒PC-416或PC-417时，可以安装除湿机加热器HT-509。
19 | 电源变压安装组件TK-101 | 启用大容量纸盒LU-302/LU-207的除湿机加热器功能时需要安装此单元。
20 | 安装组件MK-734 | 用于打开或关闭除湿机加热器HT-509操作。 当您购买了单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216、大容量纸盒PC-416或PC-417或工作台DK-516S时，可以安装安装组件MK-734。
21 | 安装组件MK-735 | 将IC卡认证单元安装到主机中时需要。
22 | 扩展内存EM-908 | 将存储设备添加到本机。 若要使用本单元，请更新本机的固件。有关详细资料，请与维修人员联系。

### 正面

插图显示了主机以及大容量纸盒PC-416。

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
1 | 缺纸指示灯 | 当纸盒中纸张不足时闪烁橙光，当纸张用尽时亮起橙光。
2 | 大容量纸盒(内置) | 允许您最多装入2500张普通纸。

插图显示了主机以及双纸盒纸柜PC-216或单纸盒纸柜PC-116。

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
3 | 下部右门 | 清除纸盒3或纸盒4输送单元中的卡纸时打开此门。
4 | 下部右门释放杆 | 用于锁定下部右门。
5 | 纸盒3 | 允许您最多装入500张普通纸。
6 | 纸盒4/储藏盒 | 安装了单纸盒纸柜时用作储藏盒。 当安装了双纸盒纸柜时，此盒允许您最多装入500张普通纸。

插图显示了主机以及大容量纸盒PC-417。

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
7 | 右侧纸盒(纸盒4) | 允许您最多装入1000张普通纸。
8 | 左侧纸盒(纸盒3) | 允许您最多装入1500张普通纸。

### 侧面/后部

本插图显示了主机以及双纸盒纸柜PC-216、传真组件FK-514、安装组件MK-734和清洁单元CU-102。

编号 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
1 | 除湿加热器的电源开关 | 用于打开或关闭除湿机加热器操作。此功能可使纸张在电源打开时免受湿气的影响。 当您购买了单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216、大容量纸盒PC-416或PC-417、大容量纸盒LU-302/LU-207或工作台DK-516S时，除湿机加热器可用。 若要使用大容量纸盒LU-302/LU-207，需要另外安装电源变压安装组件TK-101。
2 | 连接电话的插口(电话端口1) | 用于连接电话线。 即使使用多条线路时，也将电话线连接到此连接器。
3 | 电话插口1 (线路端口1) | 用于连接一般电话用户线路。 仅使用一条电话线路时，将电话线连接到此连接器。
4 | 电话插口2 (线路端口2) | 用于连接一般电话用户线路。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。