主屏幕 > 故障排除 > 传真问题 > 如何为传真传输故障采取适当操作

## 如何为传真传输故障采取适当操作

问题说明 | 检查点 | 排除方法
--- | --- | ---
无法发送数据。 | 是否正确执行了传输步骤？ | 检查传输步骤，然后重新发送数据。
输入的目的地传真号码是否正确？ 是否正确注册了地址簿目的地和程序目的地？ | 如果正在使用地址簿或程序中的目的地，则可能注册的传真号码不正确。 打印地址簿目的地的列表以检查是否正确注册了号码。有关打印目的地列表的步骤，请参见打印目的地信息列表。
电话线路设置是否正确？ | [拨号方式]中的设置是否与正在使用的电话线路一致？ 选择[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[线路参数设置]检查设置，并在发现错误时进行修正。 使用多条线路时，是否在[选择线路]中指定了正确的电话线路？ 确认在地址簿中注册的线路和在传真发送时所设置的线路是正确的。
模块电缆是否已正确连接？ | 模块电缆是否已连接？ 检查模块电缆连接，如果其未连接，请将其牢固地插入。 TEL和LINE的连接是否相反？ 检查模块电缆连接，如果其未连接，请将其牢固地插入。 使用多条线路时，在[选择线路]中指定的线路是否正确连接？ 检查已经指定的线路的连接。
接收方的机器是否存在问题？ | 接收机器的电源是否关闭，是否缺纸或者存在其它问题？ 与收件人联系确定是否存在问题。
使用检查目的地并发送功能时无法发送传真。 | 发送者的传真号码是否正确注册在目的地中？ | 确认已正确注册了收件人的传真号码。 或者将[检查目的地并发送]设置为关闭，然后发送传真。 有关[检查目的地并发送]设置的详细资料，请参见发送传真前检查目的地传真号码([检查目的地并发送])。
使用密码TX时无法发送传真。 | 密码是否正确？ | 检查收件人的密码，然后使用正确的密码重新发送传真。
无法在PBX环境下发送传真。 | [PBX CN 设置]是否正确设置？ | 拨号传真号码标题注册有[E-]的收件人时，确认是否在[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[PBX CN 设置]中正确注册了外线号码。
使用[外线]键输入外线号码，然后输入收件人传真号码。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。